[bookmark: _GoBack]К опасным грузам относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ ВАГОНОВ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА И ОПАСНОСТИ ГРУЗА
2.1 Класс 1. К опасным грузам класса 1 относятся: взрывчатые вещества и изделия со взрывчатыми веществами, пиротехнические вещества, составы и изделия, (взрывчатые материалы - ВМ).
Опасные грузы класса 1 подразделяются на шесть подклассов:
2.1.1 К подклассу 1.1 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой (взрыв массой - взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз).
2.1.2 К подклассу 1.2 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.
2.1.3 К подклассу 1.3 относят вещества и изделия, которые характеризуются пожарной опасностью, а также незначительной опасностью взрыва, незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой:
а) при горении которых выделяется значительное тепловое излучение, или б) которые, загораясь одно за другим, характеризуются незначительным взрывчатым эффектом, разбрасыванием, либо тем и другим.
2.1.4 К подклассу 1.4 относят взрывчатые вещества и изделия, представляющие лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке. Действие взрыва ограничивается грузовым местом, при этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки.
2.1.5 К подклассу 1.5 относят вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва массой, но обладают настолько низкой чувствительностью, что существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от горения к детонации при нормальных условиях перевозки. Минимальное требование для этих веществ - они не должны взрываться при испытании на внешнее воздействие огня.
2.1.6 К подклассу 1.6 относят Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой. Эти изделия содержат только крайне нечувствительные к детонации вещества и характеризуются ничтожной вероятностью случайного инициирования или распространения взрыва.
Запрещается производить ремонт вагонов с опасными грузами 1 класса с применением открытого огня (факелов, жаровен, и т.п.), газосварки, электросварки, горячей клепки, пневматического и электроинструмента внутри вагона. В этих случаях груз должен быть перегружен в исправный вагон или выгружен на время работы в безопасное место.
2.2 Класс 2. К классу 2 относят вещества, отвечающие хотя бы одному из следующих условий:
- абсолютное давление паров при температуре 50 град.С не менее 300 кПа (3 кгс/кв.см);
- при температуре 20град.С и нормальном давлении 101,3 кПа являются полностью газообразными, а также содержащие их изделия.
2.2.1 К подклассу 2.1 относят неядовитые газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом.
2.2.2 К подклассу 2.2 относят газы, являющиеся невоспламеняющимися и неядовитыми.
2.2.3 К подклассу 2.3 относят ядовитые газы, среднесмертельная (летальная) концентрация ЛК50 которых не превышает 5 куб.дм/куб.м.
2.2.4 Вещества и изделия класса 2 подразделяются на группы:
1 Сжатые газы.
2 Сжиженные газы.
3 Охлажденные жидкие газы - газы, которые из-за своей низкой температуры при перевозке частично находятся в жидком состоянии.
4 Газы, растворенные под давлением - газы, которые при перевозке растворены в каком-либо растворителе.
5 Аэрозольные упаковки и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики).
6 Другие изделия, содержащие газ под давлением.
7 Газы, не находящиеся под давлением, на которые распространяются особые правила (образцы газов).
Вещества данного класса почти всегда находятся под давлением и требуют особых мер безопасности. При производстве ремонтных работ запрещается производить работы, вызывающие повышение температуры (сварочные, разводить рядом открытый огонь и др.), наносить удары по котлу цистерны и вблизи котла.
2.3 Класс 3. К классу 3 относят легковоспламеняющиеся жидкости, температура вспышки которых не более 60град.С в закрытом тигле (сосуде).
Основной опасностью этого класса является способность выделять пары, воспламеняющиеся от кратковременного действия слабого источника зажигания (открытого огня, искры, электрического разряда). Пары ЛВЖ в смеси с воздухом дают взрывоопасные смеси.
Запрещается производить работы на вагоне, имеющем утечки жидкости и выделение пара, разводить открытый огонь рядом с вагоном и на вагоне, курить.
Особую опасность представляют сварочные работы.
Пары некоторых легковоспламеняющихся жидкостей обладают высокой токсичностью или едкими свойствами.
К ним относятся: нитрил акриловой кислоты, сероуглерод, этилмеркаптан, изопропилнитрат, самин, метанол, бензин, люминал А, гептил, продукт Т-185 и пр.
2.4.1 Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества, вещества выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой.
К классу 4.1 относят
- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия, которые могут воспламеняться от кратковременного воздействия источника огня или возгораться при трении;
- саморазлагающиеся вещества, т.е. вещества, склонные к экзотермическому разложению без доступа воздуха;
- взрывчатые вещества, увлажненные таким количеством воды, спирта или содержащие такое количество пластификатора или флегматизатора, которые могут подавлять взрывоопасность.
Запрещается при ремонте вагонов груженых грузами подкласса 4.1. производить сварочные работы, работы с открытым огнем, курить, использовать инструмент дающий искру.
2.4.2 К классу 4.2 относят пирофорные вещества (вещества, быстро воспламеняющиеся на воздухе); другие вещества и материалы, которые способны самопроизвольно нагреваться до возгорания.
Основной опасностью этого подкласса является их способность воспламеняться от теплоты выделяющейся при химических и биологических процессах, а также при ударе и трении.
Запрещается производить работы с применением открытого огня, сварочные работы, применять инструмент, дающий искру, курить.
2.4.3 К классу 4.3 относят вещества, которые при температуре 20+5град.С при взаимодействии с водой выделяют самовоспламеняющиеся газы или воспламеняющиеся газы в опасных количествах с интенсивностью не менее 1 куб.дм/(кг*ч).
Вещества данного подкласса при взаимодействии с водой, водными растворами, а также влагой воздуха выделяют легковоспламеняющиеся газы и тепло, которого во многих случаях достаточно для воспламенения газов.
Не допускается попадание влаги на грузы, запрещается тушение водой, работы с применением огня, сварочные работы, курение.
2.5.1 Класс 5.1. Окисляющие вещества, которые сами по себе не являясь горючими, могут путем выделения кислорода вызывать или поддерживать горение.
2.5.2 Класс 5.2. Органические пероксиды. К ним относят органические вещества, имеющие в своей структуре пероксигруппу [-0-0-] и являющиеся производными водорода пероксида, в молекуле которого один или два атома водорода замещаются органическим радикалом.
Органические пероксиды - это термически нестабильные вещества, которые при нормальной или повышенной температуре способны развивать самоускоряющуюся экзотермическую реакцию. Разложение может быть вызвано теплом, контактом с примесями (например, с кислотами, соединениями тяжелых металлов, аминами), трением или ударом. Скорость разложения зависит от состава органического пероксида и увеличивается с возрастанием температуры. При разложении могут выделятся газы, вредные для здоровья или воспламеняющиеся. Многие органические пероксиды активно горят. Некоторые органические пероксиды могут разлагаться со взрывом, а особенно в закрытом пространстве. Отдельные пероксиды, даже при непродолжительном воздействии, способны вызывать серьезные повреждения роговой оболочки глаза и кожи.
При ремонте вагонов с грузом данного класса запрещается: производить сварочные работы, работы с открытым огнем, курить. Не допускаются контакты груза с маслами, нефтепродуктами и любыми горючими веществами.
2.6.1 Класс 6.1. Ядовитые вещества. К ним относят ядовитые (токсичные) вещества, о которых на основе данных о воздействии на людей или результатов экспериментов, произведенных на животных, известно, что они могут причинить вред здоровью или привести к смерти человека при попадании через дыхательные пути (в виде паров, пыли или аэрозолей), кожу или органы пищеварения при однократном или кратковременном воздействии в относительно небольших количествах, показатели токсичности которых не превышают значений:
- среднесмертельная (летальная) доза ЛД50: при введении в желудок твердых веществ - 200 мг/кг, жидкостей - 500 мг/кг; при нанесении на кожу - 1000 мг/кг;
- среднесмертельная концентрация ЛК50 при вдыхании пыли или аэровзвеси 10 мг/куб.дм.
2.6.2 Класс 6.2. Инфекционные вещества. К ним относят такие вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и грибки) или их рекомбинанты (гибриды или мутанты), о которых известно или есть основания полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний животных или человека.
При ремонте вагонов с грузами класса 6 соблюдать особую осторожность: для предохранения людей от отравления, запрещается ремонтировать вагоны и контейнеры с нарушенной герметичностью тары, производить сварочные работы на вагоне.
2.7 Класс 7. Радиоактивные материалы.
К классу 7 относят радиоактивные вещества, удельная активность которых превышает 70 кБк/кг (2 нКи/г), и изделия, содержащие такие вещества.
Вещества этого класса относятся к наиболее опасным грузам. При обнаружении вагона с неисправностью в вагоне или контейнере, в котором перевозятся упаковки с данными веществами, необходимо удалить людей от места нахождения таких упаковок на расстояние не менее 10 м, установить временные барьеры и предупредительные знаки с надписью: "ОСТОРОЖНО", "РАДИОАКТИВНО" и немедленно известить об этом местные органы санитарного надзора района (города).
Запрещается производить какие-либо работы на вагоне при нарушении упаковки.
При ремонте вагона соблюдать меры безопасности указанные представителем грузоотправителя.
2.8 Класс 8. Едкие и (или) коррозийные вещества.
К классу 8 относят едкие и коррозионные вещества, которые действуют на живую кожную ткань, слизистые оболочки и глаза или в случае утечки могут вызвать повреждение других грузов или транспортных средств, или вызвать их разрушение и тем самым создать другие виды опасности.
К грузам данного класса относятся такие грузы как амил, кислоты, щелочи, меланж и др.
При ремонте вагонов с данными грузами следует соблюдать особую осторожность от попадания на тело. Запрещается производить работы с нарушенной герметичностью тары, сварочные работы, работы с открытым огнем.
2.9 Класс 9. Прочие опасные вещества.
К классу 9 относят вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не подпадающую под определение других классов. Класс 9 включает наряду с другими (см. табл. П.1.15. Приложения 1 к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам):
- вещества, опасные для окружающей природной среды;
- вещества, перевозимые при повышенной температуре (жидкости - не ниже 100град.С и твердые вещества - не ниже 240град.С);
- генетически измененные микроорганизмы или организмы, не попадающие под критерии класса 6.2 (инфекционные вещества).
Меры предосторожности с ними должны соблюдаться в зависимости от характера опасности.

