Лабораторное занятие №1.
Неисправности токоприемников.

Цель работы: Определить основные неисправности токоприемников Л-13У1, причины и методы устранения неисправностей.
  Оборудование и инструмент:
Токоприемник Л-13У1, трубопровод, компрессор, набор гаечных ключей,   отвертка.

Порядок выполнения работы:
1. Начертить общий вид токоприемника Л-13У1;
1. Описать основные неисправности токоприемников Л-13У1, причины и методы устранения.

Выполнение работы:




[image: ]

Рис. 1 Общий вид токоприемника Л-13У1


 Основные неисправности токоприемников Л-13У1, причины и методы устранения:
1. Увеличение искрения, частота в зоне контакта полоза с контактным проводом при хороших атмосферных условиях. Вероятной причиной является слабое статическое нажатие на контактный провод. Метод устранения: произвести регулировку характеристики статического нажатия.
2. Угольная вставка полоза перемещается в одном или нескольких направлениях. Вероятная причина: ослабление крепления. Метод устранения: подтянуть болт; заменить прижимную планку.
3. Подвижные детали каретки имеют повышенный износ. Вероятная причина: отсутствует смазка, наличие перекосов. Метод устранения: проверить правильность сборки, перекосы устранить и заложить смазку.
4. Повышенный износ медных шунтов. Вероятная причина: неправильная установка при сборке. Метод устранения: проверить, не трутся ли медные шунты о другие детали; изношенные шунты заменить.
5. После подачи воздуха в привод подвижная система не остается на нужной высоте, а медленно опускается. Вероятная причина: нарушена герметизация привода. Метод устранения: произвести ревизию привода с заменой резиновых манжет.
6. Характеристика статического нажатия имеет завалы в рабочем диапазоне высот. Вероятная причина: нарушена регулировка, подъемные пружины имеют остаточную деформацию. Метод устранения: произвести регулировку, заменить подъемные пружины.
7. Трещины или сколы опорных изоляторов свыше 20%; возможность перекрытия изоляторов электрическим током. Вероятная причина: повреждения в процессе эксплуатации. Метод устранения: заменить изоляторы.
8. У токоприёмников в эксплуатации могут возникать перекосы рам, изгибы их труб, ослабление крепления нижних рам, трещины в изоляторах, перекашивание шарниров механизма подъёма и опускания. Ослабление и перетирание шунтов, трещины в коробе полоза и деталях кареток, предельный износ накладки или вставки на лыже токоприёмника. Вероятная причина: повреждения в процессе эксплуатации. Метод устранения: регулировка параметров и статической характеристики, замена отдельных частей токоприемника.




Контрольные вопросы:
Причины увеличения искрения в зоне контакта полоза токоприемника и контактного провода.
Возможные последствия ослабления угольных вставок на полозе токоприемника.
Браковочный процент сколов опорных изоляторов токоприемника.
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