Лабораторное занятие №12.
 Исследование электрических цепей запуска фазорасщепителя

Исследовать электрические цепи запуска фазорасщепителя электровоза ВЛ80С.
[bookmark: _Hlk130187947]  Оборудование и инструмент:
  Схема электрических цепей электровозов ВЛ80С.
             Курс лекций Игумнов В.А.

Порядок выполнения работы:
1.   Начертить электрические цепи управления электровоза ВЛ80С;
2.   Описать цепь запуска фазорасщепителя электровоза ВЛ80С.

Выполнение работы:

[image: ]
Рис.1 Цепи управления электровоза ВЛ80С

Для запуска ФР необходимо:
· включить автомат ВА9 на щитке 215 в ведущей кабине;
· включить выключатели «Фазорасщепитель» на щитке 227 каждой секции электровоза;
· включить кнопку «Вспомогательные машины» на пульте (224 щитке);
· включить кнопку с самовозвратом «Фазорасщепитель» на пульте (224 щитке) и удерживать ее до запуска ФР, т.е. до погасания красной сигнальной лампы «ФР».
При этом получают питание катушки контакторов 119 всех секций по следующей цепи:

Н0 → ВА9 → Н09 → «Вспомогательные машины» (224 щиток) → Э18 → «Фазорасщепитель» (224 щиток) → Э9 → 505 → ПР → Н101 → «Фазорасщепитель» (щиток 227) → Н103 → контакты (8-9) 249 реле (замкнуты пока ФР не набрал обороты) → Н105 → катушка контактора 119→ «-».

Контактор 119 включившись, замыкает силовой контакт для подключения пускового резистора r-6, замыкает б/к в цепи катушки контактора 125, замыкает два б/к в цепи ППРФ-300 (панель пуска расщепителя фаз).
Питание катушка контактора 125 получает от кнопки «Фазорасщепитель» на щитке 227 по следующей цепи:

«+»Н103 → 119→ Н107 → контакты 139, 137 ТРТ → Н413 → 125→ «-».

Контактор 125 включается, при этом: замыкаются силовые контакты 125 и подключают ФР к обмотке собственных нужд; замыкаются два б/к 125 в цепи самопитания контактора 125 (в проводах Э18-Н100 и Н103-Н107);замыкается б/к 125 в цепи разрешающего реле 259;размыкается б/к 125 в цепи сигнальной лампы «ФР», но она пока не гаснет, так как продолжает получать питание через замкнутый контакт реле 260.Происходит запуск ФР. Когда ФР наберет 1380 об/мин, включается реле 249 на ППРФ и своими контактами выполняет следующие действия:
- размыкает б/к (8-9) 249 в цепи катушки контактора 119 (отключится пусковой резистор r-6);
- замыкает б/к (7-10) 249 в цепи разрешающих реле 259, 260.
Получают питание катушки разрешающих реле 259, 260 по цепи:

от автомата ВА9 → провод Н09 → кнопка «Вспомогательные машины» → провод Э18 → замкнутый контакт (7-10) 249 → провод Н179 → катушка реле 260 → (-), а также от провода Н179 → замкнутый контакт 125 → провод Н170 → катушка реле 259 → (-).

Включившись, реле 259 замыкает б/к в цепи контакторов 127, 128, 129, 130, подготавливая электрическую цепь запуска МВ1-4.
Включившись, реле 260 выполнит следующие действия:
-замкнет б/к 260 в цепи катушки контактора 124 МК;
- замкнет б/к 260 в цепи катушки контактора 125 ФР;
- разомкнет б/к в цепи сигнальной лампы «ФР» и она погаснет. После этого кнопку «Фазорасщепитель» на пульте можно отпустить.
После отпускания кнопки «Фазорасщепитель» на пульте контактор 125 будет получать питание по цепи:

от автомата ВА9→ провод Н09→ кнопка «Вспомогательные машины» на пульте→ провод Э18→ замкнутые контакты 125, 260 → ПР → провод Н101 → кнопка «Фазорасщепитель» на щитке 227 → провод Н103 → замкнутые контакты 125, 139, 137 → катушка контактора 125 → (-).
Кроме того, при нажатии кнопки «Фазорасщепитель» на 224 щитке по проводу Э9через распределительный диод 506 и контакты 154, 156 одновременно получает питание катушка реле 431. 
Включившись, реле 431:
-одним б/к встанет на самопитание, получая питание по проводу Э18,
- а в проводах Н501-Н108 замкнет б/к в цепи катушки контактора 124, подготавливая цепь для включения МК.

Контрольные вопросы:
1. Назначение контактора 119 при запуске фазорасщепителя.
2. В каком состоянии должны находиться кнопочные выключатели «Фазорасщепитель» на щитках, усл№227, на каждой секции.
3. Назначение реле оборотов 249 при запуске фазорасщепителя.
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