

Лекция №63-64 ч
МДК. 01. 01. – 6-й семестр


ЦЕПИ ПИТАНИЯ  МОТОР-КОМПРЕССОРОВ
ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ВЛ-80С
Для запуска МК необходимо:
· включить автомат ВА10 на щитке 215 в ведущей кабине;
· включить кнопки «Компрессор» на щитке 226 обеих секций;
· включить кнопку «Компрессоры» на пульте (224 щитке);
· запустить ФР.
При включении кнопки «Фазорасщепитель» на пульте получает питание катушка реле 431 по следующей цепи:

провод Н0→автомат ВА9→ провод Н09→ кнопка «Вспомогательные машины» (щиток 224) → провод Э18→ кнопка «Фазорасщепитель» (224 щиток) → провод Э9→ разделительный диод 506→ провод Н502→ контакты 154, 156 ТРТ→ катушка реле 431→ (-).

Реле 431 включится и замкнет б/к в собственной цепи (для самопитания от кнопки «Вспомогательные машины» после отпускания кнопки «Фазорасщепитель» на пульте), а также в цепи катушки контактора 124 МК (в проводах Н501-Н108).
При включении кнопки «Компрессоры» на пульте (224 щиток) получают питание катушки реле 430 всех секций по следующей цепи:

провод Н0→автомата ВА10→ провод Н010→ кнопка «Компрессоры» (224 щиток) → провод Н102→ контакт 230 РДВ в кабине (замыкается когда давление воздуха в ГР снизится до 7,5 атм., а разомкнется когда давление в ГР возрастет до 9,0 атм.) → провод Э20→ катушки реле 430→ (-).

Реле 430 включится, замкнет б/к в цепи катушки контактора 124 МК и в цепи сигнальной лампы «МК», которая загорится.
Контактор 124 МК получает питание по следующей цепи:

провод Н0 →автомата ВА10→ провод Н010→кнопка «Компрессор» на щитке 226→ провод Н104→ контакт 260 (если запущен ФР) или контакты 127, 128 (если вместо ФР запущен МВ1 или МВ2) или контакт 111 (если выполнено резервирование ФР с помощью рубильников 111, 126) → провод Н490→ замкнутые контакты 430, 431→ провод Н108→ катушка контактора 124 и клапана 246 → (-).

Включившись, контактор 124 силовыми контактами подключит асинхронный двигатель МК к обмотке собственных нужд и МК запустится, а б/к 124 разомкнет электрическую цепь на сигнальную лампу «МК» и она погаснет.
Разгрузочный клапан 246 служит для облегчения запуска асинхронного двигателя МК.
При работе МК давление воздуха в ГР повышается. Когда оно достигнет 9,0±0,2 Атм., разомкнется контакт 230 РДВ в рабочей кабине и обесточит электрическую цепь на реле 430. Реле 430 всех секций отключатся и обесточат электрическую цепь на контакторы 124 МК и разгрузочные клапаны 246, что приведет к остановке МК и выпуску воздуха из нагнетательной трубы в атмосферу. Когда давление в ГР снизится до 7,5±0,2 Атм., контакт 230 РДВ замкнется и на всех секциях запустятся МК.

Контрольные вопросы:
1. Условный номер контактора подключения мотор-компрессора МК.
2. Назначение разгрузочного клапана усл№246.
3. Назначение термореле усл№154 и 156 в цепи питания МК.

