Лекция №16
МДК-01.01. – 8-ой семестр
Неисправности в цепях управления токоприемником ВЛ80С. Неисправности в цепях управления ГВ.

Во всех случаях неисправностей проверить: величину напряжения на АБ (аккумуляторной батарее) — не менее 37,5 В, положение ВА1 (автоматического выключателя) «Токоприемники», давление воздуха в МЦУ (магистрали цепей управления) — не менее 3,5 кгс/см2.

 Не поднимаются оба токоприемника после включения на пульте всех  выключателей токоприемников:
Действия бригады — проверить из коридоров выходы штоков двух ПБ (пневматических блокировок) штор ВВК (высоковольтной
камеры) на каждой секции, при этом возможны следующие четыре варианта:
1. Если шток одной из ПБ уперся в диск механической блокировки ВВК, то необходимо правильно закрыть и заблокировать шторы ВВК.
2. Если шторы ВВК закрыты и заблокированы правильно, но штоки двух ПБ на всех секциях не вышли, значит, не запитаны катушки вентилей защиты 104 на каждой секции, т.е. не запитан провод Э15. Также, в этом случае не включаются реле 236 на панели № 4  каждой секции.
В рабочей кабине проверить включение автомата ВА1 «Токоприемники» на 215 щитке в кабине, а затем контакт выключателя «Токоприемники» на пульте машиниста.
Если данные действия не дали положительного результата, то можно поставить перемычку в проводах Э50-Э15 на клеммных рейках 631, 632 в МСС (межсекционное соединение . В этом случае выключатель «Автоматическая посыпка песка» на пульте машиниста будет одновременно и выключателем «Токоприемники». Можно также включить выключатель «Токоприемники» на пульте машиниста в задней кабине.

3. Если не вышли штоки двух ПБ только на одной секции (на другой или других секциях штоки двух ПБ вышли), то на этой секции или не получает питание низковольтная катушка защитного вентиля 104, или нет воздуха в МЦУ (магистрали цепей управления).
На этой секции проверить из коридора, что в БСА1  и в БСА2  разъединители 19 и 20 для ввода электровоза в депо отключены.
Если данные действия не дали положительного результата, то защитный вентиль 104 можно включить принудительно при помощи рычага.
4. Если штоки двух ПБ на всех секциях вышли, а оба токоприемника не поднимаются, то необходимо:
- проверить открытое состояние кранов КН34 к вентилям токоприемников 245;
- проверить по манометру, что давление воздуха в МЦУ не менее 4,5 кгс/см2 (т.е. достаточно для замыкания контактов реле давления 232);
- проверить визуально, что замкнуты контакты 232 на всех секциях (над правой входной дверью в электровоз);
 - проверить, что на панели № 1 всех секций разъединители 126 отключены.

Если данные действия не дали положительного результата, то необходимо заблокировать на всех секциях шторы ВВК механическими замками с помощью специальных двух ключей и все эти ключи привязать к ключам КУ, что необходимо по технике безопасности. Только после этого на клеммных рейках МСС можно поставить перемычку в проводах Э15-Э37 для включения реле 248 на всех секциях.
 
Не поднимается один токоприемник электровоза BЛ80C:
Действия бригады — произвести проверочное включение ГВ на неисправной секции.

1. Если на неисправной секции ГВ не включается, значит на ней не включено реле 248. Необходимо при опущенных токоприемниках принудительно включить реле 248 на панели № 9 этой секции, при этом ВВК запереть двумя ключами.
2. Если на неисправной секции ГВ включается, то реле 248 включено, тогда необходимо дополнительно проверить на пульте контакт выключателя для данного токоприемника, проверить открытие крана КН34 к вентилю 245 этого токоприемника и осмотреть катушку вентиля 245.
 Не включаются ГВ на всех секциях электровоза BЛ80C:
Действия бригады:
- убедиться, что ЭКГ всех секций находятся на нулевой позиции (по горящим сигнальным лампам 0, ХП);
- убедиться, что включены переключатели режимов ПР всех секций (по горящим зеленым сигнальным лампам 0, ХП этих секций);
- убедиться, что БП (блокированные переключатели) находятся в положении «Тяга» (проверяется визуальным осмотром из коридора напротив ВВК1, в положении «Тяга» рычаг вала повернут вправо);
- убедиться, что давление воздуха в резервуарах ГВ не менее
5,8 кгс/см2 (по манометру).
Затем на клеммной рейке 631 в МСС кратковременной перемычкой в проводах Э15-Э14 (или Э13-Э14) включить ГВ на всех секциях.
После этого можно осмотреть контакт выключателя «Включение ГВ и возврат реле» на пульте.
 Не включается ГВ на одной секции :
Это значит, что на неисправной секции не получает питание катушка 4Вкл. (включающая катушка ГВ).

Действия бригады:

- убедиться, что ЭКГ неисправной секции находится на нулевой позиции (по горящей зеленой сигнальной лампе О, ХП этой секции);
- убедиться, что ПР неисправной секции находится в положении «Включено» (проверяется по горящей зеленой сигнальной лампе «О, ХП», соответствующей данной секции);
- убедиться, что БП этой секции находится в положении «Тяга» (проверяется визуальным осмотром из коридора напротив ВВК1, в положении «Тяга» рычаг вала повернут вправо);
- убедиться, что давление воздуха в резервуаре ГВ не менее
5,8 кгс/см2 (по манометру);
- убедиться, что на панели № 3 неисправной секции включено реле времени 204 и кратковременной перемычкой соединить провода Н72 (реле 264) и Н87 (реле 207). Если при этом после включения ГВ реле 207 не включится, то кратковременно рукой нажать на якорь реле 207 для включения дифференциальных реле 21, 22 и промежуточного реле 264.

Если с кратковременной перемычкой в проводах Н72-Н87 ГВ не включается, то тогда опустить токоприемники и включить ГВ на этой секции следующим образом:
- на панели № 3 перемычкой соединить провод Н74 (реле 204) с левым плюсовым ножом рубильника 2Р на РЩ (распределительном щите), чтобы запитать катушку 4Удерж. (удерживающую катушку ГВ);
- соблюдая все требования ТБ с навешенной на главный ввод трансформатора заземляющей штангой зайти в ВВК и визуальным осмотром убедиться во включенном положении АМД (автомата минимального давления) на ГВ, затем включить ГВ нажатием рукой на якорь катушки 4Вкл.;
- после включения ГВ на панели № 3 кратковременно нажать на якорь реле 207, для включения дифференциальных реле 21,22 и реле 264, затем поднять токоприемник, включить ГВ исправной секции и снять перемычку с провода Н74.
На всех секциях ГВ включается и сразу отключается :
Причиной такой неисправности является отсутствие питания провода Э13, от которого на всех секциях запитываются катушки 4Удерж.
В таком случае необходимо проверить контакт выключателя «Выключение ГВ» на пульте, затем проверить контакты главного вала КМЭ (контроллера машиниста) в проводах Н88-Э13 в рабочей кабине.
Если устранить неисправность не удалось, то поставить перемычку между проводами Э15-Э13 на клеммной рейке 631 в МСС, а отключение ГВ всех секций без опускания токоприемников производить выключателем «Токоприемники».
 На одной секции ГВ отключается сразу после включения :
При этом на расшифровывающем табло для этой секции горят сигнальные лампы «ГВ» и «ЗБ». На других секциях ГВ включается нормально.
Такая ситуация может означать, что на данной секции из-за неисправности в силовых цепях срабатывает РМТ (реле максимального тока) или реле перегрузки вспомогательных цепей 113 или не запитывается катушка 4Удерж.
Действия бригады — необходимо осмотреть из коридора эту секцию и убедиться, что на панели № 1 не включилась сигнальная кнопка (блинкер) у реле 113.
Если в ВВК нет дыма и запаха гари, реле 204 на панели № 3 включено, реле ИЗ на панели № 1 не сработало, то тогда включить ГВ второй раз, не опуская токоприемник.
Если при втором включении ГВ с поднятым токоприемником ГВ включается нормально, значит при первом включении было ложное отключение ГВ из-за невключения реле 236. Тогда осмотреть в депо реле 236 на панели № 4.

Если при втором включении ГВ с поднятым токоприемником ГВ включится и сразу отключится, то тогда необходимо опустить токоприемник, перекрыть кран КН34 к вентилю токоприемника 245 на
передней секции, включить выключатели «Токоприемники» и «Токопри-емник передний» для включения реле 248 и включить ГВ с опущенным токоприемником (т.е. третий раз), при этом возможны три случая.
1. Если с опущенным токоприемником ГВ включается нормально, значит на этой секции срабатывает РМТ из-за протекания тока по первичной обмотке тягового трансформатора свыше 250 А (при условии, если у реле 113 на панели № 1 не выскакивал сигнальный блинкер и не срабатывал сигнализатор у реле заземления 88 на панели № 4 во время предыдущей проверки).
В этом случае осмотреть тяговый трансформатор, переходной реактор, ЭКГ, силовые шины в БСА1 и БСА2, и если причина к.з. не обнаружена, то отключить эту секцию с помощью ПР и следовать далее без этой секции.
Если дыма в ВВК нет, то для точного определения срабатывания РМТ можно заложить спичку под ограничительный болт якоря РМТ в ГВ и включить ГВ еще раз с поднятым токоприемником. Если спичка с РМТ выпадает—значит, точно срабатывает РМТ.
2. Если с опущенным токоприемником ГВ включается и сразу же отключается—значит, не запитывается катушка 4Удерж. в ГВ.
В этом случае при опущенном токоприемнике на панели № 1  перемычкой соединить провод Н76 (реле 113) с проводом Н404 (на блокировке контактора 125).
Тогда после включения на пульте выключателя «Сигнализация» от провода Э54 (рис. 8.9, вкладка) через контакты ПР, по проводу Н404, по перемычке на панели № 1, на провод Н76 , через контакты РМТ получит питание катушка 4Удерж. в ГВ, и можно будет ехать до депо.
При этом защитой на этой секции будет только РМТ и дифференциальные реле 21, 22 за счет их размыкающих контактов 21, 22 в цепи катушки 40ткл. на 380 В.
Необходимо помнить, что при загорании на табло сигнальных ламп «РП», «ГП», «РЗ» отключать ГВ данной секции следует выключателем «Сигнализация» на пульте.
3. Если с перемычкой в проводах Н76-Н404 на панели № 1 отключается ГВ сразу после его включения, то тогда эту перемычку необходимо снять, а в ГВ осмотреть размыкающие контакты РМТ и при необходимости закоротить их.
 Можно также поставить перемычку на размыкающие контакты РМТ от провода Э15 (с размыкающих контактов АМД в ГВ) или от провода Э55 (с размыкающей блокировки ГВ в цепи сигнальной лампы «ГВ»), при этом питание катушки 4Удерж. в ГВ можно проверить по искрению на замыкающей блокировке АМД в ГВ при ее размыкании отверткой.
  На одной секции ГВ отключается сразу после включения :
При этом на расшифровывающем табло для этой секции горят сигнальные лампы «ГВ», «ЗБ», «ВУ1», «ВУ2», «РП», а при осмотре видно что на панели № 3 этой секции включено реле времени 204, а реле 264 отключено. На других секциях ГВ включается нормально.
Такая ситуация означает, что произошло недовключение разъединителя ГВ, из-за размыкания его размыкающей блокировки в цепи катушки 4Вкл. раньше обычного (из-за неправильной регулировки кулачка на валу разъединителя ГВ для блокировочного вала ГВ).
В этом случае необходимо увеличить давление в резервуаре ГВ до 8,5+9,0 кгс/см2 и повторить включение ГВ. Если после этого недовключение разъединителя ГВ повторится, то тогда включить ГВ нажатием рукой на якорь катушки 4Вкл., как было написано выше.
  При включении выключателя «Выключение ГВ» не гаснет сигнальная лампа «ГП» на табло для одной секции :
Это значит, что на этой секции не включилось реле времени 204.
В этом случае необходимо убедиться, что валы ЭКГ этой секции находятся на середине нулевой позиции (по горящей зеленой сигнальной лампе «0, ХП» для этой секции на пульте), затем принудительно включить якорь реле времени 204 на панели № 3 этой секции. При ведении поезда необходимо свести к минимуму время нахождения валов ЭКГ на неходовых позициях. При первой возможности опустить токоприемник и осмотреть блокировочный контакт ГП поз.1 на верхнем блокировочном валу ЭКГ (слева первый от сервомотора).

Примечание. При перегорании катушки 4Удерж. можно включить ГВ с сохранением защиты следующим образом:
1. Ослабить и опустить кулачок поворотного вала разъединителя ГВ, действующего на шток пружины якоря катушки 4Удерж.
 2. На панели № 4 отсоединить плюсовой провод Н62 от катушки реле 236. Затем плюсовой вывод катушки реле 236 перемычкой соединить с проводом Н75 (реле заземления 88), тогда реле 236 будет работать вместо катушки 4Удерж.
3. На дифференциальных реле 21, 22 перемычкой закоротить размыкающие контакты 21 или 22  в цепи катушки 40ткл.  на 380 В (средняя блокировка дифференциальных реле 21 или 22, или перемычкой соединить клеммы А и Б на панели дифференциальных реле 21,22).
После включения на пульте выключателя «Выключение ГВ» включится реле времени 204 и затем от провода Н72  через замкнутые блокировочные контакты ЭКГ ГПО, через контакты реле времени 204, по проводу Н74 через контакты реле заземления 88 по перемычке получит питание катушка реле 236, которое включится и разомкнет свои размыкающие контакты  в цепи катушки 40ткл. на 380 В.
Затем при включении выключателя «Включение ГВ и возврат реле» произойдет обычное включение ГВ, так как кулачок на валу разъединителя ГВ опущен вниз и не будет нажимать на шток пружины якоря катушки 4Удерж.
В дальнейшем, если на этой секции сработает реле перегрузки РП1-РП4 и реле 264, или отключится дифференциальное реле 21 или 22, или отключится реле времени 204, то обесточится провод Н74 и перемычка на катушку реле 236. Реле 236 отключится и замкнутся его размыкающие контакты в цепи катушки 40ткл. От обмотки собственных нужд трансформатора через замкнутые размыкающие контакты реле 236 , через сопротивление R41 (10,8 Ом), через перемычку иа размыкающих контактах дифференциального реле 21 или 22, по проводам С18 и С20 получит питание 380 В катушка 40ткл. , при этом ее якорь нажмет иа верхнее плечо коромысла, коромысло повернется и своим нижним концом нажмет на выключающий клапан, при этом произойдет отключение ГВ.
 
Контрольные вопросы :
1. Номинальные величины давления воздуха в цепях управления для подъема токоприемника и включения ГВ.
2. Назначение и расположение на электрической схеме ВЛ80С реле усл№248 и №232.
3. Назначение пневматических блокировок ПБ в электрической схеме подъема токоприемников.
4. Назначение и расположение на электрической схеме реле усл№245.
5. Минимальная величина напряжения на РЩ  для исправного функционирования цепей управления. 
 

 

