
Лабораторное занятие №13.
 Исследование цепей запуска мотор-вентиляторов

Цель работы: Исследовать электрические цепи запуска мотор-вентиляторов электровоза ВЛ80С.
[bookmark: _Hlk130189050]. Оборудование и инструмент:
  Схема электрических цепей электровозов ВЛ80С.
            Курс лекций Игумнов В.А.

Порядок выполнения работы:
            1.     Начертить электрические цепи управления электровоза ВЛ80С;
       2.     Описать цепь запуска мотор-вентиляторов электровоза ВЛ80С.

Выполнение работы:

[image: ]
Рис.1 Схема цепей управления электровоза ВЛ80С

Цепи управления МВ выполнены аналогичными друг другу и предусматривают включение контактора МВ сначала от кнопки пульта (на 224 щитке), а затем его постановку на самопитание от автомата ВА10. Кнопки запуска МВ выполнены с самовозвратом, это исключает самопроизвольный запуск МВ после отключения при помощи ТРТ.
Для запуска МВ необходимо: включить автоматы ВА10 на блоках 215 во всех кабинах; включить кнопки «Вентилятор1-4» на ЩПР 226, 227; поочередно включать кнопки с самовозвратом «Вентилятор1-4» на пульте, отпуская их после погасания сигнальных ламп «МВ1-4».
При включении кнопки «Вентилятор 1» получает питание катушка контактора 127 по следующей цепи:
от автомата ВА10 → провод Н010 → кнопка «Вентилятор 1» на пульте (224 щиток) → провод Э21 → разделительный диод 491 → провод Н511 → кнопка «Вентилятор 1» на щитке 227 → провод Н127 → контакт 259 (замкнут при запущенном ФР) → провод Н491 → контакты 141, 143 ТРТ → провод Н129 → катушка контактора 127→ (-).
Контактор 127 включается, при этом: замыкаются силовые контакты 127 и подключают асинхронный двигатель МВ1 к обмотке собственных нужд, происходит запуск МВ1; замыкается б/к 127 в собственной цепи катушки контактора 127; замыкается б/к 127 в цепи катушки контактора 124 МК; размыкается б/к 127 в цепи сигнальной лампы «МВ1». После погасания сигнальной лампы «МВ1» кнопку «Вентилятор 1» на пульте отпускают, и контактор 127 будет получать питание по следующей цепи:
от автомата ВА10 → провод Н010 → замкнутый контакт 127 → диод 492 → провод Н511 → кнопка «Вентилятор 1» на щитке 227 → провод Н127→замкнутый контакт 259 → провод Н491 → контакты 141, 143 ТРТ→ провод Н129 → катушка контактора 127 → (-).
При включении кнопки «Вентилятор 2» получает питание катушка контактора 128 по следующей цепи:
от автомата ВА10 → провод Н010 → кнопка «Вентилятор 2» на пульте → провод Э22 → диод 493 → провод Н512 → кнопка «Вентилятор 2» на щитке 226 → провод Н128 → замкнутый контакт 259 → контакты 142, 144 ТРТ → провод Н130 → катушка контактора 128 → (-).
Контактор 128 включится, при этом: замыкаются силовые контакты 128 и подключают асинхронный двигатель МВ2 к обмотке собственных нужд, происходит запуск МВ2; замыкается б/к 128 в собственной цепи катушки контактора 128; замыкается б/к 128 в цепи катушки контактора 124 МК; замыкается б/к 128 в цепи катушек вентилей контакторов возбуждения 46, 47; размыкается б/к 128 в цепи сигнальной лампы «МВ2». 
После погасания сигнальной лампы «МВ2» кнопку «Вентилятор 2» на пульте отпускают, и контактор 128 будет получать питание по цепи:
от автомата ВА10 → провод Н010 → замкнутый контакт 128 → диод 494 → провод Н512 → кнопка «Вентилятор 2» на щитке 226 → провод Н128 → замкнутый контакт 259 → контакты 142, 144 ТРТ → провод Н130 → катушка контактора 128 → (-).
При включении кнопки «Вентилятор 3» («Вентилятор 4») получают питание катушки контакторов 129 (130) по следующей цепи:
от автомата ВА10 → провод Н010 → кнопка «Вентилятор 3» («Вентилятор 4») на пульте → провод Э23 (Э24) → диод 495 (497) → провод Н513 (Н514) → кнопка «Вентилятор 3» на щитке 227 («Вентилятор 4» на щитке 226) → провод Н131 (Н132) → замкнутый контакт 259 → контакты 145, 147 (146, 148) ТРТ → катушка контактора 129 (130) → (-).
Контактор 129 (130) включится, при этом: замкнутся силовые контакты 129 (130) и подключат асинхронный двигатель МВ3 (МВ4) к обмотке собственных нужд, происходит запуск МВ3 (МВ4);
замыкается б/к 129 (130) в собственной цепи катушки контактора 129 (130); 
замыкается б/к 129 (130) в цепи катушки контактора 133 МН; замыкается б/к 129 (130) в цепи катушек вентилей ЛК;
размыкается б/к 129 (130) в цепи сигнальной лампы «МВ3» («МВ4»).




Контрольные вопросы:
В каком положении должны находиться кнопочные выключатели МВ-1,МВ-2, МВ-3 и МВ-4 на щитках усл№226 и 227.
Какие фазы подключают контакторы 127, 128, 129 и 130.
Назначение ТРТ в цепи МВ-1, МВ-2, МВ-3 и МВ-4.
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