1. [bookmark: _GoBack]Сокращенное опробование автотормозов выполняется:
- после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно на станции было выполнено полное опробование автотормозов от компрессорной установки (станционной сети) или локомотива; 
- при смене направления движения поезда и перестановки локомотива для движения поезда в противоположную сторону; 
- после смены локомотивных бригад, когда локомотив от поезда не отцепляется; 
- после всякого разъединения рукавов в поезде, перекрытия концевого крана в поезде, после соединения рукавов вследствие прицепки подвижного состава (в последнем случае – с проверкой действия тормоза у каждого прицепленного вагона).  
Сокращенное опробование автотормозов в пассажирских  и грузопассажирских поездах дополнительно выполняется: 
- после стоянки поезда более 1200 секунд (20 минут);  
- при падении давления в главных резервуарах локомотива ниже 0,54 МПа (5,5 кгс/см2); 
- после падении давления в тормозной магистрали, когда причина не установлена; 
- при смене кабины управления или после передачи управления машинисту второго локомотива на перегоне после остановки поезда в связи с невозможностью дальнейшего управления движением поезда из головной кабины.  
Сокращенное опробование автотормозов в грузовых поездах дополнительно выполняется:
- при стоянке поезда, если установлено изменение плотности тормозной магистрали более чем на 20 % от указанной в справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии или произошло самопроизвольное срабатывание автотормозов;   
-при самопроизвольном срабатывании автотормоов;
 - после стоянки поезда более 1800 секунд (30 минут) в местах, где имеются осмотрщики вагонов или работники, обученные выполнению операций по опробованию автотормозов, и на которых эта обязанность возложена; 
- при движении грузового поезда при появлении признаков нарушения целостности тормозной магистрали в случае его остановки. 
Сокращенное опробование электропневматических тормозов выполняется в пунктах смены локомотивов и локомотивных бригад по срабатыванию тормозов двух хвостовых вагонов:  
- при прицепке вагонов с проверкой действия тормоза на каждом прицепленном вагоне; 
 - после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно на станции было выполнено полное опробование электропневматических тормозов от стационарного устройства или локомотива.

