Лабораторное занятие №16.
                         Исследование цепей управления реверсорами

Цель работы: Исследовать электрические цепи управления реверсорами электровоза ВЛ80С.
  Оборудование и инструмент:
  Схема электрических цепей электровоза ВЛ80С.
            Курс лекций Игумнов В.А.

Порядок выполнения работы:
            1.  Начертить электрические цепи электровоза ВЛ80С;
            2.  Описать цепи управления реверсорами электровоза ВЛ80С.

Выполнение работы:
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Рис. 1 Цепи питания цепей управления электровоза ВЛ80С
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Рис.2 Электрическая схема цепей управления электровоза ВЛ80С
Для переключения реверсоров 63,64 необходимо выполнить следующие действия:
· на стоянке сбросить позиции ЭКГ-8Ж на 0 позицию и перевести главный вал контроллера машиниста КМЭ в нулевое положение;
· включить ВА-2 «Цепи управления» на щитках 215 обеих секций;
· перевести в рабочее положение ключ блокировочного устройства усл. № 367 в рабочей кабине;
· включить ЭПК-150;
· перевести реверсивный вал контроллера машиниста КМЭ из нулевого положения в положения «ПП Вперед», либо «ПП Назад».
На пульте управления (щиток 223) нажимаем кнопку «Цепи управления», при этом питание получат катушки реверсора 63, 64 по цепи:
от автомата ВА2 --- НО2 --- кнопка «Цепи управления» --- Э1 --- з/к 213 (блокировка тормоза) --- Н1 --- контакты 69 – 70 и 63 – 64 КМЭ --- Н2 --- р/к 267 --- з/к 271 --- р/к 272 --- р/к ЭПК --- Н306 --- 11 – 12 КМЭ --- Э2 --- кат. 63, 64
(вперёд) --- «-».
Реверсор своими силовыми задаёт направление тока в обмотках возбуждения ТД, а з/к 63, 64 собирают цепи на линейные контакторы 51 – 54 по следующей цепи:
Э2 --- з/к 63 --- з/к 64 --- Н5 --- з/к 133 --- Н6 --- далее 2-мя параллельными путями р/к ГПО --- р/к 270 --- замкнутые 49 (50) --- 251, 252 (253, 254) --- з/к 129 (130) --- р/к 81 (82) --- р/к ОД1, ОД2 (ОД3, ОД4) --- катушки 51, 52 (53, 54) --- «-».

                                      Контрольные вопросы:

В каком положении должен находиться вал ЭКГ-8Ж при переключении реверсоров усл. №63, 64.
Направление прохождения тока по обмоткам возбуждения ТЭД при положении реверсоров «вперед» и «назад».
В каком положении должен находиться ключ блокировочного устройства , усл.№367, при переключении реверсоров.
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