Лекция
МДК 04.01. СПЕЦТЕХНОЛОГИИ
Нормы продолжительности ТО, ТР  и межремонтных пробегов локомотивов

 Нормы продолжительности технического обслуживания ТО-2 локомотивов устанавливаются в следующих пределах:
для пассажирских локомотивов, грузовых и маневровых локомотивов, используемых в пассажирском движении — не более 2 часов;
для двухсекционных грузовых тепловозов — не более 1,2 часа;
для трехсекционных грузовых тепловозов — не более 1,8 часа;
для двухсекционных грузовых электровозов — не более 1 часа;
для трехсекционных грузовых электровозов, а также электровозов ВЛ85, ВЛ15 — не более 1,5 часа;
для четырехсекционных локомотивов — не более 2 часов;
для остальных локомотивов — не более 1 часа.
Для малодеятельных ремонтных предприятий и ПТОЛ, а также ПТОЛ, в которых проведение ТО-2 и экипировки производится на раздельных позициях, нормы продолжительности ТО-2 разрабатываются, исходя из местных условий, по согласованию с региональной дирекцией тяги и утверждаются распоряжением вице-президента ОАО «РЖД», курирующего локомотивный комплекс.
4.3. При совмещении с техническим обслуживанием или текущими ремонтами обточки бандажей колесных пар без выкатки из-под локомотива в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения, норма продолжительности технического обслуживания (текущего ремонта) увеличивается на норму продолжительности технического обслуживания ТО-4 с учетом нормы времени на маневровые перемещения.
Нормы времени на маневровые перемещения при выполнении локомотивам технического обслуживания ТО-4 рассчитываются ремонтными предприятиями и утверждаются региональными дирекциями тяги.
4.4. Норма продолжительности технического обслуживания ТО-4 устанавливается в соответствии с документацией на станок, включая время на проведение ультразвукового контроля (далее — УЗК) поверхности катания бандажей колесных пар после выполнения обточки под локомотивом.
Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности обточки колесных пар под локомотивом составляют:
на станке «Рафамет» (УБЦ-150, УГБ-150, А-41, А-40, ТК-941) при работе суппортами поочередно: для грузовых — 2,4 часа, для пассажирских — 2,3 часа;
на станке «Рафамет» (УБЦ-150, УГБ-150, А-41) при работе двумя суппортами одновременно для локомотивов всех серий — 1,78 часа;
на станке КЖ-20: для грузовых электровозов — 2,7 часа, тепловозов — 2,6 часа, для пассажирских локомотивов — 2,5 часа.
Для станков других типов норма продолжительности обточки колесных пар под локомотивом устанавливается в соответствии с документацией на станок.
Средняя для ОАО «РЖД» норма продолжительности проведения УЗК поверхности катания бандажей колесных пар после выполнения обточки составляет 0,23 часа.
Вышеуказанные нормы продолжительности технического обслуживания ТО-4 могут корректироваться ремонтным предприятием путем проведения контрольных замеров продолжительности выполнения обточек колесных пар и работ по проведению УЗК с последующим утверждением региональными дирекциями тяги.
4.5. В случае проведения упрочнения гребней бандажей колесных пар локомотивов нормы продолжительности ТО-4 увеличиваются в соответствии с объемами работ и документацией на оборудование для проведения плазменного упрочнения, а также проведения УЗК до и после плазменного упрочнения.
Средние для ОАО «РЖД» нормы трудоемкости на упрочнение гребней бандажей одной колесной пары для локомотивов всех серий (на установках УМПУ-1(2,3), УПУ-8м, УПУ-1(2), УУКП-4(4а), УУКП-18, УТС) составляют:
при работе плазмотронов поочередно — 1,18 часа,
при работе плазмотронов одновременно — 0,66 часа.
Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности проведения УЗК для одной колесной пары составляют:
до упрочнения: УЗК гребня колесной пары — 0,67 часа, УЗК поверхности катания — 0,23 часа;
после упрочнения: УЗК гребня колесной пары — 0,67 часа, УЗК поверхности катания — 0,23 часа.
4.6 Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания ТО-3 и планового ремонта локомотивов в условиях локомотивных депо:
Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта электровозов
	Серии
	Техническое обслуживание  ТО-3, ч
	Текущий ремонт
	Средний ремонт СР, сут.

	
	
	ТР-1, ч
	ТР-2,
сут.
	ТР-3,
сут.
	

	ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ82, ВЛ60 всех индексов, ВЛ15, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1, ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, ЧС7, ЧС8, ЧС6
	—
	18
	3
	6
	6

	ЧС200 (использующиеся в скоростном движении)
	12
	18
	3
	6
	6


Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта тепловозов
	Серии
	Техническое обслуживание  ТО-3, ч
	Текущий ремонт
	Средний ремонт СР, сут.

	
	
	ТР-1, ч
	ТР-2,
сут.
	ТР-3,
сут.
	

	Магистральные тепловозы всех серий, ТЭМ7, ТЭМ7А
	12
	36
	4
	6
	6

	ЧМЭ3 и ТЭМ2 всех индексов, ТЭМ3, ТЭМ16, ТЭМ17, ТЭМ18, ТГМ7, ТГМП, ТГМИА
	12
	24
	3
	6
	6

	ТГМ1, ТГМ3, ТГМ4Б, ТГМ23 всех индексов, ТГК2
	5
	24
	8
	16
	20



Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД
1 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов
	Серии
	Техническое обслуживание ТО-2 ч, не более
	Текущий ремонт, тыс. км
	Средний
ремонт СР, тыс. км
	Капитальный
ремонт КР, тыс. км
	Наименование конструкторской документации
 

	
	
	ТР-1
	ТР-2
	ТР-3
	
	
	

	ВЛ85, ВЛ80 всех индексов кроме ВЛ80ТК,
ВЛ80СК
	96
	не более
50
	300
+/-20%
	600
+/-10%
	1200
+/-5%
	2400
+/-5%
	Электровоз ВЛ85: Руководство по эксплуатации
 
Электровоз ВЛ80Р: Руководство по эксплуатации.
 
Электровоз ВЛ80С: Руководство по эксплуатации.
 
Электровоз ВЛ80Т:
Руководство по эксплуатации.
 
Электровоз ВЛ80К:
Руководство по эксплуатации.

	ВЛ80ТК,
ВЛ80СК
	96
	не более
50
	300
+/-20%
	600
+/-20%
	1200
+/-5%
	не более
3000
	ИДМБ.661142.007 РЭ8

	ВЛ82в/и
	96
	25
+/-20%
	200
+/-20%
	400
+/-20%
	800
+/-5%
	2400
+/-5%
	ТУ16-530.157-73
 

	ВЛ10К,
ВЛ10УК
	96
	25
+/-20%
	200
+/-20%
	400
+/-20%
	800
+/-5%
	2400
+/-5%
	ТУ32-023-2002

	ВЛ65
	120
	20
+/-10%
	200
+/-10%
	600
+/-10%
	1200
+/-5%
	2400
+/-5%
	ИДМБ.661142.003 РЭ

	ВЛ60К, ВЛ60ПК
	48
	18
+/-20%
	180
+/-20%
	360
+/-20%
	720
+/-5%
	2160
+/-5%
	Электровоз ВЛ60К:
Руководство по эксплуатации.

	ЧС2К
	48
	30
	—
	—
	500
	2500
	ТУ32-021-2002
(модернизация)


2 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта тепловозов магистральных серий, используемых в грузовом и пассажирском движении
	Серии
	Техническое обслуживание
	Текущий ремонт, тыс.км
	Средний ремонт СР,  тыс.км
	Капитальный ремонт КР, тыс.км
	Наименование конструкторской документации

	
	ТО-2, ч, не более
	ТО-3,  тыс. км
	ТР-1
	ТР-2
	ТР-3
	
	
	

	2ТЭ116К, 2ТЭ116КМ
	72
	15
+/-20%
	50
+/-20%
	200
+/-20%
	400
+/-20%
	800
+/-5%
	1600
+/-5%
	26.Т.391.00.00.000 ТУ
ТУ-32-ВНИКТИ-025-2002
 

	ТЭ10 всех индексов с дизель-генератором 1А-9ДГ
	72
	25
+/-20%
	50
+/-20%
	200
+/-20%
	400
+/-20%
	800
+/-5%
	1600
+/-5%
	26.Т.370.00.00.000 ТУ
 

	ТЭП70, ТЭП70У, 2ТЭ70
	48
+/-10%
	15
+/-10%
	50
+/-10%
	200
+/-10%
	400
+/-10%
	800
+/-10%
	1600
+/-10%
	ТЭП70.00 РЭ2
ТЭП70У.00 РЭ2
2ТЭ70.00 РЭ2

	ТГ16
	72
	10
+/-20%
	55
+/-20%
	120
+/-20%
	240
+/-20%
	480
+/-5%
	960
+/-5%
	ТУ24-4-4401-73
 

	М62 всех индексов с дизель-генератором
5-26ДГ
	48
	15
+/-20%
	150
+/-20%
	300
+/-20%
	600
+/-20%
	1500
+/-5%
	—
	М62 ИО


3 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта магистральных локомотивов, использующихся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также маневровых тепловозов
	Серии
	Техническое обслуживание
	Текущий ремонт, мес.
	Средний ремонт СР, лет
	Капитальный ремонт
КР, лет
	Наименование конструкторской документации

	
	ТО-2, ч, не более
	ТО-3,  сут.
	ТР-1
	ТР-2
	ТР-3
	
	
	

	ТЭ10 всех индексов с дизель-генератором  1А-9ДГ,
2ТЭ116К, 2ТЭ116КМ
	*
	28
+/-20%
	6
+/-20%
	12
+/-20%
	36
+/-20%
	6
+/-5%
	12
+/-5%
	ТЭ10 ИО
26.Т.391.00.00.000 ТУ
ТУ-32-ВНИКТИ-025-2002

	Магистральные электровозы (кроме ВЛ60К, ВЛ60ПК, ВЛ65)
	96**
	—
	6
+/-20%
	24
+/-20%
	48
+/-20%
	8
+/-5%
	16
+/-5%
	ВЛ80 ИО
ВЛ10 ИО

	Электровозы ВЛ60К, ВЛ60ПК, ВЛ65
	120**
	—
	6
+/-20%
	24
+/-20%
	48
+/-20%
	8
+/-5%
	16
+/-5%
	ВЛ80 ИО

	ТЭМ2 всех индексов с дизель-генератором ПДГ1М или
1-ПДГ4А
	168
	40
+/-20%
	9
+/-20%
	18
+/-20%
	36
+/-20%
	6
+/-5%
	12
+/-5%
	ТУ24-4-405-76
ТУ24.04.514-84
ТУ24.24.539-89
 

	ТЭМЗ, ТЭМ16, ТЭМ17
	120
	40
+/-20%
	9
+/-20%
	18
+/-20%
	36
+/-20%
	6
+/-5%
	12
+/-5%
	ТУ24.04.539-89
ТЭМ16-РЭ
ТУ24.04.549-92
 

	ЧМЭЗ всех индексов с дизель-генератором
4-36ДГ,
ТЭМ2 всех индексов с дизель-генератором
1-ПДГ4Д
	168
	40
+/-20%
	12
+/-20%
	24
+/-20%
	48
+/-20%
	8
+/-5%
	16
+/-5%
	ЧМЭ3 ИО
ТУ32-ВНИКТИ-018-2002
ТУ24.24.539-89
 
 

	ТЭМ7
	120
	40
+/-20%
	12
+/-20%
	24
+/-20%
	48
+/-20%
	8
+/-5%
	16
+/-5%
	ТУ24.04.533-89
 

	ТГМ7, ТГМ11, ТГМ11А
	96
	30
+/-20%
	5
+/-20%
	15
+/-20%
	30
+/-20%
	7,5
+/-5%
	15
+/-5%
	Тепловоз ТГМ7 РЭ
Тепловоз ТГМ11 РЭ

	ТГК2
	100
	20
+/-20%
	6
+/-20%
	12
+/-20%
	24
+/-20%
	4
+/-5%
	—
	Тепловоз ТГК2 РЭ


* — при использовании в хозяйственном, вывозном и передаточном движении техническое обслуживание ТО-2 до 120 часов (5 суток) и до 168 часов (7 суток) при маневровой работе.
** — для ВЛ11, ВЛ11М техническое обслуживание ТО-2 до 120 часов (5 суток) и ВЛ60К, ВЛ80С, ВЛ80Т техническое обслуживание ТО-2 до 168 часов (7 суток) при маневровой работе.
Приложение N 2
к Положению о системе
технического обслуживания
и ремонта локомотивов ОАО «РЖД»
(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД»
от 21.09.2018 N 2070/р)
Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД», снятых с производства, организации-держатели подлинников эксплуатационной документации которых отсутствуют на территории Российской Федерации
3 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта магистральных локомотивов, использующихся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также маневровых тепловозов
	Серии
	Техническое обслуживание
	Текущий ремонт, мес
	 
Средний
ремонт
СР, лет
	 
Капитальный
ремонт КР,
лет
	Наименование конструкторской документации
	

	
	
	ТР-1
	ТР-2
	ТР-3
	
	
	
	

	
	ТО-2, ч, не более
	ТО-3, сут
	
	
	
	
	
	
	

	Магистральные
тепловозы 2ТЭ116,
ТЭ10 всех индексов
с дизель-
генератором 10Д100,
М62 всех индексов с
дизель-генератором
14Д40, ДМ62
	*
	28
+/-20%
	6
+/-20%
	12
+/-20%
	36
+/-20%
	6
+/-5%
	12
+/-5%
	ТЭ10 ИО
2ТЭ116 ИО
М62 ИО
	

	ЧМЭЗ всех индексов
с дизель-
генератором
K6S310DR
	168
	40
+/-20%
	9
+/-20%
	18
+/-20%
	36
+/-20%
	6
+/-5%
	12
+/-5%
	ЧМЭ3 ИО
	


* — при использовании в хозяйственном, вывозном и передаточном движении техническое обслуживание ТО-2 до 120 часов (5 суток) и до 168 часов (7 суток) при маневровой работе.
 

