[bookmark: _GoBack]Практическое занятие 26 – Выполнение схемы железнодорожной станции в САПР
Цель: продолжить знакомство с основными элементами интерфейса чертежно – графического редактора КОМПАС – ГРАФИК; закрепить навыки выполнения геометрических построений в чертежно – графическом редакторе КОМАС – ГРАФИК.
Содержание: ознакомиться с краткими теоретическими сведениями о применении компьютерной графики и о преимуществах графических способов получения изображений схем станций. Выполнить по заданию преподавателя схему станции.
Образец выполнения работы на рисунке 52.
Краткие теоретические сведения
Порядок выполнения данной практической работы по разработке немасштабной схемы железнодорожной станции может существенно отличаться от объема решаемых задач дисциплин междисциплинарного курса.
Изучение дисциплин профессиональных модулей и «Инженерной графики» студенты приобретают знания по устройству и комплексному проектированию магистральных и промышленных станций и узлов с применением компьютерной техники и САПРа. Дипломные работы по проектированию станций и узлов студенты выполняют с применением различных компьютерных технологий. Это является хорошей подготовкой к их профессиональной деятельности по разработке технологии работы решающих производственных единиц в общей системе железнодорожного и других видов транспорта в новых условиях рыночной экономики, при значительных колебаниях объемов перевозочной работы, расширении сферы и сервисного транспортного обслуживания и увеличении требований клиентуры к качеству предлагаемых услуг. 
[image: ]
Рисунок 52 – Схема промежуточной станции «Б»
Требования к заданию и рекомендации по выполнению
Так как схема железнодорожной станции не масштабна, расстояние между путями принимаем – 5 мм. при наличии между железнодорожными путями пассажирках платформ – 10 мм.
Расстояние между центрами стрелочных переводов расположенных на одном железнодорожном пути принять равным – 10 мм.
Все предельные столбики необходимо ставить на одинаковом расстоянии (7 мм) от центров стрелочных переводов.
Выходные светофоры необходимо ставить на расстоянии 10 мм от центров ближайших стрелочных переездов, но, если светофор стоит между сходящимися железнодорожными путями расстояние увеличивается до 15 мм. расстояние от входных светофоров до центров ближайших стрелочных переводов принять 20 мм.
Алгоритм выполнения:
1 Построение осей путей – построить прямые параллельные друг другу на заданном расстоянию
2 Построение съездов – построить отрезки под заданным углом.
3 Указание расстояния между центрами всех соседних стрелочных переводов, расположенных на прямых (главных и параллельных главным) железнодорожных путях – проставить размеры.
4 Указать марку крестовины, произвести нумерацию путей, а также нумерацию стрелочных переводов – ввести и отредактировать текст. ввод текста под наклоном.
5 Провести специализацию железнодорожных путей – построить геометрические примитивы (стрелки).
6 Расставить на схеме железнодорожной станции предельные столбики – построить геометрические примитивы: точки.
7 Расставить на схеме железнодорожной станции сигналы с маркировкой – построить геометрические примитивы: окружности.
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