Контрольная работа №1
1.Ведущий шкив ТРКП получает механическую энергию от:
А) торца шейки оси
Б) колеса
В) средней части оси
2.В карданном валу ТРКП применяют:
А) роликовые подшипники
Б) шариковые подшипники
В) игольчатые подшипники
3.Карданный вал ТРКП имеет соединение двух половин:
А) резьбовое
Б) сварное
В) шлицевое
4.Ведущий шкив ТРКП не проворачивается по поверхности зубчатой гайки по причине:
А) шлицевого соединения
Б) шпоночного соединенич
В) резьбового соединения
5.Какие подшипники применяются в редукторе ТРКП:
А) игольчатые и скольжения
Б) шариковые и игольчатые
В) роликовые и шариковые
6.Какое поперечное сечение ремней ТРКП:
А) круглое
Б) квадратное 
В) трапециидальное
7.Какой вал редуктора ТРКП изготавливается с шестерней:
А) ведущий
Б) ведомый
В) приводной
8.Сколько ремней в ТРКП:
А) 4       Б) 5      В) 6
9.Сколько ступеней в редукторе ТРКП:
[bookmark: _GoBack]А) 1      Б) 2     В) 3
10.Какие пружины применяются в креплении ведущего шкива ТРКП:
А) цилиндрические
Б) листовые
В) тарельчатые



