Дисциплина «Железные дороги»
Инструкционная карта
 Практическая работа №2
Тема работы: Путь и путевое хозяйство.
Цель работы: изучить элементы верхнего строения пути (рельсу, шпалу).
Используемое оборудование и инструмент: железнодорожный путь на полигоне, рулетки, линейки.
Теоретические сведения: 
Рельсы предназначены для направления движения колес подвижного состава, восприятия нагрузки от него и передачи ее на шпалы. Кроме того, на участках с автоблокировкой рельсы служат проводниками сигнального тока, а при использовании электротяги – проводниками обратного тягового тока. Для надежной работы рельсы должны быть достаточно прочными, долговечными, износоустойчивыми, твердыми и в то же время нехрупкими, так как они воспринимают ударно-динамическую нагрузку. Материалом для их изготовления служит высокопрочная углеродистая сталь. В зависимости от массы и поперечного профиля рельсы подразделяют на несколько типов: Р50, Р65 и Р75. Буква Р означает рельс, а число – округленное значение массы, кг, одного погонного метра рельса. Выбор того или иного типа рельсов зависит от грузонапряженности линии, нагрузок и скоростей движения поездов. Рельса состоит из головки рельса, шейки, подошвы.
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Шпалы являются основным видом подрельсовых оснований и служат для восприятия давления от рельсов и передачи его на балластный слой. Кроме того, шпалы предназначены также для крепления к ним рельсов и обеспечения постоянства ширины колеи. 
Помимо шпал, к подрельсовым основаниям относятся мостовые и переводные брусья, отдельные опоры в виде полушпал, а также сплошные опоры в виде плит и рам. Шпалы должны быть прочными, упругими и обладать достаточным сопротивлением электрическому току. Материалом для шпал служит дерево (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр, бук, береза), железобетон и металл.
По форме поперечного сечения деревянные шпалы делятся на обрезные (пропилены четыре стороны), полуобрезные (пропилены три стороны) и необрезные (пропилены две стороны).
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Порядок выполнения:
1.Написать назначение рельсов
2. Произвести замеры рельс.
3. Начертить рельс вид с торца (масштаб 1:1).
4. Определить тип рельс на полигоне согласно таблице.
5. Произвести замеры шпал.
6. Начертить шпалу вид спереди (масштаб 1:20).
7. Заключение (вывод).
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Tan | Macca, BEICOTHI IUpUHA
penbca | Kr/™M ronopky | TOILMHA | IIMPHHA
pestbca | TonoBKY |mogomser| ToHuzy | CMKA | TIONOMIBAL
P75 74,41 192 55,3 32,3 75 20 150
P65 64,72 180 45 30 75 18 150
P50 51,67 152 42 27 72 16 132
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