[bookmark: _GoBack]ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 января 2020 г. Москва№ 27/р

Об утверждении Инструкции по охране труда для осмотрщика вагонов, осмотрщика-ремонтника вагонов и слесаря по ремонту подвижногосостава в вагонном хозяйстве ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-4100612-ОДИ-174-2019


В целях совершенствования и актуализации нормативных документов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасных условий и охраны труда работников ОАО «РЖД», занятых в вагонном хозяйстве: 
1. Утвердить и ввести в действие с 3 февраля 2020 г. прилагаемую Инструкцию по охране труда для осмотрщика вагонов, осмотрщика-ремонтника вагонов и слесаря по ремонту подвижного состава в вагонном хозяйстве ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-174-2019. 
2. Начальникам дирекций инфраструктуры довести инструкцию, утвержденную настоящим распоряжением, до сведения причастных работников и обеспечить ее выполнение. 
3. Признать утратившей силу с 3 февраля 2020 г. Инструкцию по охране труда для осмотрщика вагонов, осмотрщика-ремонтника вагонов и слесаря по ремонту подвижного состава в вагонном хозяйстве ОАО «РЖД» ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-014-2013, утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2014 г. № 4 р. 

1. Общие требования охраны труда

1.2. К работе осмотрщиком допускаются мужчины и женщины, а осмотрщиком-ремонтником и слесарем допускаются лица мужского пола старше восемнадцати лет, прошедшие в установленном порядке: 
· обязательный предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование и не имеющие медицинских противопоказаний; 
· вводный инструктаж по охране труда; 
· первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте с практическим показом безопасных приемов и методов работы, а также с тренировкой навыков по применению средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
· профессиональное обучение; 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте от 2 до 14 смен; 
· вводный и первичный противопожарные инструктажи; 
· проверку знаний требований пожарной безопасности; 
· обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках с присвоением группы по электробезопасности не ниже II в качестве электротехнологического персонала в объеме, соответствующем выполняемым обязанностям: 
· осмотрщиков и осмотрщиков-ремонтников при работе ручным электрифицированным инструментом (далее - электроинструмент), переносным электроинструментом, 
· слесарей, обслуживающих электропневматические тормоза, при ремонте вагонов с использованием передвижных вагоноремонтных машин (далее - ВРМ) и установок, механизмов с электрическим приводом, при работе с использованием электрических подъемных сооружений (ПС). 
При вводном инструктаже по охране труда осмотрщик, осмотрщик-ремонтник и слесарь должны быть ознакомлены, в том числе, с маршрутом служебного прохода к месту работы, картой специальной оценки условий труда, действиями при возникновении несчастного случая и оказанию первой помощи пострадавшим, мерам безопасности при нахождении на железнодорожных путях

Допуск осмотрщика, осмотрщика-ремонтника и слесаря к самостоятельной работе по техническому обслуживанию и ремонту вагонов должен оформляться организационно-распорядительным документом руководителя структурного подразделения.
1.3. В процессе работы осмотрщик, осмотрщик-ремонтник и слесарь должны проходить в установленном порядке: 
обязательные периодические медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования;
 повторный инструктаж по охране труда не реже 1 раза в 3 месяца;
 инструктажи по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты с тренировкой навыков по их применению во время повторных инструктажей по охране труда;
 внеплановый и целевой инструктажи по охране труда; 
обучение и очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в 3 года; внеочередную проверку знаний требований охраны труда (при необходимости); 
внеочередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках не реже 1 раза в год для работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже II . Для осмотрщиков вагонов, осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей по ремонту подвижного состава, относящихся к категории не электротехнического персонала, присвоение группы I по электробезопасности проводится не реже 1 раза в год путем проведения инструктажа; 
повторный противопожарный инструктаж не реже 1 раза в год; 
внеплановый и целевой противопожарные инструктажи; 
проверку знаний требований пожарной безопасности; 
периодическое обучение по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве не реже 1 раза в год при технической учебе. 
При выполнении работ на высоте (осмотр подвижного состава на пунктах технической передачи вагонов на предмет его сохранности) осмотрщик должен проходить в установленном порядке периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте не реже 1 раза в 3 года и проверку знаний не реже 1 раза в год. 
При перерыве в работе в должности более 1 года работник должен пройти стажировку, внеочередную проверку знаний требований охраны труда, после перерыва в работе более чем на 30 календарных дней - внеплановый инструктаж.
1.7. Осмотрщик, осмотрщик-ремонтник и слесарь, выполняющие техническое обслуживание и ремонт вагонов, должны знать (в объеме своих должностных обязанностей): 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23июня 2023 г. № 250;  
Правила по охране труда при эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта, утвержденные приказом Минтруда России Федерации от 29 декабря 2018 г. № 860н; 
Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 16 ноября 2018 г. № 2423/р; 
Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 24 декабря 2012 г. № 2665р; 
Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий электропередачи, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 19 апреля 2016 г. № 699р; 
Положение об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2016 г. №4 Юр; 
Памятку «Оказание первой помощи пострадавшим», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 21 августа 2019 г. № 1824р;
 технологию обслуживания и ремонта вагонов;
 порядок ограждения составов и отдельных групп вагонов, установленный техническо-распорядительным актом (TPА) станции, технологическим процессом работы ПТО, инструкцией по производству маневровой работы, разработанными с учетом местных условий; 
действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы и меры по защите от их воздействия; вредное воздействие нефтепродуктов и основных химических грузов на организм человека, а также признаки отравления; 
требования электробезопасности и пожарной безопасности; правила применения и использования противопожарного оборудования и инвентаря; места расположения первичных средств пожаротушения;
 номера телефонов экстренных служб; схемы маршрута служебного и технологического проходов; 
сигналы аварийного оповещения; 
правила внутреннего трудового распорядка и установленные режимы труда и отдыха; порядок извещения руководителей обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;  
места расположения аптечек первой помощи; 
требования Инструкции по охране труда для осмотрщика, осмотрщика-ремонтника и слесаря, утвержденной руководителем структурного подразделения. 
Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт грузовых вагонов с опасными грузами, должны знать знаки опасности опасных грузов, места их нанесения и меры безопасности в зависимости от класса груза; порядок выполнения операций по техническому обслуживанию и ремонту грузовых вагонов с опасными грузами; порядок действия при возникновении аварийных ситуаций.

1.8. Осмотрщик, осмотрщик-ремонтник и слесарь обязаны: 
· соблюдать требования охраны труда; 
· правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
· немедленно извещать своего непосредственного или выщестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
· выполнять только входящую в их должностные обязанности работу; 
· уметь оказывать первую помощь, пользоваться аптечкой первой помощи и первичными средствами пожаротушения; 
· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха, не допускать самовольных случаев подмены другого работника без достаточного времени на отдых и восстановление организма, работа в течение двух смен подряд запрещается; 
· при работе на открытом воздухе в зимнее время для предотвращения переохлаждения и обморожения использовать предусмотренные перерывы в работе для обогревания в зависимости от температуры наружного воздуха и скорости движения ветра; 
· содержать в исправном состоянии и чистоте инструмент, приспособления, инвентарь; внимательно следить за сигналами светофоров, звуковыми сигналами локомотивов, распоряжениями, подаваемыми дежурным по железнодорожной станции (далее - ДСП) или оператором по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров (далее - оператор) по станционной громкоговорящей связи (или по радиосвязи), точно выполнять команды руководителя работ (мастера участка  производства (далее - мастер), бригадира (освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта (далее - бригадир));
· выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков, надписей и сигналов, подаваемых водителями транспортных средств и крановщиками кранов; 
· быть предельно внимательными в местах движения подвижного состава и автотранспорта.

Осмотрщик, осмотрщик-ремонтник и слесарь должны соблюдать требования пожарной безопасности: 
курить только в специально отведенных местах, установленных организационно-распорядительным документом руководителя структурного подразделения, имеющих надпись «Место для курения», оборудованных средствами пожаротушения и оснащенных пожаробезопасными урнами; 
не применять для освещения открытый огонь (факелы, свечи, керосиновые лампы);  
не применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
не пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты;
 не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.
