[bookmark: _GoBack]1.10. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г. № 582н, выдается следующая специальная одежда (далее -спецодежда), специальная обувь (далее - спецобувь) и другие СИЗ: осмотрщику, осмотрщику-ремонтнику: 
костюм «Механик-Л»; плащ для защиты от воды; сапоги или ботинки юфтевые на маслобензостойкой подошве; 
головной убор сигнальный; перчатки комбинированные или перчатки с полимерным покрытием; жилет сигнальный 2 класса защиты; 
очки защитные открытые; каска защитная. 
При выполнении работ на пунктах погрузки соли дополнительно выдаются сапоги из поливинилхлоридного пластиката. 
Зимой дополнительно выдаются: 
комплект для защиты от пониженных температур «Осмотрщик» (по поясам); 
белье нательное утепленное в III, IV и особом поясах к комплекту для защиты от пониженных температур; 
подшлемник для защиты от пониженных температур со звукопроводными вставками (под каску), шапка трикотажная; 
рукавицы утепленные, или перчатки утепленные, или перчатки утепленные с защитным покрытием, нефтеморозостойкие; 
сапоги юфтевые, утепленные на нефтеморозостойкой подошве в I и II поясах; 
сапоги кожаные утепленные «СЕВЕР ЖД» в III, IV и особом поясах или валенки (сапоги валяные) в III, IV и особом поясах; галоши на валенки (сапоги валяные). 
Во II, III, IV и особом поясах дополнительно выдаются: полушубок или полупальто на меховой подкладке или куртка на меховой подкладке (по поясам). 
Слесарю по ремонту подвижного состава: 
костюм «Механик-Л»; 
ботинки юфтевые на маслобензостойкой подошве с металлическим подноском или полуботинками юфтевыми на маслобензостойкой подошве с металлическим подноском; 
головной убор сигнальный;
 перчатки комбинированные или перчатки с полимерным покрытием; очки защитные открытые;  
каска защитная; 
перчатки диэлектрические; 
плащ для защиты от воды; 
сапоги резиновые;
 жилет сигнальный 2 класса защиты. 
При выполнении кровельных работ дополнительно выдаются: наколенники брезентовые (на вате), пояс предохранительный. 
При выполнении работ по разборке, ремонту и монтажу роликовых букс колесных пар вагонов дополнительно выдаются: 
фартук из прорезиненной ткани, перчатки с полимерным покрытием, нарукавники прорезиненные или из полимерных материалов; 
При выполнении работ виброинструментом дополнительно выдаются: перчатки виброзащитные; 
Зимой дополнительно: комплект для защиты от пониженных температур «Осмотрщик»; 
белье нательное утепленное в III, IV и особом поясах к комплекту «Осмотрщик»; 
шапка-ушанка со звукопроводными вставками или подшлемник для защиты от пониженных температур со звукопроводными вставками (под каску), шапка трикотажная; 
рукавицы утепленные, или перчатками утепленные, или перчатки утепленные с защитным покрытием, нефтеморозостойкими; 
сапоги юфтевые утепленные на нефтеморозостойкой подошве в I и II поясах; 
сапоги кожаные утепленные «СЕВЕР ЖД» в III, IV и особом поясах или валенки (сапоги валяные) в III, IV и особом поясах; 
галоши на валенки (сапоги валяные). 
В IV и особом поясах дополнительно: полушубок. 
При необходимости, по условиям выполнения отдельных видов работ, осмотрщику, осмотрщику-ремонтнику и слесарю дополнительно выдаются соответствующие средства защиты (в том числе респиратор, шланговый дыхательный прибор, противогаз, страховочная привязь с соединительно-амортизирующей подсистемой). 
Полный перечень СИЗ утверждается руководителем структурного подразделения в зависимости от местных условий и на основании Типовых норм с учетом результатов специальной оценки условий труда. 10 
1.11. Осмотрщик, осмотрщик-ремонтник и слесарь должны знать правила пользования и способы проверки исправности СИЗ. Перед каждым применением средства защиты работник обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнения, проверить по штампу срок годности. 
Пользоваться неисправными или с истекшими сроками годности средствами защиты запрещается. 
Спецодежду и спецобувь осмотрщик, осмотрщик-ремонтник и слесарь не должны снимать в течение всего рабочего времени. 
СИЗ должны соответствовать размеру и росту работника. 1.12. Личную одежду и спецодежду следует хранить отдельно в шкафчиках гардеробной, шкафчики содержать в чистоте и порядке. 
Работник обязан следить за исправностью спецодежды, своевременно сдавать ее в стирку, химчистку и ремонт. Выносить спецодежду, спецобувь и СИЗ за пределы предприятия запрещается.
