Разработка технологического процесс ремонта вспомогательного оборудования: фильтры, баки, трубопроводы, клапаны
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15.1 Ремонт фильтров
При проведении каждого ТО-3тразбирают, очищают или заменяют топливные фильтры грубой очистки, масляные фильтры турбокомпрессоров, воздушные фильтры дизеля и электрических машин. При проведении каждого чётного ТО-3 разбирают, очищают или заменяют топливные фильтры тонкой очистки, масляные фильтры грубой очистки и воздушные фильтры компрессора. Один раз в промежутке между проведением последовательных ТР-1 в масляных фильтрах тонкой очистки заменяют бумажные фильтрующие элементы и при необходимости резиновые кольца, ремонтируют центробежные масляные фильтры. При проведении каждого третьего ТО-3 производят промывку фильтра тонкой очистки.
При проведении ТР-1 выполняют те же работы, что и при проведении технического обслуживания и, кроме того, заменяют бумажные пакеты, картонные прокладки и уплотнительные резиновые кольца фильтров тонкой очистки масла независимо от их состояния, очищают и промывают центробежный фильтр масла, заменяют бумажные пакеты фильтров тонкой очистки топлива, очищают фильтры сапуна компрессора, снимают для промывки неподвижные кассеты фильтра непрерывной очистки воздуха дизеля с заменой масла в корпусе. На дорогах с повышенной запылённостью снимают и очищают также кассеты колеса фильтра непрерывной очистки воздуха.
При проведении ТР-2 и ТР-3 все фильтры топлива, масла и воздуха снимают с тепловоза, разбирают, очищают и ремонтируют.

15.2 Ремонт баков и трубопроводов
Баки и трубопроводы топлива, масла, воды и воздуха при проведении ТО-3, ТР-1 и ТР-2 внимательно осматривают. Обнаруженные протечки топлива, воды и масла, утечки воздуха устраняют, повреждённые прокладки и рукава заменяют. Проверяют надёжность крепления трубопровода и наличие крепящих скоб. При необходимости разбирают и ремонтируют вентили. Сливают отстой из топливного бака, бачка грязного топлива, поддонов картера дизеля и агрегатов. 
При проведении ТР-3 восстанавливают повреждённую тепловую изоляцию трубопроводов топливной и водяной систем, разбирают и ремонтируют вентили масляной, водяной и топливной систем без снятия их с трубопроводов, снимают и разбирают регулирующие клапаны масляной и топливной систем, заменяют новыми дюритовые и резиновые рукава масляной и водяной систем. Топливные и водяные баки очищают от грязи и шлама, промывают горячей водой и продувают сухим сжатым воздухом без снятия их с тепловоза. При обнаружении трещин их разделывают и заваривают, соблюдая меры противопожарной безопасности.
При проведении ремонтных работ в заводских условиях все трубопроводы разбирают, осматривают и ремонтируют, водяные и топливные баки снимают с тепловоза, очищают от грязи, пропаривают и ремонтируют. При осмотре выявляют трещины и повреждения листов. Трещины разделывают и заваривают, погнутые листы правят, при необходимости приваривают заплаты. После ремонта целостность баков проверяют опрессовкой.
Трещины коллекторов топливной, масляной и водяной систем разделывают и заваривают, проверяя отсутствие протечек и потения опрессовкой.
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15.3 Ремонт клапанов
После разборки клапанов их детали очищают и осматривают. Корпуса с трещинами и сорванной резьбой, просевшие или сломанные пружины заменяют. Посадочные места корпуса и клапана обрабатывают и взаимно притирают. Плотность притирки клапанов к седлу проверяют на стенде. Резиновые диафрагмы, потерявшие упругость, имеющие разрывы и трещины, заменяют. Регулирование установленного давления срабатывания клапанов после ремонта осуществляют подбором прокладок под пружины, регулировочными винтами и пробками, которые после регулировки фиксируют гайки, закрывают крышками и пломбируют.  
   
Контрольные вопросы:
1. Описать основные операции, проводимые с фильтрами тепловоза.
2. Описать основные неисправности баков и трубопроводов.
3. Основные неисправности клапанов.


