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«Испытание топливоподкачивающего насоса на герметичность и производительность»
Цель работы:
получить практический опыт испытания топливоподкачивающего насоса на герметичность и производительность;
изучить порядок испытания топливоподкачивающего насоса на герметичность и производительность.
Оборудование: топливоподкачивающий насос, стенд для испытания топливоподкачивающего насоса, секундомер, тахометр.

Порядок выполнения работы:
Топливоподкачивающий насос с электродвигателем испытывают на стенде (рисунок 7.1), воспроизводящем условия работы на тепловозе. Стенд оборудован двумя баками (расходным и мерным) и трубопроводами. Мерный бак расположен выше расходного и соединен с ним трубопроводом с запорным вентилем, маховик которого выведен на лицевую стенку стенда.
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Рисунок 7.1 - Стенд для испытания топливоподкачивающего насоса:
1 - нижний бак; 2 - комплект (электродвигатель-насос); 3 - верхний бак; 4 - манометр; 5 - фильтр
Насос питается из нижнего расходного бака и подаёт топливо в мерный. Противодавление на выходе создают частичным перекрытием сечения в нагнетательном трубопроводе вентилем, маховик которого расположен на лицевой стенке стенда. На лицевой стенке стенда имеется также топливомерное стекло мерного бака с указателем уровня топлива. Для включения и отключения электродвигателя установлен тумблер. Насос обкатывают на дизельном топливе при температуре 10─30°C.
Насос обкатать в трех режимах (таблица 20.1).

Таблица 20.1 – Режимы обкатки топливоподкачивающего насоса
	Режимы
	Скорость вращения вала насоса, об/мин
	Давление нагнетания, кгс/см
	Разрежение на всасывание, мм.рт.ст
	Продолжительность испытаний, мин.
	Производительность, л/мин

	1
	600
	при открытых вентилях всасывающего и нагнетательного трубопроводов
	5
	не замерять

	2
	900
	1,75
	не менее 100
	5
	не замерять

	3
	1350
	3,5
	не менее 100
	20
	не менее 27



В начале третьего режима проверить герметичность насоса (рис. 20.2) при 1350 об/мин. И давление 5 кгс/см в нагнетательном трубопроводе в течение 2 минут. Течь через стыки не допускается.
Допускается просачивание топлива по уплотнению насоса не болееодной капли в минуту. Затем продолжить обкатку в течение 20 минут по третьему режиму. В конце третьего режима определить производительность насоса, которая должна быть при давлении 3,5 кгс/см в нагнетательном трубопроводе не менее 27 литров в минуту.
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