[bookmark: _GoBack]Л-6 Определение показателей использования грузовых вагонов
1 Количественные показатели использования грузовых вагонов

К количественным показателям относятся пробеги вагонов (в вагоно−километрах), количество погруженных, выгруженных, принятых, сданных и проследовавших с переработкой и без переработки вагонов, вагоно−часы и вагоно−сутки простоя под грузовыми операциями.
Общий пробег вагонов nS определяется как сумма произведений числа пвагонов на пройденное ими расстояние S по главным путям на каждом участке дороги: 

	nS = nlSl+ n2S2 + ... + nnSn.,

	(1)


где п-количествовагонов;
S–расстояние, пройденноевагоном по главным путям на каждом участке, км
Общий пробег вагонов складывается из груженого пробега nгрSгр и порожнегоnпрSпр, так как вагоны могут перемещаться по дорогам, находясь в груженом и порожнем состоянии:
	nS =nгрSгр + nпрSпр,
	(2)


где nгрSгр - груженый пробегвагонов, км;
nпрSпр – порожний пробегвагонов, км
Отношение пробега порожних вагонов к пробегу груженых называется коэффициентом порожнего пробега.
	[image: http://uz.denemetr.com/tw_files2/urls_8/287/d-286242/7z-docs/1_html_399742b3.gif],
	(3)


Считается, что вагон используется эффективнее, если коэффициент  и в целом порожний пробег уменьшаются. Поэтому необходимо тщательно выбирать маршрут следования вагонов различного назначения, чаще подавать грузовые вагоны под погрузку.
2 Качественные показатели использования грузовых вагонов

Качественные показатели отражают использование грузовых вагонов по времени.К качественным показателямотносятся:время оборота вагонов, статическая и динамическая нагрузки; полный, груженый и порожний рейсы; среднесуточный пробег, производительность вагона; общий простой в неисправном состоянии; среднее время нахождения вагона под одной грузовой операцией и среднее время нахождения транзитного вагона на одной технической станции;•
Среднесуточный пробег грузового вагонаS В — среднее расстояние в километрах, пройденное вагонами рабочего парка в груженом и порожнем состоянии за сутки.
	S В=nS/п, 
	(4)


где nS -общий пробег вагонов, км;
п - количествовагонов рабочего парка, ваг.
Оборот вагона в пределах железной дороги −это время от момента приема вагона в груженом состоянии или начала погрузки до следующей погрузки или сдачи на соседнюю дорогу.
Оборот вагона Q, сут, рассчитывается по формуле:
	[image: http://uz.denemetr.com/tw_files2/urls_8/287/d-286242/7z-docs/1_html_m290651f4.gif]
	(5)


где L − полный рейс вагона, км; 
Vуч − участковая скорость, км/ч; 
Км − коэффициент местной работы; 
tгр − время нахождения вагонов под одной грузовой операцией, ч;
lтр − среднее расстояние между техническими станциями, км; 
tтех − время нахождения вагонов на одной технической станции, ч.
Коэффициент местной работы Км−это количество грузовых операций, приходящихся на единицу работы, определяемое по формуле:

	[image: http://uz.denemetr.com/tw_files2/urls_8/287/d-286242/7z-docs/1_html_m1102c9d6.gif],
	(6)



где Uп, Uв− соответственно число погруженных и выгруженных вагонов на железной дороге  в сутки; 
U−работа железной дороги в сутки, ваг
Работадороги U представляет собой сумму вагонов погруженных Uп и груженых, принятых с соседних дорог Uпр.гр.. 
	U = Uп + Uпр.гр,
	(7)


гдеUп -вагоны погруженные, ваг.;
Uпр.гр- --вагоны груженые, принятые с соседних дорог.
Об эффективности эксплуатации вагонов можно судить по количественным показателям, характеризующим объем работы, и качественным, отражающим использование их по времени.

3Расчет показателей, характеризующих эксплуатационную  работу вагонного депо

Работу вагонного депо характеризуют следующие основные показатели: число грузовых вагонов, проследовавших через ПТО; грузооборот в вагоно-километрах в границах участков обслуживания.
Количество грузовых вагонов, проследовавших через ПТО, зависит от весовой нормы и процентного содержания (доли) вагонов различного типа в поезде, определяется по формуле:
	
*Т
	(8)


где nср - среднее количество вагонов в грузовом поезде;
N-количество поездовна участке обслуживания АБ, АВ;
Т – период работы вагонов. Т=1; 30,4; 365дней.

Среднее количество вагонов в грузовом поезде на участке  определяется по формуле:
	
	
	(9)



где вес поезда брутто, т.;

средний вес брутто1вагона, т.
Среднийвесбрутто1вагона определяется поформуле: 
	

	(10)



где процент 4-осных и 8-осных вагонов в составе поезда, 



  Принимаем тогда 

вес тары 4-осных и 8-осных вагонов (по заданию)





коэффициент использования грузоподъемности 4-осных и 8-осных         вагонов,    принимаем

грузоподъемность 4-осных и 8-осных вагонов.

Пример расчёта 
Грузооборот - общий пробег грузовых вагоноввграницах участков обслуживания. Грузооборот – это работа, выраженная в вагоно-километрах, определяется по формуле: 
	


	(11)


где N – количество вагонов, необходимых для выполнения перевозок по участкам АБ и АВ (по расчёту п.1.1.1);
S – длинаучасткаобслуживания,км;
Т – период работы вагонов. Т=1; 30,4; 365.
Тесты
1.Общий пробегвагонов  складывается из:
А) из груженого пробега и порожнегопробега; 
             Б) суммы произведений числа вагонов на пройденное ими расстояние по главным путям на каждом участке дороги; 
     В) все перечисленное
2.Коэффициент порожнего пробега вагонов – это… 
    А) Отношение пробега порожних вагонов к пробегу груженых, 
Б) Отношение пробега груженых вагонов к пробегу порожних, 
В) количество грузовых операций, приходящихся на единицу работы, 
Г) нет правильного ответа;

3. Назовите основные показатели качественные показатели  работы вагонов
А)среднесуточный пробег грузового вагона;
Б) оборот грузового вагона;
В)статическая нагрузка;
Г) динамическая нагрузка
Д) все перечисленное
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