Практическая работа №2

Тема: Определение потребного парка вагонов
Цель :рассчитать количество вагонов в поездах, определить   рабочий и инвентарный парк вагонов; определить показатели использования грузовых вагонов; определить суточную программу  текущего отцепочного ремонта вагонов.
Исходные данные: в таблице №1, вариант 1 
Краткие теоретические сведения

Среднее количество вагонов в поездах зависит от весовой нормы и процентного содержания (доли) вагонов различного типа в поезде, определяется по формуле (1).
	
	
	(1)



где масса поезда,

средняя масса брутто одного вагона,  принимаем 94
Среднее количество вагонов в поездах определяется отдельно по участкам АБ и АВ
=

=
Количество вагонов, необходимых для выполнения перевозок определяется по формулам (2,3)
а) на участке АБ:
	
	)


где М – количество поездов,
n–среднее количество вагонов в поезде.
б) на участке АВ: 
	
	(3)


где М – количество поездов,
n–среднее количество вагонов в поезде.

Рабочий парк вагонов - общее количество вагонов, находящихся в  поездах в движении на участке АБ и АВ, а также на путях станций, определяется по формуле (4).
	∑=
	 (4)


Инвентарный парк вагонов определяется по формуле (5):
	

	(5)



где рабочий парк,    



коэффициент, учитывающий вагоны, находящиеся в нерабочем парке, 

Показатели использования грузовых вагонов.
Работа, выраженная в ваг×км, – общий пробег грузовых вагонов за сутки, за месяц, за год,определяется по формуле (6):
(6)
где  ∑NS–общий пробег грузовых вагонов, ваг×км,
N – количество вагонов, необходимых для выполнения перевозок на участке,определяется по формулам (7, 8);
S- длина участка, км
Т – время работы сутки, месяц, год. Т = 1; 30,4; 365.
Количество вагонов в поездах с переработкой в сортировочном паркеопределяется по формуле (7).:
	


N =2× (n×M+n×M)
	(7)


где  n- среднее количество вагонов в поезде ( по 1),
M–количество поездов с переработкой в сортировочном парке (по заданию),
2-количество смен в сутках.
Количество вагонов втранзитных поездах без переработки в сортировочном паркеопределяется по формуле (8):
	


N =2 × (n×M + n×M )
	(8)


гдеM - количество транзитных поездов без переработкив сортировочном парке (по заданию),
n- среднее количество вагонов в поезде ( по расчетам),
 2-количество рабочих сменв сутках.
Суточная  программа  текущего отцепочного  ремонта вагонов определяется по формуле (9):
	


N = 0,005×N + 0,002×N
	(9).



гдеN – количество вагонов в поездах с переработкой в сортировочном парке,

N -количество вагонов в транзитных поездах без переработки в сортировочном парке,
0,005 и 0,002 –плановые коэффициенты текущего отцепочного  ремонта вагонов.

Порядок выполнения

1.Рассчитатьсреднее количество вагонов в грузовом поезде на участке.
2.Определить рабочий парк вагонов - общее количество вагонов, находящихся в  поездах в движении на участке АБ и АВ.
 3. Определить  инвентарный парк вагонов:
4.Определить показатели использования грузовых вагонов.
5.Определить суточнуюпрограмму текущего отцепочного  ремонта вагонов (ТР – 2)

Вывод.


	Исходные данные по практической работе № 2,3

	
	Показатель
	Величина показателя вариантам.

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	S
	Длина  участков АБ/АВ.
	550/420
	420/510
	565/435
	580/500
	445/510
	420/500
	510/318
	460 /360
	430 /310
	505/490
	320 /340
	490/360
	480 /360
	460 /340
	340/420
	510/390
	400 /580
	440/ 360
	318/ 330
	490 /370
	400 /390
	430/ 310
	544/ 320
	422/ 300

	M
	Количество поездов грузовых по участкам АБ/АВ., ВСЕГО
	58/47
	60/48
	59/46
	61/49
	57/46
	32/48
	34/48
	40/58
	42/47
	50/44
	48/58
	38/43
	40/55
	46/45
	45/38
	40/51
	45/44
	38/51
	42/46
	50/54
	36/48
	38/53
	41/46
	40/58

	Qбр.
	Средний вес поезда т. Брутто грузовых 
	42004000
	41003900
	43003950
	42504100
	39504100
	55003900
	55004300
	36004200
	59004300
	34004100
	54002000
	4800
5100
	3400
4200

	5200
4600
	5200
4300
	3500
4100
	4600
3800

	3500
4300
	5500
3900
	3400
4100
	3500
4300
	5300
4600
	5600
4400
	59003900

	M
	Количество транзитных поездов по участкам АБ/АВ.
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7
	10
7

	Р
	Грузоподъемность, т.
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
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