
Лабораторное занятие №20.
Исследование цепей управления сбросом позиций ЭКГ-8Ж

Цель работы: Исследовать электрические цепи управления сбросом позиций   ЭКГ-8Ж электровоза ВЛ80С.
[bookmark: _Hlk131317537]  Оборудование и инструмент:
  Схема электрических цепей электровоза ВЛ80С.
            Курс лекций Игумнов В.А.

Порядок выполнения работы:
1. Начертить электрические цепи электровоза ВЛ80С;
2. Описать цепи управления сбросом позиций ЭКГ-8Ж электровоза ВЛ80С.

Выполнение работы.
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Рис. 1 Цепи питания цепей управления электровоза ВЛ80С
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Рис. 2 Схема цепей управления электровоза ВЛ80С

Для подготовки электрической схемы ручного сброса позиций машинист перемещает главную рукоятку КМ в положение «ФВ», при этом размыкаются контакты 51-52 КМЭ и отключается реле 437. Размыкается б/к 437 в проводах Н04-Н20 и рвет электрическую цепь на катушки контакторов 194 и 206.
Контактор 194 отключится, замкнет размыкающий силовой контакт в цепи сброса контактора 208, замкнет размыкающие б/к в электрической цепи катушки реле 202.
Контактор 206 отключится, замкнет размыкающий силовой контакт в цепи сброса контактора 208, замкнет размыкающие б/к для изменения направления вращения якоря СМ в сторону сброса позиций.
В положении «ФВ» реле 266 получает питание по проводу Э11 через контакты 57-58 КМЭ и встает на самопитание от провода Э12 через контакты 59-60 КМЭ. Будет замкнут б/к 266 в цепи катушки контактора 208. это
Чтобы сбросить одну позицию ЭКГ, машинист переводит главную рукоятку КМЭ из положения «ФВ» в положение «РВ», при этом:
размыкаются контакты 57-58 КМЭ и провод Э11 теряет питание, но реле 266 останется на самопитании от провода Э12;
замыкаются контакты 55-56 КМЭ и по проводу Э10 получит питание катушка реле 265. Реле 265 включится и замкнет свои б/к в цепи катушки контактора 208;
контактор 208 получает питание по основной цепи сброса от автомата ВА4→ провод Н04→ контакт ПР (замкнут если секция включена) → провод Н28→ контакт 202 (замкнут если нет рассогласования позиций) → замкнутые контакты 266, 265, 206, 194→ контакт ГПП1-33→ катушка контактора 208→ (-). Замыкается силовой контакт 208 в цепи якоря СМ, размыкается контакт 208 электродинамического торможения;
якорь СМ получает питание от правого ножа рубильника ЦУ→ провод Н49→ замыкающий  контакт 208→ размыкающий б/к 206→ якорь СМ→ размыкающий б/к 206→ (-). СМ начинает вращать валы ЭКГ в сторону сброса позиций. При сходе ЭКГ с фиксированной позиции размыкается контакт ГПпоз2, реле 266 отключается и рвет основную электрическую цепь сброса контактора 208;
контактор 208 будет получать питание по цепи доводки через контакты ГПП1-32 и ГПпр. Когда валы ЭКГ дойдут до позиции, контакты ГПпр разомкнутся и контактор 208 отключится. Разомкнется контакт 208 в цепи питания СМ, замкнется контакт 208 электродинамического торможения. СМ остановит валы ЭКГ на фиксированной позиции.
Чтобы сбросить еще одну позицию, машинист возвращает главную рукоятку КМЭ в положение «ФВ» (включается реле 266), а затем перемещает ее в положение «РВ» (включается реле 265). Тогда контактор 208 снова включится и ЭКГ сбросит одну позицию.
Для автоматического сброса позиций машинист перемещает главную рукоятку КМЭ в положение «АВ». В этом положении:
разомкнуты контакты 51-52 КМЭ поэтому отключены реле 437 и контакторы 194, 206;
реле 265 получает питание через замкнутые контакты 55-56 КМЭ;
реле 266 постоянно получает питание через замкнутые контакты 57-58 КМЭ;
контактор 208 получает питание по основной цепи сброса;
СМ безостановочно вращает валы ЭКГ в сторону сброса позиций. Когда валы ЭКГ сойдут с позиции П1, разомкнется контакт ГПП1-33 и порвет основную цепь сброса. Контактор 208 не потеряет питание, а будет получать его по цепи доводки через контакты ГП4 и ГПпр. На нулевой позиции ЭКГ контакты ГПпр разомкнутся, контактор 208 отключится, СМ остановится под действием электродинамического торможения.
При постановке главной рукоятки КМЭ в положение «0» размыкаются все контакты главного вала КМЭ, отключаются реле 437, 265, 266, контакторы 194, 206, ЛК. Контактор 208 получает питание от автомата ВА4→ провод Н04→ контакт ПР→ провод Н28→ размыкающие контакты 51, 53 ЛК→ провод Н38→ размыкающий контакт 194→ контакт ГПП1-33→ катушка контактора 208→ (-). 
СМ безостановочно вращает валы ЭКГ в сторону сброса позиций. При сходе валов ЭКГ с позиции П1 контакт ГПП1-33 разомкнется, но замкнутся контакты ГП4 и ГПпр, контактор 208 получает питание по цепи доводки. На нулевой позиции ЭКГ контакты ГПпр разомкнутся, контактор 208 отключится, СМ остановится под действием электродинамического торможения.


                                   

Контрольные вопросы:

1. Какие реле отключаются при постановке главной рукоятки КМЭ в положение «0».
2. Через какие контакты КМЭ получают питание реле 437, 194, 206.
3. Что означают положения ФВ, РВ, АВ главного вала КМЭ.
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