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Группа ---------------- Ф.И.О.--------------------     

Тема: «Оказание помощи поезду, остановившемуся на перегоне».
Цель работы:  Изучить порядок оказания помощи поезду, остановившемуся на перегоне.
Оборудование: Инструкции ПТЭ, ИДП, РАСПОРЯЖЕНИЕ № 554р
от 27  февраля 2015 г. Москва.
Порядок выполнения:
1.  Вычертить на листе бумаги формата А4 схему оказания помощи поезду остановившемуся на перегоне.
2. Опишите технологию оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду.
3. Сделайте вывод.

Оборудование: Распоряжением ОАО «РЖД» от 27  февраля 2015 г. Москва № 554р «Регламент действий работников ОАО «РЖД» при вынужденной остановке поезда на перегоне и оказании ему помощи вспомогательным локомотивом», макет железной дороги, плакат, мультимедийный проектор.


Порядок действий машиниста при вынужденной остановке поезда на перегоне.

Машинист, немедленно после остановки, обязан:
1.Лично убедиться в местонахождении локомотива;
2.Троекратно, по радиосвязи доложить: «Внимание! Всем, вслед идущим поездам! Я, машинист поезда №______(фамилия), остановился головой на ________(км),___(пикете), по четному (нечетному, первому (второму, третьему перегонному) пути перегона _________________(название перегона), по причине неисправности локомотива (и т.д.);
В случае остановки по падению давления в тормозной магистрали доложить о наличии габарита по соседнему пути.
3.Если в течение 10 минут не будет определен характер неисправности и способ ее устранения, необходимо затребовать вспомогательный локомотив по форме:
«Диспетчер, (при следовании по участку с ДЦ), дежурный по станции _______ (к которой следует - название) ответьте!»
После получения ответа (ДНЦ, ДСП):
«Я, машинист поезда № __, локомотив №__, остановился головой на __ км __ пк  по четному (нечетному, первому, второму, третьему перегонному) пути перегона_________(название перегона), по причине неисправности локомотива, прошу оказать помощь. Время ___ часов ___ мин. Машинист _____(фамилия).
Помощник машиниста производит ограждение укладкой петард на расстоянии 800 м. от поезда, после ограждения отходит на расстояние 20 м. и показывает красный сигнал в сторону прибытия  вспомогательного локомотива.
Дальнейшее движение запрещается!!!
4.В случае устранения причины остановки отказаться от помощи по форме:
«Диспетчер (при следовании по участку с ДЦ), дежурный по станции _______(к которой следует) ответьте!»
«Я, машинист поезда № __,локомотив № __,неисправность локомотива устранена. Прошу разрешения для дальнейшего движения. Время __ часов __ минут. Машинист ________(фамилия).
Внимание!!! До получения разрешения приводить локомотив в движение ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Порядок следования вспомогательного локомотива для оказания помощи:
После передачи приказа ДНЦ о закрытии перегона ДСП станций, ограничивающих перегон, машинистам обоих локомотивов, ТЧМ вспомогательного локомотива и ДНЦ (ДСП) перед отправлением на перегон обязаны сверить по радиосвязи данные о местонахождении головы поезда, затребовавшего помощь, и правильность заполнения разрешения формы ДУ-64. Перед отправлением на перегон, после получения устного разрешения ДСП на начало движения, ТЧМ вспомогательного локомотива обязан еще раз убедиться в местонахождении головы поезда, затребовавшего помощь.
Далее следовать:
по неправильному пути (автоблокировка)-  со скоростью не более 60 км/час, а после остановки на расстоянии не менее 2 км до места, указанного в разрешении ДУ-64, со скоростью не более 20 км/час;
по правильному пути (автоблокировка) - с хвоста состава по сигналам автоблокировки, а после остановки у светофора с запрещающим показанием со скоростью не более 20 км/час;
  при полуавтоблокировке -  со скоростью не более 60 км/час, а после остановки на расстоянии не менее 2 км до места, указанного в разрешении ДУ-64, со скоростью не более 20 км/час.
Машинист вспомогательного локомотива, после остановки не менее чем за 2 км до места, указанного в разрешении формы ДУ-64, обязан связаться по радиосвязи с машинистом неисправного локомотива для уточнения фактического местонахождения и согласования действий.
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