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Тема: Ручные осколочные гранаты и взрывоопасные предметы.

Цель занятия: Изучить предназначение, боевые свойства ручных гранат, общее устройство гранат, меры безопасности при обращении с гранатами. Обучить правилам безопасного обращения с взрывчатыми веществами (ВВ), изучить сведения о наиболее распространенных (ВВ). 

Задачи:

1. Сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих.

2. Изучить материальную часть, назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат.

3. Научиться соблюдать меры безопасности при обращении с гранатами.

4. Воспитать уверенность в эффективности применения ручных гранат, находчивость и готовность к самостоятельным действиям.

5. Изучить (кратко) наиболее распространенные ВВ.

6. Обучить правилам безопасного обращения с взрывчатыми веществами.

7. Воспитать чувство уверенности в своих действиях при возникновении ЧС.

Время выполнения: 2 часа

Оборудование: методическое указание, учебная литература, презентация, компьютер, проектор.

Задание: 

1. Опишите тактико-технические характеристики ручных осколочных гранат РГД-5,   Ф-1, РГН, РГО.

2. Ответить на контрольные вопросы.

3.Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

1. Предназначение гранат?

2. На какие виды делятся ручные осколочные гранаты?

3. Из каких элементов состоит граната?

4. За счет чего наносится поражение противнику при метании гранаты?

5. Меры безопасности при обращении с гранатами и что категорически запрещается?

6. Что означает дистанционного действия?

7. Что означает наступательного типа?

8. Назовите основные части гранат РГД-5 и Ф-1.

9. перечислите составные части запала.

10. Перечислите порядок заряжания гранаты.

11. Что такое взрывоопасный предмет?

12.Что относится к взрывоопасным предметам?

13.Что такое взрывчатые вещества?

14. Действия при обнаружении взрывных устройств.
15. Что запрещается в случае обнаружения взрывоопасного предмета.
Литература: 
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Приказ МВД РФ от 28 февраля 2006 г. № 120 «О материальном стимулировании военнослужащих внутренних войск МВД России, занятых поиском и (или) обезвреживанием (уничтожением) взрывоопасных предметов на местности (объектах)»

«Наставление по стрелковому оружию» - Учебник по НВП.
Ручные осколочные гранаты
Граната — это боеприпас, предназначенный для поражения живой силы и военной техники противника на ближних дистанциях.
Граната состоит из корпуса, заряда ВВ и взрывателя (запала). Поражение наносится осколками, ударной волной или кумулятивной струей. По способу применения различают гранаты ручные и выстреливаемые из гранатометов; по назначению — противотанковые (фугасные, кумулятивные), противопехотные (осколочные, осколочно-фугасные), зажигательные и гранаты специального назначения (дымовые, осветительные, сигнальные и др.). Гранаты могут быть снабжены взрывателями ударного (взрываются при встрече с преградой) или дистанционного (срабатывают в определенной точке траектории) действия. Для обучения войск применяются учебные гранаты.
Современные ручные осколочные гранаты подразделяются на наступательные и оборонительные, дают разлет осколков (до 3000) в радиусе 5—200 м, имеют массу 0,3— 0,7 кг. В годы 2-й мировой войны появились ручные противотанковые гранаты с кумулятивными головными частями. Они имеют массу 1—1,2 кг и снабжены стабилизаторами полета. Натренированный солдат бросает осколочную гранату на 40—50 м, противотанковую — примерно на 20 м.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНЫХ ОСКОЛОЧНЫХ ГРАНАТ
По конструктивной схеме различают калиберные и надкалиберные гранаты, стабилизируемые в полете вращением или опережением. Калибр 30—90 мм, масса 0,2— 5 кг. В некоторых осколочно-фугасных гранатах, выстреливаемых из гранатометов, предусмотрено дробление корпуса при разрыве на заданные убойные элементы и разрыв в воздухе после подпрыгивания гранаты. Противотанковые кумулятивные гранаты, применяемые из гра​натометов, имеют бронепробиваемость до 400 мм; они способны также пробивать бетон, кирпичную кладку и другие преграды. В деталях корпусов гранат используются легкие сплавы, материалы высокой удельной прочности и пластмассы. Некоторые надкалиберные винтовочные гранаты могут выстреливаться из образцов стрелкового оружия без дополнительных насадок. Наиболее совершенными в конструктивном отношении являются активно-реактивные противотанковые гранаты с пьезоэлектрическими взрывателями.
В современном бою ручные осколочные гранаты являются надежным средством поражения противника в ближнем бою. На вооружении Вооруженных Сил РФ состоят ручные осколочные гранаты дистанционного действия РГД- 5, Ф-1, РГН, РГО (рис. 1,2).
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Рисунок 1
	наименование
	РГД-5
	Ф-1
	РГН
	РГО

	Тип гранаты
	наступательная
	оборонительная
	наступательная
	оборонительная

	Вес гранаты, г
	310
	600
	310
	530

	Тип запала
	УЗРГМ
	УЗРГМ
	УДЗ
	УДЗ

	Время горения замедлителя запала, с 
	3,2-4,2
	3,2-4,2
	3,3-4,3
	3,3-4,3

	Радиус разлета убойных осколков, м
	25
	200
	24
	150

	Радиус зоны эффективного поражения, м
	5
	7
	8
	12

	Средняя дальность броска, м
	30-45
	20-40
	30-45
	20-40


Рисунок 2
Меры безопасности при обращении с гранатами
1. Гранаты переносятся в гранатных сумках. Запалы помещаются в них отдельно от гранат, при этом каждый запал должен быть завернут в бумагу или чистую ветошь.
2. Перед укладкой в сумку и перед заряжанием гранаты и запалы необходимо осматривать. Запалы должны быть чистыми, без помятостей и ржавчины, концы предо​хранительных чек должны быть разведены и не иметь трещин на загибах. Запалами с трещинами и налетами пользоваться нельзя.
3. При переноске гранаты надо оберегать от толчков, ударов, огня, грязи и сырости.
4. При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед ее метанием по команде командира.
5. Выходить из укрытия разрешается по истечении не менее 10 сек после взрыва оборонительной и противотанковой гранаты.
6. Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжение ее производится только по команде «Разрядить гранату» и под непосредственным наблюдением командира.
Категорически запрещается:

1. Разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности.
2. Переносить гранаты вне гранатных сумок (повешенными за кольцо предохранительной чеки).
3. Трогать неразорвавшиеся гранаты (снаряды).
4. Бросать гранату в сторону людей, животных, зданий и сооружений.
5. Производить метание гранат на меткость и дальность не на специально оборудованном месте. Не допускать метание гранат при нахождении людей в районе окопа и размещения целей.
Подмоченные и загрязненные гранаты и запалы необходимо протереть и высушить под наблюдением командира; нельзя сушить их около огня.
Устройство ручной осколочной гранаты РГД-5
Ручная граната РГД-5 относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа. Это означает, что она предназначена для поражения личного состава противника осколками корпуса при своем взрыве. К цели граната доставляется только за счет ее броска рукой солдата. Дистанционного действия - означает, что граната взорвется через определенный срок (3,2 – 4,2 сек.) независимо от иных условий после того, как солдат выпустит ее из рук. Наступательного типа - означает, что осколки гранаты имеют небольшую массу и летят на дальность меньшую, чем возможная дальность броска.
Внешне граната имеет овальный корпус из тонкой стали. Общий вес гранаты с запалом 400 гр. Заряд ВВ - тротил массой 110 грамм. Запал гранаты универсальный, подходящий также к гранатам РГ-41, Ф-1, РГ-42. Марка запала УЗРГМ. Размером граната чуть меньше банки со сгущённым молоком.
Боевая граната окрашивается в зеленый цвет (от хаки до темно-зеленого). Учебно-имитационная граната окрашивается в черный цвет. Кроме того, она имеет в нижней части отверстие. Боевой запал окраски не имеет. У учебно-имитационного запала кольцо чеки и нижняя часть прижимного рычага окрашены в алый цвет.

Ручная осколочная граната РГД-5 предназначается для применения в основном в наступательном бою. Она состоит из корпуса, разрывного заряда и запала (рис. 3).

Корпус служит для помещения разрывного заряда и трубки для запала. Он состоит из верхней и нижней частей и включает внешнюю оболочку и вкладыш, которые служат для образования осколков при разрыве гранаты.
К верхней части корпуса с помощью манжеты присоединяется трубка для запала, служащая для присоединения запала к гранате и герметизации разрывного заряда в корпусе. Для предохранения трубки от загрязнения в нее ввинчивается пластмассовая пробка.
Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки.

Устройство ручной осколочной гранаты Ф-1

Ручная осколочная граната Ф-1 применяется преимущественно в оборонительном бою. Она состоит из корпуса, разрывного заряда и запала. Корпус гранаты чугунный, с продольными и поперечными бороздами, по которым он обычно разрывается на осколки. В верхней части корпуса имеется нарезное отверстие для ввинчивания запала. При хранении, транспортировании и переноске в него ввертывается пластмассовая пробка.
Назначение и устройство разрывного заряда и запала гранаты Ф-1 такие же, как и гранаты РГД-5 (рис. 3).

	Основные части гранаты РГД-5, Ф-1

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]Banan




	[image: image3.png]Pasprmuon sapaa |





	Корпус стальной
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	Корпус чугунный с продольными и поперечными бороздами и нарезным отверстием для запала



	
	1 – трубка для запала с манжетой;

2 – колпак с вкладышем;

3 – поддон с вкладышем;

4 – пробка пластмассовая защитная.
	


Рисунок 3
Запал гранаты УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) предназначен для взрыва разрывного заряда. Он состоит из ударного механизма и собственного запала (рис. 4). Запалы всегда находятся в боевом положении. Разбирать их и проверять работу ударного механизма категорически запрещается.
	
	Запал состоит

	
	Ударный механизм
	Собственно запал
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	УЗРГМ

Унифицированный запал ручной гранаты модернизированный
	1 – трубка ударного механизма; 

2 – направляющая шайба;

3 – боевая пружина;

4 – ударник;

5 – шайба ударника;

6 – спусковой рычаг;

7 – предохранительная чека с кольцом;

8 – соединительная втулка;
	9 – капсюль-воспламенитель; 

10 – втулка замедлителя;

11 – замедлитель;

12 – капсюль-детонатор


Рисунок 4

Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного механизма, соединительной втулки, направляющей шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и предохранительной чеки с кольцом.
Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала. Соединительная втулка соединяет запал с корпусом гранаты. Направляющая шайба является упором верхнего конца боевой пружины и направляет движение ударника; она закреплена в верхней части трубки ударного механизма. Боевая пружина предназначена для сообщения ударнику энергии, необходимой для накола капсюля-воспламенителя; она надета на ударник и своим верхним концом упирается в направляющую шайбу, а нижним — в шайбу ударника.
Ударник служит для накола и воспламенения капсюля-воспламенителя; он помещается внутри трубки ударного механизма. Шайба ударника надета на нижний конец ударника и является упором для нижнего конца боевой пружины. Спусковой рычаг предназначен для удержания ударника во взведенном положении (боевая пружина сжата). Предохранительная чека служит для удержания спускового рычага на трубке ударного меха​низма; она проходит через отверстия проушины спускового рычага и стенок трубки ударного механизма; для ее выдергивания имеется кольцо. Собственно, запал предназначен для взрыва разрывного заряда гранаты. Он состоит из втулки замедлителя, капсюля-воспламенителя, замедлителя и капсюля-детонатора.
Втулка замедлителя в верхней части имеет резьбу для соединения с трубкой ударного механизма и гнездо для капсюля-воспламенителя, внутри — канал, в котором помещается замедлитель, снаружи — проточку для присоединения гильзы капсюля-детонатора. Капсюль-воспламенитель предназначен для воспламенения замедлителя; замедлитель — для передачи огня от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору, он состоит из запрессованного малогазового состава. Капсюль-детонатор служит для взрыва разрывного заряда гранаты; он помещается в гильзе, закрепленной на нижней части втулки замедлителя.
Ручные осколочные гранаты РГО и РГН
Ручные осколочные гранаты РГО и РГН (рис. 5) комплектуются единым ударно-дистанционным запалом. В полиэтиленовом корпусе запала смонтированы: напольно-предо​хранительный механизм, служащий для зажигания пиротехнических замедлительных составов дистанционного устройства и механизм дальнего взведения и гарантирующий безопасность запала в служебном обращении; датчик цели, обеспечивающий срабатывание запала при ударе гранаты о преграду; дистанционное устройство, обеспечивающее подрывание взрывчатой смеси через 3,3—4,3 сек после броска гранаты; механизм дальнего взведения, обеспечивающий безопасность запала в служебном обращении и подготавливающий его к действию через 1—1,8 сек после того, как РГО и РГН метнут в цель; дистанционный узел — собственно подрывающий взрывчатую смесь.
Запалы всегда находятся в боевом положении. Разбирать их и проверять работу ударного механизма категорически запрещается.

	[image: image13.jpg]




	[image: image14.jpg]s @f P





	РГН
	РГО


Рисунок 5 

Работа частей и механизмов гранат
Перед метанием гранаты вывернуть пробку из трубки, на ее место ввернуть до отказа запал. Части ударного механизма запала находятся в следующем положении: ударник взведен и удерживается в верхнем положении вилкой спускового рычага, соединенного с трубкой ударного механизма предохранительной чекой. Концы предохранительной чеки разведены и прочно удерживают ее в запале.
При метании гранаты взять ее в руку так, чтобы спусковой рычаг пальцами был прижат к корпусу гранаты. Не отпуская рычага, за кольцо выдернуть предохранительную чеку и бросить гранату в цель. При выдергивании чеки положение частей запала не меняется, ударник во взведенном положении удерживается спусковым рычагом, который освобождается от соединения с трубкой ударного механизма, но прижимается к ней пальцами руки. В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает ударник.
Ударник под воздействием боевой пружины наносит удар (накол) по капсюлю-воспламенителю и воспламеняет его. Луч от огня капсюля-воспламенителя воспламеняет замедлитель (дистанционную часть запала) и, пройдя его, передается капсюлю-детонатору. Капсюль детонируется и вызывает взрыв разрывного заряда гранаты. Корпус гранаты разрывается, и осколки разлетаются в разные стороны.
Приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат
Метание гранаты складывается из изготовки для метания (заряжание и принятие положения) и метания гранаты.
Заряжание гранаты производится по команде «Подготовить гранаты», а в бою, кроме того, самостоятельно. Достать гранату левой рукой из гранатной сумки, а правой рукой вывинтить пробку из трубки. Держа гранату в левой руке, правой рукой извлечь из гнезда сумки запал. Вставить запал в центральную трубку и ввинтить до отказа. Граната готова к броску. (рис. 6)
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Рисунок 6
Принятие положения. Метание гранат производится из различных положений: стоя, с колена, лежа, а также и в движении из БМП (БТР), и в пешем порядке (только наступательных). Для метания гранаты выбирается место и принимается такое положение, чтобы можно сделать бросок без помех, то есть чтобы на пути полета гранаты не было ветвей деревьев, высокой травы, проводов и других препятствий.
Действие перед метанием гранаты. Метание гранаты производится по команде «Гранатой огонь», а в бою, кроме того, и самостоятельно. Взять гранату в руки и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты. Продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать (выпрямить) концы предохранительной чеки. Удерживая спусковой рычаг в прижатом положении, за кольцо выдернуть предохранительную чеку. Размахнуться и бросить гранату в цель (при метании оборонительной гранаты сразу после броска укрыться) (рис. 7).
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Рисунок 7

При метании гранаты в движении шагом или бегом необходимо, удерживая гранату в правой полусогнутой руке, а оружие в левой, выдернуть предохранительную чеку. С шагом левой ноги вынести руку с гранатой вперед и вниз. На втором шаге (правой ногой) рука продолжает движение по дуге вниз назад с одновременным поворотом корпуса вправо. На третьем шаге, выставив левую ногу по направлению к цели на носок и согнув правую ногу в колене, закончить поворот корпуса и замах рукой. Используя скорость движения и вкладывая в бросок последовательно силу ног, корпуса и руки, метнуть гранату, пронося ее над плечом (рис. 8).
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	Рис. 8. Прием метания гранаты в движении: а, б, в, г — последовательность действий
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	Рис. 9. Прием метания гранат» стоя с места: а, в. в, г — последовательность действий


При метании гранаты из траншеи или окопа необходимо положить оружие на бруствер, взять в правую руку и выдернуть предохранительную чеку. Отставить (насколько можно) правую ногу назад; прогибаясь в пояснице и слегка сгибая обе ноги, отвести правую руку с гранатой назад до отказа. Опираясь на левую руку, резко выпрямиться и метнуть гранату в цель, после чего укрыться в траншее. (рис. 10)
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	Рис. 10. Прием метания гранаты из траншеи или окопа:

а, б, в — последовательность действий
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	Рис. 11. Прием метания гранаты лежа:а, б, в — последовательность действий


ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Взрывоопасный предмет – устройство или вещество, способное при определенных условиях (наличии источника инициирования, возбуждения и т.п.) практически мгновенно выделять большое количество энергии, обладающей разрушающей и поражающей силой.
К взрывоопасным предметам относятся:

- боеприпасы артиллерийские и ракеты всех калибров и типов;

- ручные и противотанковые гранаты;

- авиабомбы и кассетные боеприпасы всех калибров;

- инженерные (промышленные) боеприпасы всех типов; (рис. 12)

- авиационные боеприпасы, «зависшие» при боевом применении;

- самодельные взрывные устройства, а также фугасы (управляемые и неуправляемые) (рис.13)

	инженерные (промышленные)
	самодельные
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	Рисунок 12
	Рисунок 13


Инженерные заграждения
Противопехотные мины предназначаются для минирования местности против живой силы противника. По способу причинения вреда они делятся:

- фугасные (наносят поражение силой взрыва – отрыв конечностей, разрушение тела человека и т.п.)

- осколочные (наносят поражение осколками своего корпуса или готовыми убойными элементами (шарики, ролики, стрелки). Причем в зависимости от формы зоны поражения такие мины делятся на мины кругового поражения и мины направленного поражения.

- кумулятивные (наносят поражение кумулятивной струей).

Противопехотные фугасные мины
Мины противопехотные фугасные нажимного действия предназначены для выведения из строя личного состава противника.

Поражение человеку наносят за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на нажимную крышку мины. Обычно при взрыве мины отрывается полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть значительно повреждена или не получить повреждения вовсе.

Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда ВВ лишает человека сознания, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям. Смерть может наступить от болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Противопехотные фугасные мины ПМН, ПМН-2
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	ПМН

- корпус – пластмасса;

- масса – 550 гр.;

- масса взрывчатого вещества (тротил) – 200 гр.;

- диаметр – 11 см.;

- высота – 5,3 см.;

- диаметр датчика цели – 10 см.;

- чувствительность – 8-25 кг.


	ПМН-2

- масса – 0,4 кг.;

- масса ВВ (ТГ-40) – 0,1 кг.;

- диаметр – 20 мм.;

- высота – 54 мм.;

- тип механизма дальнего взведения – пневматический;

- время взведения – 30-300 с.;

- усилие срабатывания – 5-25 кг.


Рисунок 14
Мина ПМН (рис.14) состоит из корпуса, заряда ВВ, нажимного устройства, спускового механизма, ударного механизма и запала МД-9.

Корпус мины пластмассовый, имеет внутри два канала: вертикальный и горизонтальный.

Заряд ВВ – специальная тротиловая шашка, закрепленная в корпусе с помощью лака.

Нажимное устройство (крышка) мины состоит из резинового колпака и пластмассового щитка.

Мина ПМН-2 (рис.14) состоит из корпуса, заряда, нажимного датчика и встроенного взрывателя с пневматическим механизмом дальнего взведения.

Корпус пластмассовый, имеет полости для размещения заряда и механизма дальнего взведения, один вертикальный и два горизонтальных канала для размещения механизмов взрывателя. Сверху корпус закрыт крышкой.

Заряд (ТГ-40) имеет дополнительный детонатор (тетрил) массой 4,5 г.

Нажимной датчик состоит из подпружиненного штока, размещенного в вертикальном канале корпуса, и опирающейся на него крестовины, закрытой резиновым колпаком, закрепленным сверху корпуса накидной гайкой.

Встроенный взрыватель предохранительного типа обеспечивает разрыв огневой цепи мины в транспортном положении, взведение в боевое положение с замедлением 30-300 с. и взрыв заряда мины при нажатии на нее боевом положении

Мина противопехотная ОЗМ – 72 (рис.15) осколочная кругового поражения выпрыгивающая натяжного действия. Поражение человеку (или нескольким одновременно) наносится готовыми убойными элементами (шарики или ролики) и осколками корпуса мины при ее подрыве на высоте 90 – 110 см. от поверхности земли после подбрасывания ее пороховым вышибным зарядом, который срабатывает в тот момент, когда солдат противника, зацепившись ногой за проволочную растяжку невольно выдернет боевую чеку взрывателя.

Мина противопехотная МОН – 50 (рис.15) осколочная направленного поражения управляемая. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины наносится готовыми убойными элементами (шарики или ролики) вылетающими в направлении противника в секторе по горизонту 54 градуса на дальность до 50 метров. Высота сектора поражения от 15 см. до 4 метров на предельной дальности.

Взрыв производится оператором с пульта управления при появлении противника в секторе поражения, или же при задевании солдата противника за обрывной датчик взрывателя МВЭ – 72, или же за натяжной датчик (проволочку) взрывателя серии МУВ.

Сама мина взрывателями не комплектуется, а имеет в верхней части два гнезда с резьбой под запал МД-2 или МД-5М, электродетонатор ЭДП-Р. Таким образом мина может приводится в действие одним из двух способов.

Время боевой работы мины не ограничивается. Элементов самоликвидации, неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет. Безопасное удаление от мины в тыльную сторону и в боковые стороны определено в 35 метров, однако боевая практика показывает, что уже на расстоянии 12-15 метров осколков корпуса, летящих в тыл и в стороны можно не опасаться.
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	ОЗМ - 72
	МОН – 50

	- общая масса – 5 кг.;

- масса заряда ВВ (тротил) – 0,66 кг.;

- диаметр – 108 мм.;

- высота без взрывателя МУВ-3-172 мм.;

- количество готовых осколков – 2400 шт.;

- высота разрыва над поверхностью грунта – 0,6 – 0,9 м.;

- усилие выдергивания боевой чеки взрывателя МУВ-3 – 2-6 кгс.;

- длина провода по фронту – 30 м.;

- радиус сплошного поражения – 25.
	- ширина – 66 мм.;

- высота (со сложенными ножками) – 155 мм.;

- количество осколков – 485/540 шт.;

- площадь поражения – 1514/1910 м2;

- дальность поражения легкового и грузового автотранспорта и живой силы в нем – до 30 м.;

- дальность разлета осколков от корпуса в тыльном и боковом направлениях – до 40 м.;

- дальность полета убойных осколков – до 80/85 м.


Рисунок 15
Мина противопехотная ПФМ – 1С (рис.16) фугасная нажимного действия, устанавливаемая средствами дистанционного минирования.

Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет ранения стопы ноги при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели, которым является вся площадь полумягкого полиэтиленового контейнера с жидким взрывчатым веществом.

При взрыве мины стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, получает значительные ранения.

Обычно после подрыва на мине требуется ампутация стопы и солдат, становясь инвалидом, оказывается полностью непригоден к военной службе. Смерть возможна вследствие большой потери крови при несвоевременном оказании медицинской помощи, однако процент погибших составляет не более 2-5% пораженных.

Так называемая «противоминная обувь», якобы защищающая от мин подобного типа, неэффективна.

Противоминный костюм, довольно широко известный по телевизионным кадрам, защищает сапера вполне надежно от этих мин, если взрыв произошел на расстоянии около метра и более от человека, например, в момент удаления мины с места с помощью лопаты, совка или подобного инструмента.

Когда солдат наступает на область датчика цели, то жидкое ВВ, играя роль гидрожидкости, начинает выдавливаться в область взрывателя типа МВДМ (ВГМ-572) и заставляет его сработать.

Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования типа ПКМ-1, ВСМ, УМЗ, УГМЗ. Возможны варианты снаряжения этими минами артиллерийских снарядов или ракет систем залпового огня. Возможность установки мин вручную не предусматривается.

Мина существует в двух вариантах ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1-40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имеется четко различимая буква «С».

Кассета КСФ-1 содержит 72 мины типа ПФМ-1, дальность выброса мин до 35 метров.

Кассета КСФ-1С содержит 64 мины типа ПФМ-1С, дальность выброса мин до 35 метров.

Кассета КСФ-1С-0,5 содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С, дальность выброса мин 30-35 метров.

Кассета КСФ-1С-0,5СК содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Отличается от КСФ-1С-0,5 стабилизированной дальностью полета мин и более равномерным распределением в эллипсе рассеивания. Дальность выброса мин 30-35 метров.

Все типы кассет абсолютно идентичны по внешнему виду, характеристикам и отличаются только маркировкой. Диаметр кассеты 14 см. длина 48 см. масса кассеты 9-9,4 кг.. Внутри кассеты помещаются мины, пороховой вышибной заряд и электрокапсульная втулка ЭКВ-30М.

Мины разбрасываются в эллипсе рассеивания размером 18-20 на 8-10 метров и распределяются случайным образом. Крыло мина имеет для того, чтобы обеспечить равномерное распределение по площади эллипса.
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	ПФМ – 1С

	- корпус – полиэтилен;

- масса – 80 гр.;

- масса взрывчатого вещества (ВС-6Д) – 40 гр.;

- длина – 11,9 см.;

- ширина – 6,4 см.;

- толщина – 2 см.;

- площадь датчика цели – 34,1 кв.см.;

- чувствительность – 5-25 кг.;

- время дальнего взведения – 1-10 минут;

- время боевой работы – 1-40 часов;

- температурный диапазон применения – от -20 до +40 град.


Рисунок 16
В зависимости от состояния взрывоопасные предметы подразделяются на три степени опасности:

Первая степень опасности – боеприпасы неокончательно снаряженные или окончательно снаряженные, но не переведенные в боевое положение, состояние которых допускает их погрузку и транспортировку различными способами при выполнении требований безопасности, в том числе:

- боеприпасы артиллерийские и ракеты всех калибров и типов без следов прохождения через ствол оружия, направляющую или пусковое устройство (без нарезов на ведущих поясках или без наколов капсюля-воспламенителя, со сложенным оперением);

- патроны к стрелковому оружию калибра 12,7 мм и 14,5 мм с пулей типа «МДЗ» (мгновенного действия зажигательная) и пули таких патронов;

- ручные и противотанковые гранаты без взрывателей или со взрывателями с предохранительными чеками;

- авиационные бомбы, ракеты и кассетные боеприпасы без взрывателей или со взрывателями до момента их боевого применения (сброса с носителя, схода с направляющей);

- инженерные боеприпасы всех типов без взрывателей или со взрывателями с предохранительными чеками.

Вторая степень опасности – боеприпасы окончательно снаряженные и переведенные в боевое положение, состояние которых не допускает их погрузку и транспортировку для проведения взрывных работ по их уничтожению, в том числе:

- боеприпасы артиллерийские и ракеты всех калибров со следами прохождения через ствол оружия, направляющую или пусковое устройство (с нарезами на ведущих поясках или со следами наколов капсюля-воспламенителя, с раскрытым оперением);

- ручные и противотанковые гранаты со взрывателями без предохранительных чек;

- инженерные боеприпасы всех типов со взрывателями без предохранительных чек;

- боеприпасы, отказавшие при боевом применении;

- боеприпасы окончательно снаряженного вида, а также боеприпасы, взрыватели и взрывательные устройства, имеющие в своем составе капсюльные изделия и встроенные источники питания, обнаруженные в ходе ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсеналах, базах и складах.

Третья степень опасности – боеприпасы, имеющие механизмы (устройства), препятствующие их обезвреживанию, а также самодельные взрывные устройства, в том числе:

- боеприпасы и взрывные устройства всех типов с переведенными в боевое положение элементами самоликвидации, неизвлекаемости, необезвреживаемости;

- переведенные в боевое положение боеприпасов всех типов с магнитными, акустическими, сейсмическими и другими неконтактными взрывателями;

- самодельные взрывные устройства (фугасы) управляемые и неуправляемые.

Не относятся к взрывоопасным предметам первой, второй и третьей степени опасности:

- боеприпасы, не содержащие взрывчатых, зажигательных, дымообразующих веществ;

- патроны к стрелковому оружию (за исключением патронов к стрелковому оружию калибра 12,7 мм и 14,5 мм с пулей типа «МДЗ»);

- сигнальные мины, наземные сигнальные и осветительные средства.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы до диагностики относятся к 3-й степени опасности.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

Взрывчатые вещества (ВВ) - химические соединения или их смеси, способные под воздействием внешнего импульса (удара, укола, трения, нагрева, взрыва другого ВВ и т.п.) взрываться. Они характеризуются скоростью взрывчатого превращения или скоростью детонации (расстоянием, на которое перемещается фронт реакции в единицу времени), количеством выделяющегося тепла при взрыве, составом и объемом газообразующих продуктов, их максимальной температурой, чувствительностью к тепловым и механическим воздействиям, физической и химической стойкостью, а также бризантностью, работоспособностью (фугасностью).

По своему составу ВВ делятся на взрывчатые химические соединения и взрывчатые смеси, а по назначению – на инициирующие (первичные) и бризантные (вторичные).

К инициирующим ВВ относятся:

- гремучая ртуть;

- азид свинца;

- тетразен, тирс (ТИРС).

К бризантным ВВ относятся:

- гексоген;

- октоген;

- ТЭН;

- тетрил;

- пикриновая кислота;

- некоторые типы аммоналов и аммонитов;

- пластичные смеси бризантного ВВ (гексогенатетрила и др.) с пластифицированными добавками.

Большинство используемых в настоящее время ВВ являются в той или иной степени производными продуктами взаимодействия с азотной кислотой, которая, не являясь ВВ сама по себе, приобретает подобные свойства в соединениях с другими веществами.

В состав зажигательных устройств входят различные воспламеняющиеся и самовоспламеняющиеся вещества с большой температурой горения, такие, как бензины, масла, магнезии, фосфорсодержащие соединения и т.д. При взаимодействии они дают реакцию не взрыва, а горения.

ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРЕДМЕТЫ, ИХ ДЕМАСКИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Взрывные устройства (ВУ) могут быть самыми разнообразными как по внешнему виду, так и по принципу их действия.

Например, ВУ в виде сумки, кейса, чемодана могут взорваться при попытке сдвинуть их с места, поднять, открыть (рис. 13).

Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого-либо механического или электромеханического взрывателя замедленного действия, без непосредственного воздействия на предмет, по истечении заданного времени замедления.

Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв также может произойти без контакта с взрывным устройством в любой момент времени по команде, переданной по радио.

Взрыв может быть осуществлен по проводам электровзрывной цепи путем подключения какого-либо источника тока.

Большое распространение получили взрывные устройства, срабатывающие при включении радиоприемника, телевизора, электрического фонарика или других предметов бытовой техники, работающих от электрической сети, аккумуляторов или батареек. Включением этих устройств замыкается электровзрывная сеть, в результате чего срабатывает электродетонатор или электрозапал и происходит взрыв заряда ВВ.

В автомобиле взрывное устройство может сработать при повороте ключа зажигания или даже в тот момент, когда ключ вставляется в замок зажигания, либо включаются потребители энергии (фары, стеклоподъемники, стеклоочистители и т.д.). Взрыватель может быть установлен в выхлопной коллектор двигателя, в глушитель. При этом замыкание контактов произойдет после нагрева чувствительных элементов взрывателя (контактов) до определенной температуры.

Могут использоваться также взрывные устройства с часовым механизмом от механических, электромеханических или электронных часов. Такие взрывные устройства срабатывают в установленное заранее время.

При воздействии на взрывное устройство срабатывают натяжные, обрывные, разгрузочные, вибрационные и прочие элементы, приводящие взрыватели в действие.

Кроме того, во взрывном устройстве могут находиться взрыватели, срабатывающие от изменения магнитного поля Земли, акустического сигнала в определенном диапазоне частот, характерного запаха человека или животного, а также все типы взрывателей замедленного действия.

Демаскирующие признаки установления взрывных устройств и предметов:

- следы свежих земляных работ, а также наличие насыпного грунта в виде отдельных куч или полос;

- наличие мест, имеющих нарушения плотности и однородности грунта;

- следы искусственного уплотнения грунта обувью, трамбовками, ходовой частью техники;

- нарушение целостности газонов (наличие на них участков, отличающихся по цвету, с пожухлой травой);

- наличие на участках с твердым покрытием отдельных мест, имеющих нарушения его целостности или отличие цвета от общего фона покрытия;

- наличие на территории отдельных камней или завалов из них, а также посторонних или необычных предметов;

- наличие над поверхностью грунта шнуров, проводов и т.п;

- следы нарушения штукатурки, кирпичной кладки, окраски, побелки и т.п.;

- искусственное захламление, наличие ценных предметов в ненадлежащих местах;

- наличие проводов, растяжек к различным предметам, элементам здания;

- наличие теплового контраста локального участка поверхности;

- звуки работы часового механизма, доносящиеся от какого-либо предмета или поверхности и т.д.

Для доставки к месту теракта взрывоопасного устройства может быть использована почта. Взрывные устройства, которые закладывают в конверты, бандероли и посылки могут быть как мгновенного, так и замедленного действия. Взрыватели мгновенного действия вызывают срабатывание взрывного устройства при нажатии, ударе, прокалывании, снятии нагрузки, разрушении элементов конструкции, просвечивании ярким светом и т.д. Например, взрывные устройства в бандеролях срабатывают либо при открывании, либо при попытке извлечь предмет из упаковки. Взрывные устройства в посылках обычно срабатывают при вскрытии крышки посылочного ящика.

Взрыватели замедленного действия по истечении заранее установленного срока (от нескольких часов до нескольких суток) либо вызывают взрыв, либо приводят взрывное устройство в боевое положение, после чего срабатывание взрывного устройства происходит мгновенно в случае внешнего воздействия на него.

Однако, независимо от типа взрывателя и взрывного устройства, письма, бандероли и посылки с подобной начинкой неизбежно обладают рядом признаков, по которым их можно отличить от обычных почтовых отправлений. Эти признаки делятся на основные и вспомогательные. К числу основных признаков можно отнести следующие:

- толщина письма от 3-х мм и выше, при этом в нем есть отдельные утолщения;

- центр тяжести письма (пакета) смещен к одной из его сторон;

- наличие в конверте перемещающихся предметов или порошкообразных материалов;

- наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов;

- наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, полосок и т.д.;

- наличие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой пластмассы и других);

- звуки работы часового механизма в бандеролях и посылках (один из самых простых и распространенных взрывателей делают с помощью обычного будильника);

- в конвертах и пакетах, в посылочных ящиках при их переворачивании слышен шорох пересыпающегося порошка.

Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков (а тем более, сразу нескольких) позволяет предполагать присутствие в почтовом отправлении взрывоопасного предмета или вещества.

К числу вспомогательных признаков можно отнести:

- особо тщательную заделку письма, бандероли, посылки, в том числе липкой лентой, бумажными полосами и т.д.;

- наличие надписей типа «лично в руки», «вскрыть только лично», «вручить лично», «секретно», «только директору (владельцу, председателю)» и т.д.;

- отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, неразборчивое их написание, явно вымышленный адрес;

- самодельную нестандартную упаковку.

Внимание! Взрывоопасные предметы!!!
Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия: в полях, огородах, в лесах и парках, в реках, озёрах и других водоёмах, в домах и подвалах, а также на территории бывших артиллерийских и авиационных полигонов и в других местах.

В случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо:
- Немедленно сообщить о находке в МЧС и правоохранительные органы по телефонам 101 и 102

- При производстве земляных или других работ – остановить работу.

- Хорошо запомнить место обнаружения предмета.
- Установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы — жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т. п.

При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается:
- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать предмет с места на место, брать в руки;

- ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;

- поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;

- помещать боеприпасы в костер, разводить огонь вблизи него;

- собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;

- закапывать в землю или бросать в водоем;

- наступать или наезжать на боеприпасы;

- обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки их обезвредить

При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.
Необходимо не допускать самим и удерживать других от нарушения правил поведения при обнаружении ВОП.

Действия при обнаружении взрывных устройств
Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. Будьте бдительными и внимательными. Если вы нашли некий сверток, коробку или пакет, и они кажутся вам подозрительными, а также если в данных предметах видны провода, батарейки, механические или электронные часы, и если все это обмотано скотчем или изоляционной лентой, то можно с большой долей уверенности говорить, что вы обнаружили взрывное устройство. Бросать, пилить или самостоятельно разбирать эти предметы ни в коем случае нельзя. Необходимо отойти подальше от опасной находки, предупредив стоящих рядом людей, и немедленно позвонить в правоохранительные органы и МЧС по телефонам «102» и «101». Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. Немедленно сообщите об этом водителю, любому работнику полиции.
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