
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2025 года № 350

Об утверждении Правил технической эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта


В соответствии с пунктом 1_2 статьи 17 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила технической эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2027 г. и действует до 1 марта 2033 г.
Министр
А.С.Никитин
Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

1 ноября 2025 года,

регистрационный № 84058



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 25 сентября 2025 года № 350
 
Правила технической эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта


I. Общие положения
 

1. Настоящие Правила устанавливают:
порядок организации движения высокоскоростных пассажирских поездов на инфраструктуре высокоскоростного железнодорожного транспорта (далее - инфраструктура ВСМ), а также поездов, состоящих из железнодорожного подвижного состава, необходимого для обеспечения ремонта, содержания и функционирования инфраструктуры ВСМ (далее - поезда для обслуживания инфраструктуры ВСМ);

требования к технической эксплуатации сооружений и устройств инфраструктуры ВСМ;
требования к технической эксплуатации высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, в том числе локомотивов, пассажирских вагонов, мотор-вагонного подвижного состава, с конструкционной скоростью более 200 км/ч, а также железнодорожного подвижного состава, необходимого для обеспечения ремонта, содержания и функционирования инфраструктуры ВСМ (далее - подвижной состав для обслуживания инфраструктуры ВСМ).

2. На участках инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования со скоростью движения поездов от 200 до 250 км/ч включительно эксплуатация инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования должна осуществляться в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2022 г. № 250 (далее - Правила технической эксплуатации железных дорог).

3. На высокоскоростном железнодорожном транспорте должны выполняться требования к видимым и звуковым сигналам высокоскоростного железнодорожного транспорта, типы сигнальных приборов для передачи сигналов содержащиеся в Инструкции по сигнализации на высокоскоростном железнодорожном транспорте, приведенной в приложении № 1 к настоящим Правилам (далее - Инструкция № 1).
4. На высокоскоростном железнодорожном транспорте должны выполняться правила приема, отправления и пропуска высокоскоростных пассажирских поездов и поездов для обслуживания инфраструктуры ВСМ, выполнения маневровой работы и закрепления высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и подвижного состава для обслуживания инфраструктуры ВСМ, порядок назначения высокоскоростных пассажирских поездов и поездов для обслуживания инфраструктуры ВСМ и выполнения поездной и маневровой работы, содержащиеся в Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на высокоскоростном железнодорожном транспорте, приведенной в приложении № 2 к настоящим Правилам (далее - Инструкция № 2).
5. Работники, осуществляющие техническую эксплуатацию высокоскоростного железнодорожного транспорта (далее - работники высокоскоростного железнодорожного транспорта), должны:
а) обеспечивать при исполнении своих должностных обязанностей безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре ВСМ в соответствии с настоящими Правилами;

[bookmark: _GoBack]б) при обнаружении неисправностей сооружений и устройств инфраструктуры ВСМ, высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и подвижного состава для обслуживания инфраструктуры ВСМ, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения железнодорожного транспорта, а также при выявлении высокоскоростного пассажирского поезда или поезда для обслуживания инфраструктуры ВСМ, следующего без установленных поездных сигналов на высокоскоростном железнодорожном подвижном составе или подвижном составе для обслуживания инфраструктуры ВСМ, предусмотренных пунктом 24 Инструкции № 1, принять меры для обеспечения остановки данного поезда, устранения указанных неисправностей и (или) их ограждения и сообщить диспетчеру поездному или дежурному по железнодорожной станции об обнаруженных неисправностях и (или) высокоскоростном пассажирском поезде или поезде для обслуживания инфраструктуры ВСМ, следующем без поездных сигналов;
в) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
г) осуществлять при исполнении своих должностных обязанностей управление высокоскоростным железнодорожным подвижным составом или подвижным составом для обслуживания инфраструктуры ВСМ, сооружениями и устройствами инфраструктуры ВСМ, в том числе железнодорожными стрелками (далее - стрелки), железнодорожными светофорами (далее - светофор), в соответствии с настоящими Правилами.
6. Работники высокоскоростного железнодорожного транспорта не должны находиться в кабине машиниста, осуществлять управление стрелками, светофорами, сооружениями и устройствами инфраструктуры ВСМ в случае, если их нахождение в кабине машиниста и осуществление указанных действий не связаны с исполнением их должностных обязанностей.


II. Требования к технической эксплуатации сооружений и устройств инфраструктуры ВСМ

7. Владелец инфраструктуры ВСМ при технической эксплуатации сооружений и устройств инфраструктуры ВСМ должен:

а) осуществлять техническое содержание, включая проведение осмотров и проверок, всех элементов железнодорожного пути, железнодорожных устройств электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи, станционных зданий, сооружений и устройств инфраструктуры ВСМ в соответствии с эксплуатационной, ремонтной и (или) проектной документацией;

б) установить периодичность, порядок проведения и оформления осмотров и проверок всех элементов железнодорожного пути, железнодорожных устройств электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи, станционных зданий, сооружений и устройств инфраструктуры ВСМ в соответствии с эксплуатационной и (или) ремонтной документацией;
в) обеспечивать непрерывный мониторинг состояния сооружений и устройств инфраструктуры ВСМ;
г) обеспечивать соответствие сооружений и устройств инфраструктуры ВСМ габариту приближения строений;

д) обеспечивать соблюдение следующих расстояний между осями железнодорожных путей:

между главными путями на прямых участках железнодорожных перегонов и железнодорожных станций при скорости движения более 250 км/ч - не менее 5000 мм;

между главными путями инфраструктуры ВСМ и смежными путями инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, не оборудованными сплошным ограждением между ними, - не менее 10000 мм;
между главными путями инфраструктуры ВСМ и смежными путями инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оборудованными сплошным ограждением между ними, исключающим допуск на эти участки людей, - не менее 5300 мм;
между главным путем и смежным с ним приемо-отправочным путем  инфраструктуры ВСМ - не менее 5300 мм;

между смежными приемо-отправочными путями инфраструктуры ВСМ - не менее 5300 мм;
е) обеспечивать соблюдение следующих расстояний от оси железнодорожного пути и от уровня головок рельсов для пассажирских платформ:
по высоте от уровня головок рельсов - от 1250 до 1300 мм включительно;
по горизонтали от оси железнодорожного пути - от 1895 до 1950 мм включительно;
ж) осуществлять оборудование пассажирских платформ, расположенных у железнодорожных путей, по которым пропускаются поезда со скоростью более 200 км/ч, защитными ограждениями пассажиров от воздушного удара на расстоянии не менее 2 м от края пассажирской платформы;
з) устранять неисправности рельсовых соединителей, элементов обратной тяговой сети, ржавчину, обледенение, напрессовку снега, запесочивание, налипание битума, мазута и иных веществ, снижающих надежность фиксации занятости участков железнодорожного пути высокоскоростным железнодорожным подвижным составом или подвижным составом для обслуживания инфраструктуры ВСМ, на поверхности катания головок рельсов и элементов стрелочных переводов;
и) выполнять регулировку аппаратуры рельсовых цепей способом, обеспечивающим работу электрических рельсовых цепей по фиксации занятости участков железнодорожного пути высокоскоростным железнодорожным подвижным составом или подвижным составом для обслуживания инфраструктуры ВСМ;
к) обеспечивать защиту сооружений и устройств систем тягового электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи инфраструктуры ВСМ от влияния токов тягового электроснабжения;
л) информировать пассажиров и пользователей услугами высокоскоростного железнодорожного транспорта на раздельных пунктах и железнодорожных вокзалах инфраструктуры ВСМ о прибытии (отправлении) высокоскоростного пассажирского поезда, а также оповещать работников, осуществляющих техническую эксплуатацию высокоскоростного железнодорожного транспорта, задействованных в работах на железнодорожных путях, о приближении движущегося высокоскоростного железнодорожного подвижного состава или подвижного состава для обслуживания инфраструктуры ВСМ.

III. Требования к технической эксплуатации сооружений и устройств путевого хозяйства высокоскоростного железнодорожного транспорта

8. Владелец инфраструктуры ВСМ в целях технической эксплуатации сооружений и устройств путевого хозяйства высокоскоростного железнодорожного транспорта должен соблюдать следующие условия:
а) значение величины отклонения от номинального размера ширины рельсовой колеи, составляющего 1520 мм, на стрелочных переводах, прямых и кривых участках железнодорожного пути инфраструктуры ВСМ должно составлять не более 3 мм по сужению, не более 5 мм по уширению, уклон отвода ширины рельсовой колеи - не более 1 мм на участке железнодорожного пути длиной 1,5 м;

б) значение величины отклонения уровня головки рельса каждой из рельсовых нитей железнодорожного пути от номинального значения, установленного проектной документацией, должно составлять не более 6 мм на прямых участках железнодорожного пути;
в) значение величины перекоса одного рельса относительно другого в рельсовой колее должно составлять не более 5 мм на прямых участках железнодорожного пути длиной от 10 до 40 м;
г) неровности железнодорожного пути на участке длиной от 70 до 200 м не должны иметь геометрические размеры, которые приводят к ускорению высокоскоростного железнодорожного подвижного состава более 0,15 м/с[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/14/37/65/44/bc93bdd8-2c18-4516-bbc9-b4f553e98001/P00FD0000.png] (поперечное), более 0,25 м/с (вертикальное);
(Рекомендуемый образец)
Разрешение на отправление поезда (бланк ДУ-54)

	
	
	
	
	

	КОРЕШОК РАЗРЕШЕНИЯ №
	 
	РАЗРЕШЕНИЕ №
 

	Железнодорожная станция (штемпель)
	 
	Железнодорожная станция (штемпель)
 

	"___" _____________ 20__ г.
	 
	"___" _____________ 20__ г.

	 
	 
	I

Разрешаю поезду №___ отправиться с _____ пути по ______ пути от сигнального знака "Граница маршрута" при запрещающем показании бортовых устройств безопасности/запрещающем показании выходного (маршрутного) светофора и со скоростью не свыше  

	Разрешение выдано на
поезд № ___________
с заполнением пункта ___________
	 
	20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения, следовать до сигнального знака "Граница станции" выходного светофора и далее по показаниям бортовых устройств безопасности.
 

	 
	 
	Настоящее разрешение дает право проследовать только сигнальный знак "Граница маршрута" при запрещающем показании бортовых устройств безопасности запрещающем показании выходного (маршрутного) светофора железнодорожной станции.
 

	 
	 
	II

Разрешаю поезду № отправиться с пути по открытому выходному (маршрутному) групповому светофору и следовать далее по показаниям бортовых устройств безопасности.
 

	Дежурный по железнодорожной
	 
	Дежурный по железнодорожной станции (диспетчер

	станции (диспетчер поездной)
	 
	 
	поездной)
	 

	 
	 
	 
	(ненужное зачеркнуть)


Приложение № 2
к Инструкции по организации движения
поездов и маневровой работы на
высокоскоростном железнодорожном
транспорте, содержащейся в приложении № 2
к Правилам технической эксплуатации
высокоскоростного железнодорожного
транспорта, утвержденным приказом
Минтранса России
от 25 сентября 2025 года № 350
(Рекомендуемый образец)
Путевая записка (бланк ДУ-50)

	
	
	
	
	

	КОРЕШОК
 
	 
	ПУТЕВАЯ ЗАПИСКА

	ПУТЕВОЙ ЗАПИСКИ
 
	 
	Железнодорожная станция (штемпель)

	Железнодорожная станция (штемпель)
 
	 
	"___" __________ 20___ г.

	"___" __________ 20___ г.
 
	 
	_____ ч _____минут

	_____ ч _____ минут

Выдана на поезд № _____
	 
	Разрешаю поезду № _____ отправиться с _____ пути по _____ пути и следовать до границы станции

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	Системы интервального регулирования не действуют.
 

	Дежурный по железнодорожной станции
 
	 
	Дежурный по железнодорожной станции

	(Диспетчер поездной)
 
	 
	(Диспетчер поездной)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(ненужное зачеркнуть)
	 


Приложение № 3
к Инструкции по организации движения
поездов и маневровой работы на
высокоскоростном железнодорожном
транспорте, содержащейся в приложении № 2
к Правилам технической эксплуатации
высокоскоростного железнодорожного

транспорта, утвержденным приказом
Минтранса России
от 25 сентября 2025 года № 350
(Рекомендуемый образец)
Корешок предупреждения (бланк ДУ-61)
 
	

	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/14/37/65/44/bc93bdd8-2c18-4516-bbc9-b4f553e98001/P070800000000.png]
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