


Лекция 
МДК. 01.01. – 6-й семестр

«РАБОТА СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗА ЭП-1 В РЕЖИМЕ ТЯГИ».

Работа силовых цепей электровоза ЭП-1 в режиме тяги на 1-й зоне регулирования.
На «1-ой» зоне регулирования открываются следующие плечи обоих ВИП:
· в первый полупериод – плечи с номерами 3 и 6;
· во второй полупериод – плечи с номерами 5 и 4.
1. В первый полупериод на «1-ой» зоне регулирования напряжения питание ТЭД 1,2,3 осуществляется по следующей электрической цепи:
от плюсового вывода 1 обмотки трансформатора, через нож разъединителя ВИП-1 (на схеме QS3), токовое реле КА1, через 3 плечо ВИП-1, по плюсовой шине В101, сглаживающий реактор L5 и далее по трем параллельным цепям ТЭД1, ТЭД2 и ТЭД3. (Для примера рассмотрим цепь через ТЭД1): через силовые контакты выключателя быстродействующего QF11, по шине В103, через шунт амперметра RS1, через обмотку якоря ТЭД1 (на схеме М1), по шине В105, через контакт тормозного переключателя QT1 замкнутый в режиме «тяги», через контакт реверсора QP1, замкнутый при движении электровоза «вперед», по обмотке возбуждения ТЭД1 (по схеме М1 с выводами С1-С2), по шине В110, через замкнутый контакт реверсора QP1, ножевой разъединитель (отключатель) тягового двигателя QS11, через контакт тормозного переключателя QT1 замкнутый в режиме «тяги». Далее ток двух цепей через ТЭД2 и ТЭД3 аналогичен цепи через ТЭД1. Далее, токи от ТЭД1-3 образуют общий ток, который протекает по минусовой силовой шине В331, через 6 плечо ВИП-1, по шине В73, через трансформатор тока Т15, по шине В53, через токовое реле КА2, через нож разъединителя ВИП-1 (на схеме QS5), к минусовому (в этот полупериод) выводу 2 обмотки трансформатора. Таким образом, получилась полная замкнутая цепь:

«+»1 → QS3 → В32 → КА1 → 3плечо ВИП1 → В101 → L5 → QF11 → 
→ Т21 → В103 → RS1 → В104 →(Я1-Д2) ТЭД1 (на схеме М1) → В105 → QT1 → QP1 → В109 → (C1-C2) ТЭД1 (на схеме М1) → В110 → QP1→
→QS11 → QT1 → В331 → 6 плечо ВИП1→В73 →Т15→КА2→В33→ → QS5→2«-».

2. В первый полупериод на «1-ой» зоне регулирования напряжения питание ТЭД 4,5,6 осуществляется по следующей электрической цепи:

«+»3 → QS4 → В32 → КА4 → 3плечо ВИП2 → В401 → L6 → QF11 → 
→ Т21 → В403 → (Я1-Д2) ТЭД4 (на схеме М7) → В405 → QT1 → QP1 → В410 → (C2-C1) ТЭД4 (на схеме М4) → В409 → QP1 →QS11 → QT1 → В631 → 6 плечо ВИП2 → В73 → Т17 → КА5 → В33 → QS6 → 4«-».

3. Во второй полупериод на «1-ой» зоне регулирования напряжения питание ТЭД 1,2,3 осуществляется по следующей электрической цепи:

«+»2 → QS5 → В33 → КА2 → Т15 → 5плечо ВИП1 → В101 → L5 → 
→QF11 → Т21 → В103 → RS1 → В104 →(Я1-Д2) ТЭД1 (на схеме М1) → В105 → QT1 → QP1 → В109 → (C1-C2) ТЭД1 (на схеме М1) → В110 → 
→QP1 →QS11 → QT1 → В331 → 4плечо ВИП1 → В52 → КА1 → В32 → → QS3 → 1«-».

1. Во второй полупериод на «1-ой» зоне регулирования напряжения питание ТЭД 4,5,6 осуществляется по следующей электрической цепи:

«+»4 → QS6 → В33 → КА5 → В63 → Т17 → В73 → 5плечо ВИП2 → В401 → L6 → QF11 → Т21 → В403 → (Я1-Д2) ТЭД4 (на схеме М7) → В405 → QT1 → QP1 → В410 → (C2-C1) ТЭД4 (на схеме М4) → В409 → QP1 →QS11 → QT1 → В631 → 4плечо ВИП2 → В62 → КА4 → В32 → QS4 → 3«-».


                                         Контрольные вопросы:
1. Буквенное обозначение ВИП-1, ВИП-2.
2. Буквенное обозначение быстродействующих выключателей ТЭД №1,2,3.
3. Назначение ножевых разъединителей QS11,12,13.

