Практическое занятие № 9 – Оформление спецификации 
Цель: - изучить правила выполнения и оформления спецификации.
Содержание: - на листе формата А4 выполнить спецификацию к сборочному чертежу резьбовых соединений.
Образец работы приведен на рисунке 22.
Требования к заданию и рекомендации по выполнению
С правилами выполнения спецификации следует познакомиться, прочитав §76 [3] или ГОСТ 2.106-96. 
Спецификация – основной конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.
Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 по форме 1 (первый лист спецификации) и по форме 1а (для последующих листов). Формы отличаются одна от другой размерами и содержанием основных надписей, выполняемых по ГОСТ 2.104 – 2006, форма 2 и 2а. Размеры граф спецификации и основная надпись для первого листа приведены на рисунке 1
[image: ]
[image: ] Рисунок 1  - 0сновная надпись для первого листа спецификации

Спецификация в общем случае состоит из 8 разделов: 
- документация;
- комплексы;
- сборочные единицы;
- детали;
- стандартные изделия;
- прочие изделия;
- материалы;
- комплекты. 
Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. В учебных работах спецификация обычно состоит из следующих разделов: «Документация», «Детали», «Стандартные изделия».
Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивают. Перед наименованием каждого раздела, а также после наименования оставляют по одной свободной строке.
В графе "Наименование" указывают:
 - в разделе "Документация" - только наименование документов, например: "Сборочный чертеж";
 - в разделе "Детали" - наименования деталей в соответствии с основной надписью на их рабочих чертежах, например: «Корпус», «Крышка», «Плита», «Планка»; 
- в разделе "Стандартные изделия" - наименования и обозначения изделий в соответствии со стандартами на эти изделия (Шайба 20 ГОСТ 11371-78).
В графе "Обозначение" указывают:
- в разделе "Документация" - обозначение записываемых документов, например: ОПЦ 15.00.00 СБ;
- в разделе "Детали" - обозначение с рабочих чертежей деталей, например: ОПЦ 15.00.01; ОПЦ 15.00.02 и т.д.
- в разделе "Стандартные изделия" графу "Обозначение" не заполняют.

Алгоритм выполнения:
1 На листе формата А4 выполните внутреннюю рамку (слева – 20мм, с других сторон – 5мм), оставьте место для основной надписи 
форма 2 (ГОСТ 2.104-2006).
2 Рабочее поле листа расчертите на графы спецификации по размерам указанным на рисунке 2.  Строки выполните высотой 10 мм.
[bookmark: _GoBack]3. Заполните спецификацию для сборочного чертежа воздушного пистолета (см. рис. 3) по образцу рис.2
4 Расчертите и заполните основную надпись.

 Рисунок 22- Образец выполнения работы 9.
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Bospyursstit nucto/eT npefHasHadex /s OPOAYBKH yrJje-
KHCJIBIM ra3oM GopM U cTepiKHeH, H3TOTOBJCHHBIX H3 XHMU-
uecky TBeprewu(nx cmeceil. [lepen mpoayeko# & mpasomv
KOHIY Kopriyca [ MpHCOSMUHSIeTCA PEe3UHOBBIA W/IAHT, Huy-
wuit oT OasioHa C yrJaekdcsasiM rasoMm. [lpu naxarum Ha
PYKOATKY 2 KJsanai 4 OTKDbIBAGT MPOIMYCKHOE OTBEPCTHL
Y reKHCaRI{ Fa3 depes ieBoe oTBepCTHe Koprnyca / mocrymaer
B mpojyBaemyio (opMy HJH cTepieHb. [Ipu OTMyCKaHHHU
PYKOATKH TP Y:KHHA 8, ONHPAIOUIAACH HA OMOPHYIO OPOOKY 7,
BO3Bpall{aeT KJANaH B [ePBOHAYAJbHOE MOJIOKEHHE. .

e e it e GAMAHHE, e i s S L

Briyeprute geranu {—7.

OTBeTbTe HA BOMPOCHI

< 1. MOXHO JH PYKOSTKY MOCTaBUTE B~ BEDTUKAILHOM
. TIOJIOKEHUH? RSl SO e
9. Bo CKOJMIbKHX MecTax JieTaib [ umeeT-pe3nly?
3. HasoBute fgerany, KOTOPble BHIHBI Ha BHJE A.





