
Лекция №51-52ч 
МДК. 01. 01. – 6-й семестр

Запуск вспомогательных машин электровозов ВЛ80С с использованием расщепителя фаз

Для запуска ФР необходимо:
· включить автомат ВА9 на щитке 215 в ведущей кабине;
· включить выключатели «Фазорасщепитель» на щитке 227 каждой секции электровоза;
· включить кнопку «Вспомогательные машины» на пульте (224 щитке);
· включить кнопку с самовозвратом «Фазорасщепитель» на пульте (224 щитке) и удерживать ее до запуска ФР, т.е. до погасания красной сигнальной лампы «ФР».
При этом получают питание катушки контакторов 119 всех секций по следующей цепи:
Н0 →ВА9→ Н09→ «Вспомогательные машины» (224 щиток) → Э18→ «Фазорасщепитель» (224 щиток) → Э9→ 505→ ПР→ Н101→ «Фазорасщепитель» (щиток 227) → Н103→ контакты (8-9) 249 реле (замкнуты пока ФР не набрал обороты) → Н105 → катушка контактора 119→ «-».
Контактор 119 включившись, замыкает силовой контакт для подключения пускового резистора r-6, замыкает б/к в цепи катушки контактора 125, замыкает два б/к в цепи ППРФ-300 (панель пуска расщепителя фаз).
Питание катушка контактора 125 получает от кнопки «Фазорасщепитель» на щитке 227 по следующей цепи:

«+»Н103→ 119→ Н107 →контакты 139, 137 ТРТ→ Н413→ 125→ «-».

Контактор 125 включается, при этом: замыкаются силовые контакты 125 и подключают ФР к обмотке собственных нужд; замыкаются два б/к 125 в цепи самопитания контактора 125 (в проводах Э18-Н100 и Н103-Н107); замыкается б/к 125 в цепи разрешающего реле 259; размыкается б/к 125 в цепи сигнальной лампы «ФР», но она пока не гаснет, так как продолжает получать питание через замкнутый контакт реле 260.Происходит запуск ФР. Когда ФР наберет 1380 об/мин, включается реле 249 на ППРФ и своими контактами выполняет следующие действия:
- размыкает б/к (8-9) 249 в цепи катушки контактора 119 (отключится пусковой резистор r-6);
- замыкает б/к (7-10) 249 в цепи разрешающих реле 259, 260.
Получают питание катушки разрешающих реле 259, 260 по цепи:
от автомата ВА9→ провод Н09→ кнопка «Вспомогательные машины» → провод Э18→ замкнутый контакт (7-10) 249→ провод Н179→ катушка реле 260→ (-), а также от провода Н179→ замкнутый контакт 125→ провод Н170→ катушка реле 259→ (-).
Включившись, реле 259 замыкает б/к в цепи контакторов 127, 128, 129, 130, подготавливая электрическую цепь запуска МВ1-4. 
Включившись, реле 260 выполнит следующие действия:
-замкнет б/к 260 в цепи катушки контактора 124 МК;
- замкнет б/к 260 в цепи катушки контактора 125 ФР;
- разомкнет б/к в цепи сигнальной лампы «ФР» и она погаснет. После этого кнопку «Фазорасщепитель» на пульте можно отпустить.
После отпускания кнопки «Фазорасщепитель» на пульте контактор 125 будет получать питание по цепи:
от автомата ВА9→ провод Н09→ кнопка «Вспомогательные машины» на пульте→ провод Э18→ замкнутые контакты 125, 260→ПР→ провод Н101→ кнопка «Фазорасщепитель» на щитке 227→ провод Н103→ замкнутые контакты 125, 139, 137 → катушка контактора 125→ (-).
Кроме того, при нажатии кнопки «Фазорасщепитель» на 224 щитке по проводу Э9 через распределительный диод 506 и контакты 154, 156 одновременно получает питание катушка реле 431. 
Включившись, реле 431:
-одним б/к встанет на самопитание, получая питание по проводу Э18,
- а в проводах Н501-Н108 замкнет б/к в цепи катушки контактора 124, подготавливая цепь для включения МК.

Работа панели пуска расщепителя фаз (ППРФ).
ППРФ служит для управления контактором 119, отключающим пусковой резистор r6 во время запуска при достижении ФР частоты вращения 1380 об/мин и включающим пусковой резистор при падении частоты вращения ФР до 1300 об/мин на выбеге. Основным элементом ППРФ является двухобмоточное реле 249, обмотки которого включены встречно. Обмотка А подключена через выпрямитель и резисторы к генераторной обмотке ФР. Обмотка Б подключена через понижающий трансформатор, выпрямитель и регулировочный резистор к обмотке собственных нужд тягового трансформатора.

Контрольные вопросы:
1. Условный номер контактора подключения фазорасщепителя на электровозе ВЛ80С.
2. Назначение термореле усл №137,139 в фазах питания фазорасщепителя.
3. Назначение реле усл№249.
