
Лекция 

МДК. 01. 01. – 8-й семестр

Тема : «ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ МОТОР-ВЕНТИЛЯТОРАМИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ВЛ-80С».
Цепи управления МВ выполнены аналогичными друг другу и предусматривают включение контактора МВ сначала от кнопки пульта (на 224 щитке), а затем его постановку на самопитание от автомата ВА10. Кнопки запуска МВ выполнены с самовозвратом, это исключает самопроизвольный запуск МВ после отключения при помощи ТРТ.
Для запуска МВ необходимо:
включить автоматы ВА10 на блоках 215 во всех кабинах;
включить кнопки «Вентилятор1-4» на щитках 226, 227;
поочередно включать кнопки с самовозвратом «Вентилятор1-4» на пульте, отпуская их после погасания сигнальных ламп «МВ1-4».
При включении кнопки «Вентилятор 1» получает питание катушка контактора 127 по следующей цепи:
от автомата ВА10→ провод Н010→ кнопка «Вентилятор 1» на пульте (224 щиток)→ провод Э21→ разделительный диод 491→ провод Н511→ кнопка «Вентилятор 1» на щитке 227→ провод Н127→ контакт 259 (замкнут при запущенном ФР) → провод Н491→ контакты 141, 143 ТРТ→ провод Н129 → катушка контактора 127→ (-).
Контактор 127 включается, при этом: замыкаются силовые контакты 127 и подключают асинхронный двигатель МВ1 к обмотке собственных нужд, происходит запуск МВ1;замыкается б/к 127 в собственной цепи катушки контактора 127;замыкается б/к 127 в цепи катушки контактора 124 МК; размыкается б/к 127 в цепи сигнальной лампы «МВ1». После погасания сигнальной лампы «МВ1» кнопку «Вентилятор 1» на пульте отпускают, и контактор 127 будет получать питание по следующей цепи:
от автомата ВА10→ провод Н010→ замкнутый контакт 127→ диод 492→ провод Н511→ кнопка «Вентилятор 1» на щитке 227→ провод Н127→замкнутый контакт 259 → провод Н491→ контакты 141, 143 ТРТ→ провод Н129→ катушка контактора 127→ (-).
При включении кнопки «Вентилятор 2» получает питание катушка контактора 128 по следующей цепи:
от автомата ВА10 → провод Н010 → кнопка «Вентилятор 2» на пульте → провод Э22 → диод 493 → провод Н512 → кнопка «Вентилятор 2» на щитке 226 → провод Н128 → замкнутый контакт 259 → контакты 142, 144 ТРТ → провод Н130 → катушка контактора 128 → (-).
Контактор 128 включится, при этом: замыкаются силовые контакты 128 и подключают асинхронный двигатель МВ2 к обмотке собственных нужд, происходит запуск МВ2;замыкается б/к 128 в собственной цепи катушки контактора 128;замыкается б/к 128 в цепи катушки контактора 124 МК; замыкается б/к 128 в цепи катушек вентилей контакторов возбуждения 46, 47;размыкается б/к 128 в цепи сигнальной лампы «МВ2».
После погасания сигнальной лампы «МВ2» кнопку «Вентилятор 2» на пульте отпускают, и контактор 128 будет получать питание по цепи:
от автомата ВА10 → провод Н010 → замкнутый контакт 128 → диод 494 → провод Н512 → кнопка «Вентилятор 2» на щитке 226 →провод Н128 → замкнутый контакт 259 → контакты 142, 144 ТРТ → провод Н130 → катушка контактора 128 → (-).
При включении кнопки «Вентилятор 3»(«Вентилятор 4») получают питание катушки контакторов 129(130) по следующей цепи:
от автомата ВА10 → провод Н010 → кнопка «Вентилятор 3» («Вентилятор 4») на пульте→ провод Э23 (Э24) → диод 495 (497) → провод Н513 (Н514) → кнопка «Вентилятор 3» на щитке 227 («Вентилятор 4» на щитке 226) → провод Н131 (Н132) → замкнутый контакт 259 → контакты 145, 147 (146, 148) ТРТ → катушка контактора 129 (130) → (-).
Контактор 129 (130) включится, при этом: замкнутся силовые контакты 129 (130) и подключат асинхронный двигатель МВ3 (МВ4) к обмотке собственных нужд, происходит запуск МВ3 (МВ4);
замыкается б/к 129 (130) в собственной цепи катушки контактора 129 (130);
замыкается б/к 129 (130) в цепи катушки контактора 133 МН; замыкается б/к 129 (130) в цепи катушек вентилей ЛК;
размыкается б/к 129 (130) в цепи сигнальной лампы «МВ3» («МВ4»).

Контрольные вопросы :
1. Назначение термореле -  усл. № 142 и 144.
2. Условные обозначения контакторов на электрической схеме электровоза ВЛ80С для подключения МВ-1, МВ-2, МВ-3 и МВ-4.
3. Условное обозначение выключателя автоматического в кабине машиниста , от которого получают питание МВ-1, МВ-2, МВ-3 и МВ-4.



