ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1
Тема: «Изучение конструкции колёсных пар»
Цель работы: Изучить устройство колёсных пар, колёс, осей, размеры деталей.
Применяемое оборудование: плакаты, мультимедиапроектор, колёсная пара
Порядок выполнения работы:
1. Укажите назначение колёсных пар и требования к ним.
2. Нарисуйте схему колёсной пары (рис.1), укажите основные части и основные размеры.
3. Опишите конструкцию колёсной пары. Укажите как определяется тип колёсной пары.
4. Укажите типы колёсных пар, для чего они предназначены.
5. Нарисуйте схему оси колёсной пары, укажите основные части и основные размеры.
6. Опишите основные части оси колёсной пары, для чего они предназначены.
7. Укажите на схеме основные части оси колёсной пары.
8. Укажите основные части колеса.
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Рис. 1. Колесная пара: 1 - ось; 2 - колесо;
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	Рис.2 Ось колёсной пары
Вывод:
Краткие теоретические сведения
Назначение и устройство колесной пары
Колёсные пары относятся к ходовым частям и являются одним из ответственных элементов вагона. Они предназначены для направления движения вагона по рельсовому пути и восприятия всех нагрузок, передающихся от вагона на рельсы при их вращении. 
Работая в современных режимах эксплуатации железных дорог и экстремальных условиях окружающей среды, колёсная пара вагона должна удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью, имея при этом минимальную необрессоренную массу с целью снижения тары подвижного состава и уменьшения непосредственного воздействия на рельсовый путь и элементы вагона при прохождении неровностей рельсовой колеи; обладать некоторой упругостью, обеспечивающей снижение уровня шума и смягчение толчков, возникающих при движении вагона по рельсовому пути; совместно с буксовыми узлами обеспечивать, возможно, меньшее сопротивление при движении вагона и возможно большее сопротивление износу элементов, подвергающихся изнашиванию в эксплуатации.
Конструкция колесных пар.
Колёсная пара (рис. 1) состоит из оси 1 и двух укрепленных на ней колёс 2. 
Колёсные пары с осями, предназначенными для эксплуатации с роликовыми подшипниками, различают между собой конструкцией торцового крепления внутренних колец роликовых подшипников на шейке:
· с нарезной частью  для навинчивания корончатой гайки (ось РУ1);
· при помощи приставной шайбы, для чего на торцах делают отверстия с нарезкой для болтов крепления. Такое крепление выполнено в двух вариантах: тремя или четырьмя болтами.
Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес Согласно ГОСТ 4835-2006 устанавливают  следующие типы  колесных пар с осями типов РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм для грузовых вагонов:
· РУ1Ш-957-Г -  с торцевым креплением тарельчатой шайбой, буксовые узлы с роликовыми подшипниками,
· РВ2Ш-957-Г - с торцевым креплением тарельчатой шайбой, буксовые узлы кассетного типа.
Данные колёсные пары предназначены для вагонов, конструкционная скорость которых не превышает 120 км/час. Максимальная расчетная статистическая нагрузка от колесной пары на рельсы составляет:
· РУ1Ш-957-Г – 230,5 кН (23,5 тс),
· РВ2Ш-957-Г -  245,2 кН (25 тс).
В настоящее время из ГОСТ 4835-2006 исключены оси РУ1 с торцевым креплением гайкой М110 и большинство заводов прекратило выпуск осей данного типа. Колесные пары РУ1-950 и РУ1Ш-950 еще можно встретить в эксплуатации.
Размеры деталей колёсных пар определяют исходя из расчётной нагрузки. 
Для безопасного движения вагона по рельсовому пути на ось 1 прочно закрепляются колёса 2 (рис. 1) с соблюдением строго определённых размеров. Расстояние между внутренними гранями колёс 2sсоставляет: для новых колёсных пар, предназначенных для вагонов, обращающихся со скоростями до 120 км/ч – (1440±3), свыше 120, но не более 160 км/ч – (1440[image: https://studfile.net/html/2706/429/html_EWKPTWA3og.WWHz/img-q8aIk2.png]) мм. Номинальное расстояние между кругами катания колес 2l равно 1580 мм, а между серединами шеек 2b – 2036 мм.Номинальная ширина обода колес всех типов колесных пар составляет 130 мм.
Вагонная ось (рис. 2) является составной частью колёсной пары и представляет собой стальной брус круглого, переменного по длине поперечного сечения. Основными частями оси колёсной пары являются:
· Торцевая часть – для нанесения клейм и знаков, а также для размещения деталей крепления;
· Шейка оси – на неё напрессовываются внутренние кольца подшипников буксовых узлов;
· Предподступичная часть – на неё напрессовываются лабиринтные кольца буксовых узлов;
· Подступичная часть - на неё напрессовываются колёса;
· Галтели -  плавный переход для снижения концентрации напряжений в местах изменения диаметров;
· Средняя часть – для соединения всех частей оси в одно целое. 
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Рис.2 Ось колёсной пары
В соответствии с ГОСТ 4008 гарантийный срок эксплуатации чистовых осей 8,5 лет, а срок службы - 15 лет. На торце чистовой оси предусмотрена маркировка с соответствующим расположением знаков и клейм: клеймо Госприёмки; условный номер предприятия, производившего обработку и перенесшего знаки маркировки; номер оси; две последние цифры года изготовления черновой оси; клеймо технического контроля.
В эксплуатации колёса, перекатываясь по рельсовому пути, передают ему значительные статические и динамические нагрузки через небольшую площадь. Они работают в сложных условиях окружающей среды
Стальное цельнокатаное колесо (рис.3) состоит из обода 1, диска 2 и ступицы 3. На ободе 1 расположены поверхность катания 4 и гребень. 
Номинальный размер ширины обода составляет 130 мм. На расстоянии 70 мм от внутренней грани а обода, являющейся базовой, расположен воображаемый круг катания, используемый для измерения специальными инструментами диаметра колеса, толщины обода и проката.  
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[bookmark: _GoBack]Рис. 3. Стальное цельнокатаное вагонное колесо: 1 - обод; 2 - диск; 3 - ступица
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