[bookmark: _Toc462254376]ТЕМА 1.2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Практическая работа № 2 
«Проверка колесной пары шаблонами и измерительным инструментом»
Цель работы:
получить практический опыт проверки колёсной пары шаблонами и измерительным инструментом;
изучить порядок проверки колёсной пары шаблонами и измерительным инструментом.
Оборудование: шаблон для измерения толщины бандажа, шаблон для измерения подреза   гребня,   штангенциркуль   для   определения   расстояния между внутренними гранями бандажей, шаблон для измерения величины проката и толщины гребня, бандажный штангенциркуль, молоток, колёсная пара, микрометр 200-225 мм.

Порядок выполнения работы:
1. Осмотреть бандажи (рисунок 2.1) на предмет наличия трещин: по чистоте звука от ударов молотком по бандажу, по положению контрольных рисок на бандаже и на ободе определить, нет ли ослабления бандажей на колёсных центрах, их сдвига или ослабления бандажного кольца. 
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Рисунок 2.1 ‑ Колесная пара тепловоза:
1 – бандаж; 2 – колесный центр; 3 – ось; 4 – кольцо; 5 – шестерня; 
6 – кольцо отбойное
Осмотром установить, нет ли на бандажах раздавленностей, вмятин, сколов, раковин, выщерблин.
2. Определить величину проката и толщину гребней бандажей:
а) шаблон установить на бандаже так, чтобы опорный конец скобы шаблона (шаблон состоит из скобы толщиной 3 мм, вертикального указателя для  измерения проката и горизонтального указателя для измерения толщины гребня) плотно прилегал к внутренней грани бандажа, а гребневой вырез опирался на вершину гребня. Одной рукой шаблон удерживать в указанном положении на бандаже, другой опускать вертикальный указатель до упора на бандаж и отсчёт величины замеренного проката произвести по шкале (рисунок 2.2); 
б) замер толщины гребня производить этим же шаблоном при помощи горизонтального указателя (рисунок 2.3). 
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	Рисунок 2.2 ‑ Измерение проката бандажа
	Рисунок 2.3 – Измерение толщины гребня



3. Используя бандажный толщиномер, определить толщину бандажа. Бандажный толщиномер состоит из планки с упорным выступом, движка и мерительной ножки (рисунок 2.4). Шаблон установить так, чтобы планка плотно прилегала к внутренней поверхности бандажа, а упорный выступ планки шаблона захватывал за торцевую часть прижимного бурта бандажа. Мерительную ножку установить на расстоянии 70 мм от внутренней грани планки и закрепить на движке при помощи винта. Мерительную ножку упереть в поверхность катания бандажа и по шкале определить толщину бандажа. Толщиномером определить значение местного наплыва металла на наружной боковой поверхности бандажа (рисунок 2.5).
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	Рисунок 2.4 ‑ Измерение толщины бандажа
	Рисунок 2.5 ‑ Определение значения местного наплыва металла



4.Определить величину вертикального подреза гребня.
Вертикальный подрез определяется по соприкосновению плоскости шаблона с поверхностью гребня. Гребень браковать в тех случаях, когда вертикальная браковочная грань движка соприкасается (хотя бы в верхней части) с подрезанной поверхностью гребня и подрез его по высоте более 18 мм независимо от оставшейся толщины бандажа. Если же подрез гребня по высоте более 18 мм, но профиль гребня не вертикален и браковочная грань движка шаблона не прилегает по всей поверхности подреза или хотя бы в верхней части, то такой гребень браковке не подлежит (рисунок 2.6). Проверить отсутствие остроконечного наката (рисунок 2.7).
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Рисунок 2.6 - Выявление вертикального подреза гребня:
а – гребень бракуется; б – гребень не бракуется
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Рисунок 2.7 - Проверка остроконечного наката гребня:
а – гребень бракуется; б, в – гребень не бракуется

5. Измерить расстояние между внутренними гранями бандажей.
Измерение производится штангенциркулем, имеющим штангу с нониусом, две планки (губки) – неподвижную и подвижную (рисунок 2.8)
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Рисунок 2.8 ‑ Межбандажный штангенциркуль:
1 – неподвижная губка; 2 – трубчатая штанга; 3 – подвижная губка
6.Замерить диаметры бандажей с помощью бандажного штангенциркуля и вычислить их разность (рисунок 2.9).
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Рисунок 2.9 - Бандажный штангенциркуль:
1 – штанга; 2 – добавочное устройство; 3 – движок правый; 4 – нониус; 5 – движок левый

7. С помощью микрометра (индикаторной скобы) измерить диаметры шеек оси колёсной пары под моторно-осевые подшипники.
8. С помощью штангенциркуля измерить ширину бандажа.





Таблица 2.1 – Результаты осмотров и замеров
	Наименование операции
	По норме
	Данные измерений

	1
	2
	3

	1. Проверка величины проката, мм
	1)
	

	
	2)
	

	2. Измерение толщины гребня, мм
	1)
	

	
	2)
	

	3. Проверка подреза гребня, мм
	1)
	

	
	2)
	

	4. Проверка отсутствия остроконечного наката
	1)
	

	
	2)
	

	5. Измерение толщины бандажа, мм
	1)
	

	
	2)
	



Продолжение таблицы 2.1
	1
	2
	3

	6. Измерение межбандажного расстояния, мм
	1)
	

	
	2)
	

	7. Проверка бандажа на отсутствие ослабления  и проворота
	1)
	

	
	2)
	

	8. Измерение ширины бандажа, мм
	1)
	

	
	2)
	

	9. Измерение диаметра бандажа, мм 
	1)
	

	
	2)
	

	10. Разность диаметров бандажей, мм
	1)
	

	
	2)
	

	11. Проверка бандажа на отсутствие трещин, выбоин
	1)
	

	
	2)
	

	12. Проверка оси на отсутствие трещин
	1)
	

	
	2)
	

	13. Проверка местного увеличения ширины бандажа, мм
	1)
	

	
	2)
	

	14. Диаметр шеек под МОП, мм 
	1)
	

	
	2)
	

	15. Проверка состояния зубчатого колеса
	1)
	

	
	2)
	



Содержание отчёта:
1. Описать порядок определения проверки колёсной пары шаблонами и измерительным инструментом.
2. Заполнить таблицу 2.1.
3. Сделать вывод о пригодности (при отклонении от требований ПТЭ указать предлагаемые методы устранения).
4. Письменно ответить на контрольные вопросы.

[bookmark: _GoBack]Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные износы и повреждения бандажей колесных пар.
2. Перечислите основные износы и повреждения зубчатых колес колесных пар.
3. Перечислите основные износы и повреждения осей колесных пар.
4. Как определить прокат по кругу катания у бандажей колесной пары?
5. Как определить подрез гребня и остроконечный накат у бандажа колесной пары?
6. Как определить глубину ползуна на бандаже колесной пары?
7. Как определить общее или местное уширение бандажа колесной пары?
8. Как определить толщину бандажа?
9. Как определить ослабление посадки бандажа на колесном центре?
10. Укажите требования ПТЭ, предъявляемые к колесным парам в эксплуатации.
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