Лабораторное занятие №14.
Исследование цепей подъема токоприемника ВЛ80С

Цель работы: Исследовать электрические цепи подъема токоприемника электровоза ВЛ80С.
. Оборудование и инструмент:
  Схема электрических цепей электровоза ВЛ80С.
            Курс лекций Игумнов В.А.

Порядок выполнения работы:
1.   Начертить электрические цепи электровоза ВЛ80С.
2.   Описать цепи подъема токоприемника ВЛ80С.

Выполнение работы:
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Рис.1 Цепи питания цепей управления электровоза ВЛ80С
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Рис.2  Схема цепей управления электровоза ВЛ80С

Для подъема токоприемника необходимо на каждой секции электровоза создать давление воздуха не менее 4,8 атм. (контролируют по манометру ГВ), закрыть и заблокировать шторы ВВК, включить рубильники на РЩ и автоматы ВА-1 на блоке 215 в кабине.
При включении кнопки «Токоприемники» получают питание низковольтные катушки вентилей защиты 104 всех секций по цепи:
(+) АБ → Пр1 (100 А) → левый нож рубильника АБ → контакт К с дугогашением (замкнут пока не получает питание ТРПШ) → провод Э61→ правый нож рубильника 3Р → провод Н0→ автомат ВА1→ провод НО1→ кнопка «Токоприемники» → провод Э15→ б/к рубильников 19, 20 (замкнуты если рубильники отключены) → катушка вентиля защиты 104→ (-).
Вентиль защиты 104 включается и пропускает воздух через блокировки штор к клапану токоприемника 245 и ПВУ 232. Провод Э15 проходит через межсекционное соединение и по аналогичной цепи запитывает катушки вентилей 104 всех секций. Одновременно от провода Э15 получают питание: удерживающая катушка РЗ-88 через ограничивающий резистор r-29, но она не может включить РЗ; реле 236 через контакт ГП0-3.
При включении кнопки «Токоприемник задний» получают питание реле 248 всех секций электровоза по цепи:
от автомата ВА1→ провод НО1→ кнопка «Токоприемники» → провод Э15→ кнопка «Токоприемник задний» → провод Э17→ разделительный диод 384→ провод Э30→ вилка 30 розетки на лобовой части кузова→ провод Э38→ контакт ПВУ № 232 (замыкается при давлении в цепи токоприемника 4,5-4,8, размыкается если давление снизится до 2,7-2,9) → контакт рубильника 126 (замкнут если рубильник отключен) → провод Э35→ через межсекционное соединение на вторую секцию→ контакты 126, 232→ провод Э38→ вилка 37 розетки на лобовой части кузова→ провод Э37→ катушки реле 248 всех секций→ (-).
Реле 248 включаются и замыкают свои б/к: в цепи клапана токоприемника 245; в цепи удерживающей катушки ГВ; в цепи включающей катушки ГВ. Если при подъеме токоприемника на одной из секций электровоза отсутствует воздух, то контакты ПВУ № 232 на этой секции будут разомкнуты. Чтобы создать цепь на реле 248, нужно на этой секции запереть шторы ВВК ключами, разблокировать рычаг блокировочного устройства 235 и перевести его в положение «РД зашунтировано». Тогда замкнется контакт 235 включенный параллельно контакту 232. При выполнении резервирования ФР б/к рубильников 126 в цепи реле 248 будут разомкнуты. На неисправной секции замкнется б/к рубильника 111 и создаст цепь на реле 248 по проводам Э27, Э28.
Клапан токоприемника 245 получает питание 
от кнопки «Токоприемник задний» → провод Э17, который перекрещивается в межсекционном соединении с проводом Э16→ б/к реле 248→ катушка клапана 245→ (-).
Клапан пропускает воздух в привод токоприемника и токоприемник поднимается. Если перед подъемом токоприемника хотя бы на одной секции не закрыта или не заблокирована ВВК, то контакт ПВУ № 232 на этой секции будет разомкнут, электрическая цепь на реле 248 не создастся и токоприемник не поднимется.
                                     
                                           Контрольные вопросы:
1. При каком давлении воздуха токоприемник будет подниматься.
2. Главная функция защитного вентиля усл.№ 104
3. Назначение рубильника усл. №126
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