Лекция: «Классификация грузовых станций: сортировочная, участковая, промежуточная, грузовая»
Цели лекции
Учебная цель: сформировать у обучающихся чёткое представление о классификации железнодорожных станций, их назначении, выполняемых операциях и принципиальных различиях между сортировочными, участковыми, промежуточными и грузовыми станциями; изучить основные виды работ, выполняемых работниками вагонного хозяйства на станциях различных типов.
Развивающая цель: развить способность анализировать технологические процессы на железнодорожных станциях, понимать взаимосвязь между типом станции и объёмом работ вагонного хозяйства; сформировать умение определять, какие именно вагонные операции выполняются в зависимости от характера и назначения станции.
Воспитательная цель: воспитать понимание того, что работа каждого типа станции — это звено единой цепи перевозочного процесса, и от качества работы вагонников на любой станции зависит безопасность движения поездов в целом; сформировать чувство профессиональной ответственности и осознания своей роли в обеспечении надёжности железнодорожного транспорта.
1. Общее определение станции
Железнодорожная станция — это раздельный пункт, имеющий путевое развитие, позволяющее производить операции по приёму, отправлению, скрещению и обгону поездов, а также операции по приёму и выдаче грузов, обслуживанию пассажиров, формированию и расформированию составов, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава.
Ключевое слово в определении — раздельный пункт. Это значит, что станция делит железнодорожную линию на перегоны. За пределами станции движение поездов осуществляется по перегонам, а на станции — по установленным маршрутам с соблюдением signalling и специальных правил.
Станция — это не просто «остановка». Это сложный технологический комплекс, где сходятся операции разных служб: движения, вагонной, грузовой, пассажирской, пути, сигнализации и связи. От того, какой объём и характер работ выполняется на станции, зависит её классификация.
2. Классификация станций по характеру работы
Все железнодорожные станции по основному характеру работы делятся на следующие типы:
	Тип станции
	Основное назначение
	Основные операции

	Сортировочная
	Формирование и расформирование поездов
	Переработка вагонопотоков, формирование составов назначением на другие сети

	Участковая
	Обработка поездов в пределах участка
	Сменa локомотивов, локомотивных бригад, мелкое расформирование, обработка транзитных поездов

	Промежуточная
	Скрещение и обгон поездов, работа с местными вагонами
	Приём и отправление поездов, погрузка-выгрузка местных грузов

	Грузовая
	Погрузка, выгрузка, переработка грузов
	Грузовые операции, подача-уборка вагонов на грузовые фронты


Рассмотрим каждый тип подробно.
3. Сортировочная станция
Назначение
Сортировочная станция — это крупный узел, предназначенный для массовой переработки вагонопотоков: расформирования прибывающих поездов на отдельные вагоны (или группы вагонов) и формирования из них новых составов по сетевым назначениям.
Это «сердце» сети — именно здесь происходит распределение вагонов по назначениям. Если сравнить железнодорожную сеть с кровеносной системой, то сортировочные станции — это узлы, где потоки перераспределяются.
Особенности
· Громадное путевое развитие: парк приёма, сортировочный парк (горка), парк отправления, транзитные парки.
· Сортировочная горка — основной технологический инструмент. Вагоны скатываются с горки под действием силы тяжести и направляются на пути сортировочного парка по назначениям.
· Перерабатывают от 3000 до 8000 и более вагонов в сутки (крупнейшие — до 12 000).
· На сортировочных станциях обычно есть локомотивные и вагонные депо.
· Как правило, располагаются на стыках крупных железнодорожных направлений, в узлах, у выходов из промышленных районов.
Основные операции
· приём и расформирование прибывающих поездов;
· формирование новых составов по плану формирования;
· технический осмотр вагонов в парках приёма и отправления;
· ремонт вагонов (текущий отцепочный и безотцепочный);
· смена локомотивов и локомотивных бригад;
· сменa поездных бригад;
· коммерческий осмотр вагонов и грузов;
· документальное оформление перевозок.
Примеры
Крупнейшие сортировочные станции России: Москва-Сортировочная, Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, Екатеринбург-Сортировочный, Инская (Новосибирск), Кочетовка (Мичуринск), Бекасово-Сортировочное.
4. Участковая станция
Назначение
Участковая станция — это раздельный пункт, обслуживающий прилегающие участки и обеспечивающий смену локомотивов и локомотивных бригад, а также небольшую переработку местного вагонопотока.
Если сортировочная станция перерабатывает вагонопоток массово, то участковая делает это в ограниченном объёме — преимущественно для местных нужд участка.
Особенности
· Располагаются на стыках участков обращения локомотивов (обычно через 150–250 км).
· Имеют приёмо-отправочные парки, сортировочно-отправочный парк, локомотивное депо (основное или оборотное), вагонное депо или ПТО.
· Перерабатывают преимущественно участковые и сборные поезда, а также транзитные поезда без переработки.
· На участковой станции есть экипировка локомотивов, сменa бригад, подготовка вагонов к перевозкам.
Основные операции
· приём и отправление транзитных поездов без переработки;
· смена локомотивов и локомотивных бригад;
· расформирование сборных и участковых поездов;
· формирование участковых и сборных поездов;
· технический осмотр и ремонт вагонов (ПТО);
· экипировка локомотивов;
· грузовые операции (в ограниченном объёме);
· пассажирские операции.
Отличие от сортировочной
	Параметр
	Сортировочная
	Участковая

	Объём переработки
	3000–12 000 вагонов/сутки
	500–2000 вагонов/сутки

	Наличие горки
	Как правило, есть
	Не всегда

	Тип перерабатываемых поездов
	Все категории
	Преимущественно участковые и сборные

	Назначение формируемых поездов
	Сетевое (далёкие назначения)
	В пределах участка

	Локомотивное депо
	Обычно основное
	Основное или оборотное


5. Промежуточная станция
Назначение
Промежуточная стан — это раздельный пункт, предназначенный в первую очередь для скрещения (встречи) и обгона поездов на однопутных и двухпутных участках, а также для выполнения небольших грузовых операций с местными вагонами.
Особенности
· Располагаются между участковыми станциями, примерно через 20–40 км друг от друга.
· Сравнительно небольшое путевое развитие: 2–5 путей, иногда с тупиковым грузовым двором.
· Нет локомотивных и вагонных депо (вагонные операции ограничены техническим осмотром транзитных поездов, если предусмотрено).
· Обслуживают преимущественно местные потребности: небольшие грузовые дворы, подъездные пути предприятий, пассажирские остановки.
Основные операции
· скрещение и обгон поездов;
· приём и отправление поездов с остановкой или без остановки;
· погрузка и выгрузка грузов небольшого объёма;
· посадка и высадка пассажиров;
· прицепка и отцепка вагонов к сборным поездам;
· оформление перевозочных документов на местные грузы;
· технический осмотр транзитных поездов (только при проходе с остановкой).
Отличие от участковой
Промежуточная станция принципиально проще участковой: нет локомотивного депо, нет массовой переработки вагонов, нет экипировки локомотивов. Главная функция — пропуск поездов по графику и обслуживание местной работы в минимальном объёме.
6. Грузовая станция
Назначение
Грузовая станция — это станция, специализированная на выполнении грузовых операций: приёме, погрузке, выгрузке, выдаче и переработке грузов, а также на обслуживании подъездных путей промышленных предприятий.
Особения
· Располагаются в крупных промышленных и административных центрах, портах, в районах добычи полезных ископаемых.
· Имеют обширный грузовой двор: крытые склады, открытые площадки, контейнерные площадки, повышенные пути для сыпучих грузов, эстакады для налива-слива.
· Могут специализироваться по роду грузов: наливные (нефтяные), навалочные (угол, руда), контейнерные, тарно-штучные.
· Имеют большое число подъездных путей к предприятиям.
· Часто работают с местными вагонами: подача на грузовые фронты, уборка после выгрузки/погрузки.
Основные операции
· приём грузов к перевозке и выдача прибывших грузов;
· погрузка и выгрузка вагонов;
· сортировка, перегрузка, хранение грузов;
· подача вагонов на грузовые фронты и подъездные пути;
· уборка вагонов после грузовых операций;
· взвешивание, пломбирование, оформление документов;
· технический осмотр вагонов перед погрузкой и после выгрузки;
· подготовка вагонов под погрузку (очистка, промывка, ремонт).

7. Сравнение всех типов станций
	Параметр
	Сортировочная
	Участковая
	Промежуточная
	Грузовая

	Главная функция
	Переработка вагонопотока
	Смена локомотивов, обработка участка
	Скрещение/обгон, местная работа
	Грузовые операции

	Объём путевого развития
	Очень большой
	Средний
	Малый
	Средний / большой (грузовой двор)

	Сортировочная горка
	Обычно есть
	Редко
	Нет
	Нет

	Локомотивное депо
	Как правило, основное
	Основное или оборотное
	Нет
	Нет (реже оборотное)

	Вагонное депо / ПТО
	Есть
	Есть
	Нет (осмотр при необходимости)
	Есть (ПТО, ВЧДэ)

	Грузовые операции
	Минимальные
	Ограниченные
	Небольшие
	Основные

	Расстояние между ними
	Определяется схемой сети
	150–250 км
	20–40 км
	По расположению грузовых центров



8. Работа вагонников на станциях
Вы, как будущие вагонники, будете работать на станциях разных типов, и характер ваших обязанностей будет зависеть от того, какая перед вами станция.
Общие задачи вагонного хозяйства
Работники вагонного хозяйства (осмотрщики-ремонтники вагонов, осмотрщики вагонов, слесари по ремонту подвижного состава) обеспечивают техническую готовность вагонов к безопасному следованию в поездах. Это значит:
· контроль технического состояния вагонов в поездах, проходящих через станцию;
· выявление и устранение неисправностей;
· обеспечение сохранности перевозимых грузов;
· подготовка вагонов к перевозкам (после выгрузки, перед погрузкой).
На сортировочной станции
· Технический осмотр вагонов в парке приёма — до расформирования поезда. Цель — выявить вагоны с неисправностями, требующими ремонта или отцепки.
· Безотцепочный ремонт вагонов прямо в парке — мелкие неисправности устраняются без отцепки от состава.
· Отцепочный ремонт — неисправные вагоны направляют на ремонтные пути или в депо.
· Осмотр и ремонт в парке отправления — после формирования нового состава вагонники проверяют его готовность к движению.
· Объём работы максимальный: через станцию проходят тысячи вагонов ежедневно.
· На сортировочных станциях обычно размещается вагонное депо (ВЧД) — крупное предприятие с мастерскими, ремонтными путями, оборудованием.
На участковой станции
· Технический осмотр транзитных поездов — проверка вагонов в поездах, проходящих со сменой локомотива. Вагоны осматриваются на ходу или при остановке.
· Безотцепочный ремонт — выявленные мелкие неисправности устраняются прямо у платформы или в парке.
· Осмотр и подготовка участковых и сборных поездов — после формирования.
· На участковой станции может быть ПТО (пункт технического обслуживания) или ВЧДэ (вагонное депо эксплуатационное) — структура проще, чем на сортировочной.
· Объём работы средний, но ответственность высока: через участковую станцию поезда проходят регулярно, и любой пропущенный дефект может проявиться на перегоне.
На промежуточной станции
· Вагонные операции минимальны. Чаще всего — только осмотр вагонов в поездах, проходящих с остановкой (если это предусмотрено технологическим процессом).
· Постоянного ПТО обычно нет. Вагонники могут выезжать с участковой станции для осмотра или ремонта по вызову.
· Если на промежуточной станции есть грузовые операции — вагонники проверяют вагоны перед погрузкой и после выгрузки.
· Объём работы небольшой, но может потребоваться работа в сборном поезде: осмотр прицепляемых/отцепляемых вагонов.
На грузовой станции
· Подготовка вагонов под погрузку — после выгрузки вагон осматривают, при необходимости очищают, промывают, ремонтируют.
· Технический осмотр гружёных вагонов перед отправлением — подтверждение, что вагон исправен и безопасен для следования.
· Осмотр порожних вагонов перед подачей под погрузку.
· Ремонт — безотцепочный и отцепочный, в зависимости от оснащённости станции.
· На грузовой станции может быть контрольный пункт (КП), ПТО или вагонное депо (если станция крупная).
· Работа вагонников на грузовой станции тесно связана с грузовой и коммерческой службой: вместе они обеспечивают сохранность груза и безопасность перевозки.
Краткое сравнение работы вагонников
	Станция
	Что делает вагонник

	Сортировочная
	Осмотр в парках приёма и отправления, безотцепочный и отцепочный ремонт, подготовка к формированию

	Участковая
	Осмотр транзитных и местных поездов, безотцепочный ремонт, подготовка поездов своего формирования

	Промежуточная
	Осмотр вагонов в проходящих поездах (при необходимости), проверка местных вагонов под погрузку/после выгрузки

	Грузовая
	Подготовка вагонов под погрузку, осмотр после выгрузки, ремонт, обеспечение сохранности грузов



9. Краткие выводы
· Все железнодорожные станции классифицируются по характеру работы на сортировочные, участковые, промежуточные и грузовые — у каждой своё назначение и свой набор операций.
· Сортировочная — переработка вагонопотока, участковая — обслуживание участка, промежуточная — пропуск поездов, грузовая — работа с грузами.
· Работа вагонного хозяйства есть на каждой станции, но объём и характер зависят от типа станции: от массового осмотра и ремонта на сортировочных до точечного контроля на промежуточных.
· Для вас, будущих вагонников, важно понимать, где и какие операции вам предстоит выполнять — это поможет быстрее адаптироваться на рабочем месте и осознать свою роль в общем технологическом процессе железнодорожного транспорта.
Контрольные вопросы для закрепления
1. Дайте общее определение железнодорожной станции. Что означает термин «раздельный пункт»?
2. Чем сортировочная станция отличается от участковой по объёму переработки и типу формируемых поездов?
3. Какие основные операции выполняются на грузовой станции и в чём их отличие от операций на промежуточной станции?
4. Перечислите виды работ, которые выполняют вагонники на сортировочной станции, и сравните с работой на участковой станции.
5. Почему на промежуточной станции объём вагонных работ минимален? В каких случаях вагонник на ней всё же может потребоваться?
6. Какой тип станции, по вашему мнению, наиболее сложен для работы вагонника и почему?

