Лекция: «Изучение должностной инструкции слесаря по ремонту подвижного состава и основные требования, предъявляемые к ним»
Цели лекции
Учебная цель: сформировать у обучающихся чёткое представление о должностной инструкции слесаря по ремонту подвижного состава как основном документе, регламентирующем обязанности, права и ответственность работника; изучить квалификационные требования, разрядную сетку, условия допуска к работе и содержание основных трудовых функций согласно действующему профессиональному стандарту.
Развивающая цель: развить умение анализировать нормативно-техническую документацию, соотносить требования профессионального стандарта с реальными производственными задачами; сформировать навык самооценки своей квалификации и планирования профессионального роста по разрядной сетке.
Воспитательная цель: воспитать осознанное отношение к должностной инструкции не как к формальному документу, а как к инструменту обеспечения безопасности движения и личной безопасности работника; сформировать понимание профессиональной ответственности слесаря за техническое состояние подвижного состава.
1. Что такое должностная инструкция и зачем она нужна
Должностная инструкция — это локальный нормативный акт предприятия, который определяет обязанности, права, ответственность и требования к квалификации работника, занимающего конкретную должность (профессию).
Должностная инструкция разрабатывается на основе:
· профессионального стандарта — документа, утверждаемого Минтрудом России и устанавливающего квалификационные требования к профессии;
· единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) — при отсутствии профессионального стандарта;
· Правил технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог;
· типовых инструкций по охране труда;
· локальных нормативных актов предприятия (ВЧД, ВЧДэ).
Должностная инструкция — это не формальная бумага. При приёме на работу вас с ней знакомят под роспись. С этого момента вы несёте ответственность за выполнение закреплённых обязанностей и вправе требовать соблюдения своих прав. Знание своей должностной инструкции — основа безопасной и эффективной работы. 
2. Профессиональный стандарт: правовая основа
Профессия «слесарь по ремонту подвижного состава» регламентируется профессиональным стандартом, утверждённым Минтрудом России.
До 1 сентября 2026 года действовал приказ Минтруда от 09.08.2022 № 475н «Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь по осмотру, ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава и перегрузочных машин"». С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава», утверждённый приказом Минтруда России № 154н от 13 апреля 2026 г. Прежний стандарт № 475н при этом утрачивает силу. 
Профессиональный стандарт устанавливает:
· наименование профессии и возможные наименования должностей;
· уровень квалификации (от 2 до 4);
· требования к образованию и обучению;
· требования к опыту практической работы;
· особые условия допуска к работе;
· перечень трудовых функций с описанием трудовых действий, необходимых умений и знаний.
3. Квалификационные уровни и разряды
Слесарь по ремонту подвижного состава — профессия с разрядной системой оплаты труда. Чем выше разряд, тем сложнее выполняемые работы и выше ответственность.
	Разряд
	Уровень квалификации
	Что делает

	2-й  разряд
	2
	Подготовка к ТО и ремонту: очистка, выбор запасных    частей, изготовление прокладок и скоб, промывка, заправка расходными материалами

	3-й разряд
	2
	Техническое обслуживание и ремонт простых узлов и деталей: тормозные колодки, концевые краны, соединительные рукава, расцепные рычаги, автосцепное устройство (простые детали)

	4-й разряд
	3
	Ремонт узлов и агрегатов средней сложности: тележки, амортизаторы, редукторы, воздухораспределители, центрирующие приборы автосцепки, триангели, колесные пары (осмотр)

	5–6-й разряд
	3–4
	Ремонт сложного оборудования: высоковольтная и низковольтная аппаратура, тяговые двигатели, буксовые узлы, приводы осевых редукторов, генераторы

	6-й разряд и выше
	4
	Диагностирование, дефектовка, испытания после ремонта, работа с особо сложным оборудованием


Как видно из таблицы, рост разряда — это не просто «больше зарплата». Это переход от простых деталей (поручни, скобы, трубы) к сложным узлам (тележки, тормозная система, автосцепка) и далее — к диагностированию и испытаниям
4. Требования к образованию и опыту
Образование
· 2–3-й разряд: среднее общее образование и профессиональное обучение — программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих. 
· 4-й разряд: среднее профессиональное образование или профессиональное обучение с программой переподготовки/повышения квалификации.
· 5–6-й разряд: как правило, среднее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование.
Вы, обучающиеся на 3-м курсе техникума по специальности вагонного хозяйства, получаете среднее профессиональное образование, что соответствует требованиям для слесарей 4–5-го разряда.
Опыт практической работы
· Для 3-го разряда опыт не требуется (допускаются выпускники после профессионального обучения).
· Для 4-го разряда — не менее одного года по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. 
· Для 5–6-го разряда — не менее двух лет по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. 
5. Особые условия допуска к работе
Это критически важный раздел. К работе слесарем по ремонту подвижного состава допускаются лица, отвечающие следующим требованиям: 
 Возраст — не моложе 18 лет (для ремонтных работ на грузовых вагонах).
1. Медицинский осмотр — прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров. Слесарь должен быть годен по состоянию здоровья к выполнению работ в условиях железнодорожного транспорта.
2. Инструктаж и обучение — прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, обучение безопасным методам и приёмам работы, стажировка под руководством опытного наставника.
3. Проверка знаний — проверка знаний по охране труда, электробезопасности (для работ с электроинструментом — не ниже II группы), пожарной безопасности.
4. Противопоказания — отсутствие медицинских противопоказаний к работе с подъёмно-транспортными механизмами, инструментом, в условиях шума, вибрации, загазованности.
6. Содержание должностной инструкции
Типовая должностная инструкция слесаря по ремонту подвижного состава содержит следующие разделы:
6.1. Общие положения
Кто назначает и освобождает от должности, кому подчиняется, какими документами руководствуется в работе (ПТЭ, инструкции, технологические карты, правила охраны труда).
6.2. Обязанности
Основные обязанности слесаря по ремонту подвижного состава включают: 
определение технического состояния узлов и деталей подвижного состава в соответствии с технологическими картами;
· выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию: осмотр, смазка, регулировка, замена изношенных деталей;
· ремонт узлов и агрегатов в соответствии с разрядом: разборка, дефектовка, замена негодных деталей, сборка, проверка работоспособности;
· пользование слесарным инструментом и приспособлениями — ключами, молотками, зубилами, шаблонами, домкратами, съёмниками, механизированным инструментом;
· соблюдение требований охраны труда и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ);
· содержание рабочего места в чистоте и порядке, уборка после выполнения работ;
· соблюдение правил нахождения на железнодорожных путях: переходить пути только в установленных местах, обходить стоящие вагоны на расстоянии не менее 5 м, не переходить перед движущимся составом.
6.3. Права
Слесарь имеет право:
· на обеспечение СИЗ, исправным инструментом и приспособлениями;
· на отказ от выполнения работ при обнаружении опасных условий (неисправный инструмент, отсутствие ограждения, нарушение требований безопасности);
· на получение информации об условиях труда и рисках;
· на повышение квалификации и рост разряда.
6.4. Ответственность
Слесарь несёт дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность за:
· неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
· нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности, ПТЭ;
· выпуск в рейс неисправного подвижного состава (если неисправность могла быть обнаружена и не была устранена);
· порчу или утрату инструмента, оборудования, материалов
7. Трудовые функции по профессиональному стандарту
Профессиональный стандарт выделяет несколько уровней трудовых функций, которые вы будете выполнять по мере роста квалификации:
Уровень A — несложные детали (2-й разряд)
· подготовка к ТО и ремонту: очистка, выбор запасных частей, проверка инструмента;
· ремонт несложных деталей: поручни, лестницы, подножки, кронштейны, скобы, хомуты, трубы воздушной магистрали
Уровень C — простые узлы и детали (3-й разряд)
· техническое обслуживание простых узлов: снятие и установка тормозных колодок, концевых кранов, соединительных рукавов, расцепных рычагов;
· ремонт: замена негодных деталей, проверка работоспособности после ремонта
Уровень F — узлы и агрегаты средней сложности (4-й разряд)
· техническое обслуживание: разборка и сборка тележек, амортизаторов, вентиляторов, редукторов, воздухораспределителей, центрирующих приборов автосцепки;
· ремонт: устранение неисправностей, замена узлов, регулировка
Уровень H — сложное оборудование (5–6-й разряд)
· техническое обслуживание и ремонт сложной аппаратуры: тяговые двигатели, генераторы, буксовые узлы, приводы осевых редукторов, электровоздухораспределители;
· диагностирование с применением специального оборудования.
. Требования охраны труда
Должностная инструкция включает обязательные требования безопасности. Основные из них согласно типовой инструкции ТОИ Р-32-ЦВ-96: 
Перед началом работы:
· надеть спецодежду, застегнуть обшлага, заправить волосы под головной убор;
· проверить исправность инструмента, приспособлений, средств защиты;
· осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы.
Во время работы:
· применять только исправный инструмент, не пользоваться случайными предметами;
· при подъёме вагона домкратом следить за его вертикальным положением;
· работы на крыше вагона выполнять с передвижных площадок или с применением предохранительного пояса;
· при работе внутри котла цистерны использовать каску, резиновую обувь, брезентовые рукавицы, наколенники, резиновый коврик;
· не оставлять инструмент на краю крыши, на выступах рамы;
· переходить пути только в установленных местах, не перебегать перед движущимся составом;
· обходить стоящие вагоны на расстоянии не менее 5 м от автосцепки.
Запрещается:
· работать в спецодежде расстегнутой или с подвернутыми рукавами;
· становиться на автосцепку как на опору;
· оставлять незакреплёнными снятые двери, крышки люков, борта;
· поднимать и опускать груз по приставной лестнице;
· работать под стоящим вагоном без установки тормозных башмаков и сигналов ограждения.
9. Средства индивидуальной защиты
Слесарю по ремонту подвижного состава выдаются следующие СИЗ: 
	СИЗ
	Назначение

	Костюм хлопчатобумажный
	Защита от загрязнений и механических повреждений

	Ботинки или сапоги юфтевые
	Защита ног

	Рукавицы комбинированные
	Защита рук при работе с инструментом

	Фартук прорезиненный
	Защита при работе с маслами, смазками

	Каска защитная
	Защита головы от падающих предметов


· Очки защитные — при работе с абразивным инструментом, при очистке деталей.
· Респиратор — при работе с пылящими материалами.
· Предохранительный пояс — при работе на высоте.
· Резиновые перчатки и коврик — при работе с электрооборудованием.
10. Связь должностной инструкции с реальной работой
Для вас, будущих вагонников, важно понимать: должностная инструкция — это не абстрактный документ. Она определяет:
1. Что именно вы должны уметь делать — какие узлы и детали ремонтировать на своём разряде.
2. Как вы должны это делать — по технологическим картам, с применением указанного инструмента и приспособлений.
3. Как вы должны обеспечивать безопасность — какие СИЗ надеть, как оградить состав, как правильно переходить пути.
4. За что вы отвечаете — за качество ремонта, за выпуск исправного вагона, за соблюдение правил безопасности.
5. На что вы имеете право — на безопасные условия труда, на исправный инструмент, на отказ от опасной работы.
Придя на предприятие после выпуска, вы будете работать под руководством мастера и опытных наставников. Ваша квалификация будет расти по мере накопления опыта, и должностную инструкцию вам будут пересматривать при каждом повышении разряда.
Контрольные вопросы для закрепления
1. Что такое должностная инструкция и на каких документах она разрабатывается?
2. Какой профессиональный стандарт регулирует квалификационные требования к слесарю по ремонту подвижного состава? Что изменилось с 1 сентября 2026 года?
3. Какие работы выполняет слесарь 2-го, 3-го и 4-го разрядов? В чём принципиальное отличие?
4. Перечислите особые условия допуска к работе слесаря по ремонту подвижного состава.
5. Какие СИЗ выдаются слесарю и для чего они предназначены?
6. Что слесарю запрещается делать во время работы на железнодорожных путях?
7. Какие разделы содержит типовая должностная инструкция?
8. За что несёт ответственность слесарь по ремонту подвижного состава?

Краткие выводы
· Должностная инструкция слесаря по ремонту подвижного состава — основной документ, определяющий круг обязанностей, права и ответственность работника.
· Квалификационные требования установлены профессиональным стандартом и дифференцированы по разрядам: от очистки и простых деталей (2-й разряд) до диагностирования сложного оборудования (6-й разряд).
· К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж, обучение и проверку знаний.
· Безопасность — приоритет: слесарь обязан применять СИЗ, соблюдать правила нахождения на путях и требования охраны труда при всех видах работ.
· Знание своей должностной инструкции — это не формальность, а условие безопасной работы, гарантия вашей профессиональной состоятельности и основа для карьерного роста.





