Дисциплина «Железные дороги»
Инструкционная карта
 Практическая работа №1

Тема работы: Габариты применяемые на железнодорожном транспорте.
Цель работы: Изучить габариты приближения строений и устройств.
Используемое оборудование и инструмент: мультимедийный проектор, железнодорожный путь.
Порядок выполнения: 
1.Дать определение габарита приближения строений.
· Габарит приближения строений. Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и устройств.
   Исключение могут составлять лишь устройства, предназначенные для непосредственного взаимодействия их с подвижным составом (вагонные замедлители в рабочем состоянии, контактные провода с деталями крепления, поворачивающаяся часть колонки при наборе воды и др.).
2.Начертить схему габарита с нанесением размеров
[image: https://poznayka.org/baza1/1479592637252.files/image002.gif]

   б) нанести размеры расстояния от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети.
Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и железнодорожных станциях должно быть не менее 3100 мм.
   в) нанести размеры расстояния от головки рельса до высокой платформы 1100мм, до низкой платформы 200мм, от оси пути до высокой платформы 1920 и до низкой платформы 1745мм.
3.Размещение грузов около путей.
Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте до 1,2 м должны находиться не ближе 2 м от наружной грани головки крайнего рельса, а при большей высоте - не ближе 2,5 м.
4.Схематически изобразить трехпутный участок с указанием расстояний между осями путей.
[image: ттн.bmp]
До реконструкции железнодорожной линии допускается сохранять расстояние между осями второго и третьего главных железнодорожных путей не менее 5000 мм с соответствующим снижением скорости до 90 км/ч и менее.
Расстояние между осями второго и третьего главных железнодорожных путей на прямых участках перегонов должно быть не менее 10000 мм - при скорости движения по любому из смежных путей свыше 140 км/ч, не менее 8000 мм - при скорости движения не выше 140 км/ч.
Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на железнодорожных станциях, прямых участках должно быть не менее 4800 мм, на второстепенных железнодорожных путях (железнодорожные пути стоянки железнодорожного подвижного состава, железнодорожные пути грузовых дворов) и железнодорожных путях грузовых районов - не менее 4500 мм.
Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон, может составлять не менее 3600 мм
5.Заключение (вывод).
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Tabapur npubmwkenus crpoenuit C:

VTP — yponens Bepxa roonks pensca; [— 11— I — TMHMA MPHOMILKEHIA BCEX BHOBD
CTPOAILIIXCH COOPYKEHMH 1 YCTPOHCTS, PACTIONOXEHHBIX Ha INEKTPHOHIHPYEMBIX Ty-
TAX B TIDEZENAX HCKYCCTBCHHHX COOPYXEHHIK (1A IIEDETOHOB H MYTESi HA CTAHIIMSLX, TTie
OCTaHOBKA NOLBIAHOTO CocTaBa HeKMoueHa); la—Ila—Illa— Va — mimus npuomu-
KEHWS BCEX BHOBb CTPOSIIMXCH COOPYAKEHHH M YCTPOHCTB, PACTIONOXEHHHX HA eKT-
PHOUIMDYCMBIX TYTAX (1715 OCTANSHAIX MyTei CTAHIMA), — X — — TMHNS TIpHOTXe-
HHst COODYKeHMI W YCTPORCTB Ha NYTSX, e MEKTpHOUKAUNS HCKNIOUCHa;
HHUS IDHGTIOKEHUS: 30aHMH, COOPYXeHMI W YCTPONCTS; B “HCTHTENE —~ BHICOTA raga-
DT 15 KOHTaKTHOM TIORBECKM € HECYILHM TPOCOM, B SHAMEHATENE — 03 Hero
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