Лекция №3 
МДК-04.01. – 5-ой семестр
Слесарь по ремонту подвижного состава
Необходимые умения и знания для слесаря по ремонту подвижного состава. Повышение квалификации

Основная цель вида профессиональной деятельности (согласно профессионального стандарта) – содержание подвижного состава железнодорожного транспорта в исправном техническом состоянии, обеспечивающем безопасность движения. Обобщенная трудовая функция С - техническое обслуживание и ремонт оборудования, узлов и агрегатов средней сложности подвижного состава железнодорожного транспорта с проверкой их работоспособности трудовую функцию С/01.3: техническое обслуживание оборудования, узлов и агрегатов средней сложности подвижного состава железнодорожного транспорта Трудовые действия:  Определение (оценка) технического состояния оборудования, узлов и агрегатов подвижного состава железнодорожного транспорта  Техническое обслуживание оборудования, узлов и агрегатов  подвижного состава железнодорожного транспорта  Замена негодного оборудования, узлов и агрегатов подвижного состава железнодорожного транспорта Необходимые умения:  Выполнять техническое обслуживание оборудования, узлов и агрегатов средней сложности подвижного состава железнодорожного транспорта  Определять визуально исправность оборудования, узлов и агрегатов  подвижного состава железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями технологии и технологическими картами ремонта  Использовать слесарный инструмент  Регулировать работу и производить проверку работы оборудования, узлов и агрегатов  подвижного состава железнодорожного транспорта  Выполнять работы по разборке и сборке амортизаторов, вентиляторов, калориферов, колесно-моторных блоков, насосов для подачи воды в отопительную сеть, приводов к распределительным валам, фильтров масляных щелевых, секций холодильников, маслоохладителей, теплообменников, редукторов и приводов скоростемеров, жалюзи вентиляции, тележек подвижного состава .  Необходимые знания:  Устройство и порядок использования контрольно-измерительных инструментов, шаблонов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании оборудования, узлов и агрегатов средней сложности подвижного состава железнодорожного транспорта  Технологический процесс технического обслуживания оборудования, узлов и агрегатов средней сложности: (жалюзи вентиляторов, кронштейнов щеткодержателей тяговых двигателей, крышевого оборудования, тормозной рычажной передачи, приборов ударно-сцепных, редукторов осевых, карданных валов, корпусов амортизаторов и реактивных тяг, трубопроводов топливной, масляной, водяной систем, секций холодильников, буксовых поводков, подбуксовых струнок, крышек и шапок моторноосевых подшипников, подвесок тяговых двигателей, кожухов зубчатых передач, крышек разгрузочных люков полувагонов, центрирующих приборов автосцепных устройств подвижного состава, воздухораспределителей, электровоздухораспределителей, запасных резервуаров, авторежимов, авторегуляторов, триангелей, клиньев, колесных пар). Технологический процесс регулировки и притирки по коллектору щеток, щеткодержателей электрических машин и кронштейнов тяговых двигателей  Способы технического обслуживания оборудования, узлов и агрегатов средней сложности подвижного состава железнодорожного транспорта  Способы крепления оборудования, узлов и агрегатов подвижного состава железнодорожного транспорта  Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости (по 7 - 10 квалитетам)  Методы устранения дефектов в процессе ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта  Устройство подвижного состава в объеме, необходимом для выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования, узлов и агрегатов средней сложности подвижного состава железнодорожного транспорта  Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования, узлов и агрегатов подвижного состава железнодорожного транспорта  Локальные нормативные акты, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом и испытанием подвижного состава железнодорожного транспорта, в объеме, необходимом для выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования, узлов и агрегатов средней сложности подвижного состава железнодорожного транспорта
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Контрольные вопросы:
1. Сколько колесно-моторных блоков расположены в одной тележке тепловоза 2ТЭ25КМ и электровоза ВЛ80С.
2. Какие неисправности могут быть в буксах колесных пар
3. На что необходимо обращать внимание при осмотре работающего дизеля тепловоза
4. Назначение воздушных вентиляторов локомотивов
5. В чем заключается опасность появления ползунов на круге катания колесной пары
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Topmo3Hast pelyakHas iepeaaya (OTMyLIeHbl TOPMO3a)
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Bykcoeblil y3en

1. — 0Cb KONECHoI napbl; ByKCOBbLIV y3ENn C TOKOOTBOARLUM
2. — NabUPUHTHOE KONbLO; g - — YCTPOMCTBOM

3. — KpbllwKa;

4. — yINOTHUTENBHOE KOMBLO;

5. — NOAWMNHYK;

6. — AUCTAHUMOHHBIE KONbLia;

7. — wmoT; 14. — Banuk amopTU3aTopa; 21. — kopnyc Gykcel; 28. — KOPNYC TOKOCHLEMHOTO YCTPOACTBA; 35. — KPbILLUKA TOKOOTBOASLIETO YCTPOUCTBA;

8. — waitba; 15. - 6onT; 22, — wnnuKT; 29, — werka; 36. — MIONAUMOHHAR NPOKNAZKA;

9. — ynopHas wawnba; 16. — NOBOAOK; 23. - raiikn; 30. — NabUPUHTHOE KOMbLO; 37. - NOBOAOK CKOpPOCTEMEPa;

10. — TOpUEBOI amMopTU3aTOP; 17. — YIOPHO® KOMBLIO; 24, — KpOHWITEIAH pamb; 31.— CnleU. NepeaHsA KpbIKa ByKChl; 38 — NPUBOZ CKOPOCTEMEPa;

11. — BTynKa; 18. — KpbiLLKa ByKCHI; 25. - Gykea; 32. - npobia; 39. — Tabruuka;

12. — peauHoBas BTynka; 19. — raitka ocu KIT; 26. — weTkoaepxatenb; 33. - npoknagka; 40. — cneuuanbHas Kpbilka GyKcbl.

13. — AUCTEHLUNOHHOE KONbLUO; 20. — CTONOPHAA NNaHKa; 27. — kopnyc weTkoaepxartensi; 34. — KOHTaKTHbINA UCK;
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BbIf YIEN INERTPOBO3A B180C, GROPA MONEHOFGITORBEWMBAHNS,
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