Практическое  занятие №1.
Слесарь по ремонту подвижного состава
МДК 04.01 
Организация рабочего места слесаря по ремонту подвижного состава

Цель работы: Определить основные принципы организации рабочего места слесаря по ремонту подвижного состава.
  Оборудование и инструмент:
Фотоматериалы, видеоматериалы, конспект практических работ.
Порядок выполнения работы:
1. Начертить общий вид рабочего места слесаря по ремонту подвижного состава.
1. Описать основные требования к организации рабочего места.

Выполнение работы:
[image: ]
        Рабочим местом называется определенный участок производственной площади, цеха, участка, мастерской, закрепленный за данным рабочим (или бригадой рабочих), предназначенный для выполнения определенной работы и оснащенный в соответствии с характером этой работы оборудованием, приспособлениями, инструментами и материалами. Организация рабочего места является важнейшим звеном организации труда. Правильные выбор и размещение оборудования, инструментов и материалов на рабочем месте создают наиболее благоприятные условия работы. Под рациональной организацией рабочего места понимают такую организацию рабочего места, при которой при наименьшей затрате сил и средств труда обеспечиваются безопасные условия работы, достигается наивысшая производительность и высокое качество продукции. Одним из основных элементов организации рабочего места является его планировка, при выполнении которой учитывают требования научной организации труда (местоположения рабочего места по отношению к другим рабочим местам в мастерской), к расположению оборудования, к местоположению рабочего, оснастки и требования к размещению инструментов, приспособлений (порядок на рабочем месте). В целях экономии движений и устранения ненужных поисков предметы на рабочем месте делят на предметы постоянного и временного пользования, за которыми постоянно закреплены места хранения и расположения.
         Исходными данными для разработки планировки мастерской (участка) являются состав и габариты основного оборудования и вспомогательной оснастки рабочих мест, а также формы организации труда и производства. Расстояния от стеллажей  с заготовками и готовой продукцией и от оборудования (верстака) до рабочего должны быть такими, чтобы рабочий мог использовать преимущественно движение рук. При этом учитывают, что при выполнении трудовых приемов, связанных с небольшими сопротивлениями усилию, особенно при необходимости выдержать большую точность при изготовлении деталей, в работу включают мелкие звенья руки (кисть или даже одни пальцы). При выполнении приемов, связанных с усилиями средней величины при их небольших амплитудах, движение совершают за счет мышц плеча и предплечья и, наконец, при выполнении приемов, связанных со значительным усилием (6-8 кг), в движении принимает участие вся рука и даже корпус рабочего. На рабочем месте должны находиться только те предметы, которые необходимы для выполнения данного задания. Предметы, которыми рабочий пользуется чаще, кладут ближе
       Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности – главное условие функционирования рабочего места слесаря по ремонту подвижного состава.
Контрольные вопросы:
1. Определение рабочего места слесаря по ремонту подвижного состава.
2. Какие исходные данные необходимы для планировки рабочего места.
3.   Определение рациональной организации рабочего места.
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Puc. TunoBas nnaHupoBka paGouero mecta
G6purapbl cnecapeit-c60pLUKOB:

1 — nopcTaBka ANSA AeTaneit; 2 — pelueTkn ANs Hor; 3 — NOABLEMHO-MOBOPOTHbIE
cTynbst; 4 — ypHa; 5, 11 — cTonbl; 6 — cnecapHble [BYXTyMG0BbEIe BepcTaku; 7 —
ABYXCEKLMOHHBIN LWKad; 8 — CTON ANA TEXHNYECKOW [OKYMeHTauum; 9 — cTennax;
10 — KOHCOMbBHO-NOBOPOTHbIN KpaH

1200
S
S





