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2.1. Классификация приборов тормозного оборудования
Тормозное оборудование подвижного состава разделяется на пневматическое, приборы которого работают под давлением сжатого воздуха, и механическое – тормозная рычажная передача.

Пневматическое тормозное оборудование по своему назначению делится на следующие группы: 
· Приборы, служащие для получения и хранения сжатого воздуха: 
- компрессоры;
 - главные резервуары;
 · Приборы управления тормозами: 
- поездные краны машиниста;
 - кран вспомогательного локомотивного тормоза; 
- разобщительный, комбинированный краны; 
- устройство блокировки тормозов; 
- регулятор давления. 
· Приборы торможения: 
- воздухораспределители; 
- запасные резервуары;
 - авторежимы; 
- тормозные цилиндры
- реле давления (повторители).
 · Воздухопроводы и арматура: 
- магистрали и отводы от магистралей; 
- воздушные фильтры; 
- разобщительные, концевые и трехходовые краны, стоп-краны; 
- обратные, переключательные, предохранительные и выпускные клапаны; 
- пылеловки и влаго-маслоотделители; 
- соединительные рукава. 
· Приборы контроля:
 - манометры; 
- ЭПК автостопа; 
- локомотивные скоростемеры; 
- пневмоэлектирический датчик контроля       целостности тормозной магистрали; 
- датчики-реле давления; 
- сигнализаторы отпуска тормозов. 
· Механическая рычажная передача включает в себя следующие основные детали: 
- триангели или траверсы; 
- вертикальные и горизонтальные рычаги; 
- винтовые и гладкие тяги; 
- затяжки (распорки); 
- тормозные башмаки и колодки; 
- подвески и предохранительные скобы; 
- автоматические регуляторы.
