МДК 01.02 Тема 2.3  Техническая эксплуатация грузовых вагонов
Инструкционная карта
Практическая работа №4

Тема работы: Пункты технического обслуживания вагонов на сортировочных станциях.
Цель работы: Изучить схемы сортировочных станциях, парков ПТО, МПРВ и оснащение парков.
Используемое оборудование и инструмент: схемы, мультимедийный проектор.
Теоретические сведения. 
Пункты технического обслуживания вагонов (ПТО) размещают на сортировочных станциях, а гарантийные участки, на которых ПТО несут ответственность за безаварийное проследование поездов, устанавливают между станциями размещения ПТО.
Схема ПТО связана со схемой сортировочной станции. Существуют следующие основные схемы сортировочных станций: 
– двухсторонние с раздельными парками приема, сортировочными, отправления и транзитными; 
– двухсторонние с раздельными парками без транзитных парков; 
– с совмещенными парками сортировочным и отправления; 
– без раздельных парков.
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Схема двухсторонней сортировочной станции с размещением пунктов технического обслуживания вагонов: парки: ПП — приема; ПС — сортировочные; ПО — отправления; ПТ — транзитные; МПРВ — механизированный пункт текущего ремонта вагонов; ПТО — помещения пунктов технического обслуживания вагонов (цифрой 1 обозначены парки и помещения ПТО нечетной системы, цифрой 2 — четной)
В парках приема, отправления и транзитных имеются служебно-бытовые помещения, помещения операторов ПТО, помещения отдыха и обогрева бригад, а в парках отправления и транзитных — мастерские, инструментальные отделения, включая помещения для зарядки аккумуляторов фонарей и носимых радиостанций. Должны быть предусмотрены помещения для приема пищи, гардеробные, сушилки, души, туалеты. Через парки, обычно в горловинах, устраивают служебные переходы с твердым покрытием.
В состав ПТО включены посты диагностики (ПД). ПД-1 с использованием системы ДИСК(дистанционная информационная система контроля) — БКВЦ размещается на подходах к узловой станции (до 10 км), ПД-2 с использованием СТД ПТО — в горловине парка приема. Эти посты связаны с операторами парков приема непосредственно или через системы ДИСК-Ц (Инфотекст, СТК ПС, РИСК-Т и др.). На станциях, оборудованных АСУ ПТО, в состав ПТО входит система АСУ ПТО, связывающая операторов ПТО с вычислительным центром станции (ВЦ СС).
Практически все крупные ПТО оснащены централизованными системами ограждения поездов и автоматизированными системами опробования тормозов.
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Схема технического оснащения парка приема сортировочной станции: 1 — прожекторы; 2 — помещение осмотрщика для осмотра прибывающих поездов; 3 — колонки переговорно-оповестительной связи; 4 — сигналы ограждения; 5 — помещения для бригад; 6 — помещение оператора
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Схема технического оснащения парка отправления сортировочной станции: помещения: 2 — обогрева и отдыха бригад; 5 — оператора; 6 — служебно-бытовые; устройства: 1 — сигналы ограждения; 3 — колонки автома-тизированной системы опробования тормозов; 4 — служебные переходы; 7 — колонки оповестительно-переговорной связи

Механизированные пункты текущего ремонта вагонов (МПРВ) и специализированные пути текущего ремонта вагонов, размещают на внутренних путях сортировочных парков в каждой системе или в одной из систем. Вагоны, требующие текущего ремонта (ТР-2), направляют на пути МПРВ в одном направлении через сортировочную горку. МПРВ обычно являются самостоятельными подразделениями вагонного депо. 
На небольших сортировочных станциях, где нет МПРВ, текущий ремонт вагонов с подъемкой (ТР-2) производят, как правило, на специальных путях на территории главного корпуса вагонного депо, рядом с вагоносборочным участком, или на ремонтных путях перед вагоносборочным участком. На станции может быть выделен дополнительно специализированный путь для производства ТР-2 без подъемки.
Порядок выполнения работы
1.Познакомится с теоретическими материалами.
2.Начертить схемы ПТО и парков  
3.Ответить на вопросы.
Вопросы:
1.Где размещают ПТО
[bookmark: _GoBack]2.Перечислети основные схемы сортировочных станций
3.Какие сисстемы диагностики вллючены в систему ПТО
4.Что такое МПРВ и для чего они предназначены
Вывод
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