Дисциплина «Железные дороги»
Инструкционная карта
Практическая работа №3

Тема работы: Стрелочные переводы.
Цель работы: изучитьназначение и устройство стрелочных переводов.
Используемое оборудование и инструмент: мультимедийный проектор, схемы.
Теоретические сведения
Для перевода железнодорожного подвижного состава с одной железнодорожного пути на другой, пересечения железнодорожные путей в одном уровне и поворота экипажа на 180° применяют соединения и пересечения рельсовых железнодорожных путей.
Соединения и пересечения железнодорожных путей могут быте представлены: стрелочными переводами, глухими пересечениями, съездами, стрелочными улицами и сплетениями железнодорожных путей.
Для соединения железнодорожных путей друг с другом или ответвления железнодорожных путей используют стрелочные переводы — различают одиночные, двойные, перекрестные, симметричный и несимметричные.
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Схема обыкновенного стрелочного перевода: 1 — переводной механизм; 2, 4 — рамные рельсы; 3 — остряки; 5, 8 — контррельсы; 6 — усовик; 7 — сердечник крестовины; 9 — переводные брусья

Движение железнодорожного подвижного состава по стрелочному переводу в направлении от стрелки к крестовине называется противошерстным, а движение по стрелочному переводу в направлении от крестовины к стрелке называют пошерстным.
Стрелочный перевод характеризуется маркой, представленной в виде простой дроби. Наибольшее распространение получили стрелочные переводы марок 1/11 и 1/9.
Порядок выполнения: 
1.Написать назначение стрелочных переводов.
2.Начертить схемустрелочного перевода с обозначениями.
3.Выписать из ПТЭ неисправности стрелочных переводов.
[bookmark: _Hlk149320485]4.Заключение (вывод).
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