Лекция: «Классификация подвижного состава» (для студентов вагонников железнодорожного техникума)
Продолжительность: 50 минут
Специальность: 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

Цели лекции
Учебная цель
Сформировать у студентов чёткое понимание классификации железнодорожного подвижного состава по ключевым признакам (назначение, конструкция, технические параметры), научить соотносить тип вагона с родом перевозимого груза и условиями эксплуатации, а также правильно использовать терминологию при описании вагонов (в том числе в документации и при осмотре).
Студенты должны знать:
· основные категории подвижного состава: локомотивы, моторвагонный подвижной состав (МВПС), вагоны;
· классификацию вагонов по назначению (грузовые/пассажирские) и специализации;
· конструктивные признаки, по которым различают типы вагонов (наличие крыши, люков, бортов, теплоизоляции и т. п.);
· базовые параметры вагонов: грузоподъёмность, тара, объём кузова, база, габарит;
· принципы восьмизначной нумерации вагонов (1-й знак — род вагона) и связь номера с типом;
· требования ПТЭ и технических условий к эксплуатации разных типов вагонов.
Студенты должны уметь:
· по описанию или фото определять тип вагона и его назначение;
· сопоставлять свойства груза с типом вагона (например, «сыпучий груз → полувагон/хоппер»);
· выделять ключевые признаки для классификации (крытый/открытый, изотермический/обычный и т. д.);
· применять нормативные термины при оформлении актов осмотра и дефектных ведомостей.
Развивающая цель
Развивать техническое мышление и навыки классификации: умение выделять существенные признаки объекта (вагона), группировать по назначению и конструкции, а также прогнозировать возможные неисправности в зависимости от типа вагона и режима эксплуатации.
Воспитательная цель
Воспитывать понимание того, что правильная идентификация типа вагона — основа безопасности движения и сохранности груза: ошибка в определении типа (например, попытка погрузки жидкого груза в полувагон) ведёт к аварийным ситуациям и порче имущества.

План лекции (50 минут)
	Время
	Этап
	Содержание

	3 мин
	Организационный момент
	Приветствие, постановка темы и целей, связь с будущей профессиональной деятельностью вагонника (осмотр, ТО, выявление несоответствий)

	7 мин
	Введение. Понятие «подвижной состав»
	Определение, деление на тяговый (локомотивы, МВПС) и нетяговый (вагоны). Роль вагонников в эксплуатации нетягового состава.

	15 мин
	Классификация грузовых вагонов по назначению и конструкции
	Крытые, полувагоны, платформы, цистерны, изотермические, хопперы, транспортеры. Признаки, назначение, примеры грузов. Особенности осмотра для каждого типа.

	10 мин
	Классификация пассажирских вагонов и специального подвижного состава
	Плацкартные, купейные, СВ, вагоны-рестораны, багажные, почтовые. Спецсостав: путевые машины, мотрисы, вагоны-лаборатории.

	8 мин
	Технические параметры и нумерация вагонов
	Грузоподъёмность, тара, объём, база, длина по осям автосцепок, габарит. Восьмизначная нумерация: 1-й знак — род вагона (0 — пассажирские, 2 — крытые, 6 — платформы и т. д.). Практический разбор примеров номеров.

	5 мин
	Связь с ПТЭ и безопасностью
	Требования к исправности кузовов, дверей, люков, рам в зависимости от типа вагона. Запрет эксплуатации при несоответствии типа вагона роду груза.

	2 мин
	Итоги, ответы на вопросы
	Обобщение: по каким признакам классифицируют вагоны; как тип влияет на осмотр и ТО.



Содержание лекции
1. Понятие «подвижной состав» и общее деление
Подвижной состав железных дорог — это транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов, а также для обеспечения работы инфраструктуры.
Деление:
· Тяговый подвижной состав: локомотивы (электровозы, тепловозы), моторвагонный подвижной состав (электропоезда, дизель-поезда).
· Нетяговый подвижной состав: грузовые и пассажирские вагоны, специальный подвижной состав.
Для вагонников основной объект работы — нетяговый подвижной состав, поэтому далее акцент на вагонах.

2. Классификация грузовых вагонов
По назначению и конструкции
	Тип вагона
	Назначение и особенности
	Примеры грузов
	Особенности осмотра вагонником

	Крытый вагон
	Закрытый кузов, двери в боковых стенах. Защита от осадков.
	Зерно в мешках, техника, оборудование, товары народного потребления
	Герметичность дверей и кузова, состояние уплотнений, запоров, отсутствие пробоин

	Полувагон
	Открытый кузов, высокие борта, часто с разгрузочными люками в полу.
	Уголь, щебень, металлолом, лес
	Состояние бортов и петель, исправность запоров люков, отсутствие прогибов рамы

	Платформа
	Ровный пол, откидные борта (или без бортов).
	Длинномерные грузы, контейнеры, колёсная техника
	Крепление настила, исправность откидных устройств, отсутствие трещин в раме

	Цистерна
	Резервуар цилиндрической формы, устройства для налива/слива.
	Нефтепродукты, кислоты, сжиженные газы, вода
	Герметичность котла, исправность арматуры и клапанов, состояние лестниц и площадок

	Изотермический вагон
	Теплоизолированный кузов, холодильно-отопительное оборудование (рефрижераторы) или термоизоляция (термосы).
	Мясо, рыба, фрукты, медикаменты
	Исправность дверей и уплотнений, работоспособность оборудования (по документам), отсутствие наледи и конденсата

	Хоппер
	Кузов с наклонными стенками и разгрузочными бункерами.
	Цемент, минеральные удобрения, зерно
	Состояние бункеров и затворов, герметичность, отсутствие налипания груза

	Транспортер
	Специализированная платформа для сверхтяжёлых и негабаритных грузов.
	Трансформаторы, котлы, крупные детали
	Контроль креплений, осмотр несущих балок и тележек на перегруз


Для вагонника важно: тип вагона определяет перечень контрольных операций при осмотре. Например, у полувагона проверяют люки и борта; у цистерны — арматуру и герметичность; у крытого — плотность закрытия дверей.

3. Классификация пассажирских вагонов
· Вагоны дальнего следования: купейные, плацкартные, СВ (мягкие), вагоны с местами для сидения.
· Пригородные вагоны: упрощённая планировка, акцент на сидячие места.
· Специализированные пассажирские: вагоны-рестораны, почтовые, багажные, служебно-технические.
У пассажирских вагонов особое внимание — к системам жизнеобеспечения, дверям, окнам, пожарной безопасности и санитарному состоянию.

4. Специальный подвижной состав
Используется для обслуживания инфраструктуры и диагностики:
· путевые машины (выправочно-подбивочные, снегоуборочные);
· мотрисы и автомотрисы (самоходные единицы для перевозки бригад и контроля пути);
· вагоны-лаборатории, дефектоскопы, путеизмерители.

5. Технические параметры вагонов
Ключевые параметры, которые используют при классификации и эксплуатации:
· Грузоподъёмность — максимальная масса груза, которую можно перевозить.
· Тара — собственная масса порожнего вагона.
· Объём кузова — важен для сыпучих и лёгких грузов.
· База вагона — расстояние между центрами пятников (между тележками).
· Длина по осям автосцепок — определяет вписываемость в кривые и длину состава.
· Габарит — предельное очертание, в котором должен помещаться вагон.

6. Нумерация вагонов (восьмизначный номер)
Первый знак номера указывает на род вагона:
· 0 — пассажирские;
· 2 — крытые;
· 4 — платформы;
· 6 — полувагоны;
· 7 — цистерны;
· 8 — изотермические;
· 3, 5, 9 — специализированные и прочие типы.
Пример: номер 29374851 — крытый вагон (первая цифра 2).
Для вагонника номер — быстрый способ определить тип и ожидаемые особенности конструкции и осмотра.

7. Связь с ПТЭ и безопасность
Согласно ПТЭ, запрещается:
· использовать вагон не по назначению (например, перевозку жидкостей в полувагоне);
· эксплуатировать вагон с неисправностями, влияющими на сохранность груза и безопасность движения;
· превышать грузоподъёмность.
Вагонник при осмотре обязан убедиться, что тип вагона соответствует перевозимому грузу, а его техническое состояние отвечает требованиям.

Тесты (для закрепления, 10–12 минут)
Тест 1. Определение типа вагона
1. Какой тип вагона используют для перевозки угля?
а) крытый
б) полувагон
в) цистерна
г) изотермический
2. Для перевозки молока в охлаждённом виде применяют:
а) цистерну общего назначения
б) изотермический вагон
в) платформу
г) хоппер
3. Длинномерные железобетонные балки перевозят в:
а) крытом вагоне
б) полувагоне
в) на платформе
г) в цистерне
4. Первый знак номера 6 означает, что это:
а) пассажирский вагон
б) крытый вагон
в) полувагон
г) платформа
Тест 2. Параметры и осмотр
5. Что такое «тара» вагона?
а) масса груза
б) собственная масса порожнего вагона
в) объём кузова
г) длина по осям автосцепок
6. При осмотре полувагона в первую очередь проверяют:
а) герметичность котла
б) исправность люков и запоров бортов
в) холодильное оборудование
г) состояние окон
7. Какой параметр определяет, поместится ли вагон в габарит приближения строений?
а) грузоподъёмность
б) тара
в) габарит
г) база вагона
8. Согласно ПТЭ, нельзя использовать вагон:
а) если он старше 20 лет
б) если тип вагона не соответствует роду груза
в) если у него другой цвет окраски
г) если номер вагона начинается на 2
Тест 3. Ситуационные задачи
9. В накладной указано «цемент насыпью». Какой тип вагона наиболее подходит?
а) крытый универсальный
б) хоппер
в) платформа
г) цистерна для сыпучих грузов
10. При осмотре вагона выявлен прогиб рамы и трещины в полу. Вагон используется для угля. Ваши действия?
а) разрешить погрузку, так как это полувагон и трещины небольшие
б) запретить эксплуатацию, оформить акт о неисправности
в) предложить уменьшить массу груза
г) ничего не делать, это не критично

Ключи к тестам
1 — б; 2 — б; 3 — в; 4 — в; 5 — б; 6 — б; 7 — в; 8 — б; 9 — б; 10 — б.

