Тема: Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов на железнодорожном транспорте. Экологические проблемы на железнодорожном транспорте.             

Задание: Написать в тетрадь конспект, выучить. Повторить предыдущие темы.

Железнодорожный транспорт - вид транспорта, перевозка грузов и пассажиров на котором осуществляется по рельсовым путям.

Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнением воздушной среды, водной и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. Степень воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду оценивают по уровню расходования природных ресурсов и уровню загрязняющих веществ, поступающих в природную среду регионов, где расположены предприятия ж.-д. транспорта. Все источники загрязнений окружающей среды по характеру функционирования делятся на стационарные и передвижные. Стационарными источниками являются локомотивные и вагонные депо, заводы по ремонту подвижного состава, пункты подготовки подвижного состава, котельные, пропарочно-пропиточные заводы. К передвижным источникам относятся магистральные и маневровые тепловозы, путевые и ремонтные машины, автотранспорт, промышленный транспорт, рефрижераторный состав, пассажирские вагоны и т.п. В свою очередь, стационарные источники по сложности и числу технологических процессов неравнозначны и могут создавать загрязнения не одного, а нескольких видов.

Факторы воздействия объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду можно классифицировать по следующим признакам: - механическое воздействие (твердые отходы, воздействие дорожной техники на почву); - физическое (тепловое излучение, электромагнитные поля, ультра и инфразвук, вибрация, радиация); - химическое (кислоты, щелочи, сои металлов, углеводороды, краски и растворители, пестициды); - биологическое (макро и микроорганизмы, бактерии, вирусы); - эстетическое (нарушение ландшафтов, осушение, заболачивание). Эти факторы могут действовать на природу долговременно, сравнительно недолго, кратковременно и мгновенно.

Хотя железнодорожный транспорт, точнее его подвижной состав, оказывает неблагоприятное воздействие на все звенья биосферы, но доля его влияния по сравнению с автомобильным существенно меньше, во-первых, потому, что он один из самых экономичных по расходу топлива на единицу транспортной работы, и, во-вторых, из-за широкой электрификации железных дорог.

Деятельность железнодорожного транспорта в наибольшей степени отражается на атмосфере в районах, где в качестве локомотивов эксплуатируются тепловозы с дизельными силовыми установками. Так, основным источником загрязнения атмосферы при работе подвижного состава являются отработавшие газы тепловозов.

Источники загрязнения атмосферы, воды, почвы на железнодорожном транспорте и их характеристика.

Таблица 1 - Поступление токсичных веществ от некоторых производственных процессов на железнодорожном транспорте

	

	Название зоны и участка работ
	Производственный процесс
	Выделяющиеся вредные вещества
	

	Участок мойки подвижного состава
	Мойка наружных поверхностей
	Пыль, щелочи, СПАВ, нефтепродукты, кислоты, фенолы
	

	Техническое обслуживание и диагностика
	Замена комплектующих, смазка
	Оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа, пыль, масляный туман
	

	Отделение топливной аппаратуры
	Регулировка и ремонт топливной аппаратуры
	Бензин, керосин, дизельное топливо, ацетон, бензол
	

	Стоянка и место отстоя подвижного состава
	Перемещение подвижного состава
	Оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа, сернистый ангидрид
	

	Склад горюче-смазоч-ных материалов (ГСМ)
	Получение, хранение, выдача ГСМ
	Пары и жидкие разливы топлива и масел
	

	Гальваническое отделение
	Нанесение металлопокрытий
	Соляная и серная кислоты, никель, медь, гидрооксид натрия, хромовый ангидрид
	

	Котельная
	Теплоснабжение
	Зола, сажа, пыль, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды
	


      Основной путь снижения выбросов токсичных веществ тепловозами заключается в уменьшении их образования в цилиндрах двигателей. Важное значение имеет обезвреживание отработавших газов, правильная эксплуатация тепловозов.
	Показатели оценки производственных процессов по классификационным признакам можно объединить в несколько групп:                                                                                                             - По свойствам - экономические, экологические и показатели безопасности;                                                - По способу выражения - те, выражающиеся размерными единицами, безразмерные, стоимостные;                                                                                                                                                                      - За применением - базовые, относительные;                                                                                                                      - За стадией определения - проектные, производственные, эксплуатационные. 

Экономические показатели характеризуют общую стоимость природных ресурсов, используемых в производстве, стоимость природных ресурсов на единицу выпускаемой продукции, величину платы за загрязнение окружающей природной среды выбросами, стоками, отходами и т.д., расходы на природоохранные мероприятия и возмещения убытков.

Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду в результате изъятия из него природных ресурсов и загрязнения окружающей среды выбросами, стоками, отходами. К экологическим показателям относятся также количество и концентрация вредных веществ в выбросах, стоках и отходах, а также вероятность аварийных выбросов, стоков, отходов при функционировании производства.

Количественные, стоимостные и относительные показатели использования природных ресурсов и загрязнение окружающей природной среды можно определить с помощью уравнений материального и энергетического балансов.

Относительные производственные показатели оценки загрязнения окружающей среды определяется по формулам:
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где кк.р, квик, кст, квiдх - коэффициенты соответственно полезного использования природных ресурсов, загрязнение атмосферы, водных бассейнов, почвы;                                                                      mci, mкр, mвик, mст, mвiдх - количество природных ресурсов, используемых при производстве определенного вида продукции, масса природных ресурсов, которые перешли соответственно в выбросы, стоки и отходы.

Степень очистки выбросов, стоков и отходов от вредных веществ характеризует чистоту, экологичность технологического процесса и предприятия.

Степень чистоты производственных процессов можно оценить с помощью безразмерных коэффициентов:
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                                                                    Материалоемкость изделий оценивается таким коэффициентом:
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                                                                                                                                             где mм.с - материалоемкость выпускаемой продукции; mст - материалоемкость эталонного образца выпускаемой по современным технологиям.
Более полным является показатель удельной материалоемкости, который учитывает производительность изделия, срок его эксплуатации, расход материалов на изготовление и на запасные части в течение срока эксплуатации:
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где mвит - расход материалов на изготовление изделия;                                                                                      mз.ч - расход материалов на запасные части в течение срока эксплуатации изделия;                                                                                                                                                     N - производительность изделия;                                                                                                                                  Т - срок эксплуатации изделия.

На показатель материалоемкости технологических процессов влияет уровень использования отходов производства квiдх:
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                                                                                                                                                   где Мвиквiдх - масса отходов, используемых во производстве для изготовления неосновной продукции;                                                                                                                                                                Мвiдх - общая масса отходов, образующихся при изготовлении основной продукции.
Для эколого-экономической оценки конкретных видов производств или предприятий в целом используются следующие показатели:                                                                                                                           I) коэффициент общественной полезности производства п-й продукции:
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                                                                                                                                      где Qкор - полезный эффект функционирования предприятия для общества;                                                Ркор ~ негативное влияние функционирования предприятия на окружающую природную среду;                                                                                                                               Звир - расходы на производство и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду;
2) коэффициент общественной полезности эксплуатации изделий, выпускаемых предприятием:
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                                                                                                                                           где Qс, Рс - соответственно красный и отрицательный эффекты вследствие эксплуатации изделий;                                                                                                                                                                           Зс - расходы на эксплуатацию и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду;
3) коэффициенты негативного влияния на окружающую среду:
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                                                                                                              4) коэффициент ресурсоемкости производства:
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                                                                                                               где Rn- количество природных ресурсов, используемых для выпуска и эксплуатации продукции;
5) обобщенный коэффициент эколого-экономической оценки производства продукции и эксплуатации:
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