В блочной маршрутной релейной централизации задание маршрутов осуществляется нажатием кнопок начала и конца маршрута. Для выполнения этих команд аппаратура подразделяется на наборную группу (маршрутный набор), исполнительную группу (схемы установки и размыкания маршрутов) и схемы управления и контроля напольными объектами.
Схемы наборной группы предназначены для реализации маршрутного способа управления стрелками и сигналами светофоров. Реле, находящиеся в блоках наборной группы, фиксируют действия дежурного по станции на аппарате управления и автоматизируют перевод стрелок по трассе маршрута и открытие светофоров.
Функции реле НГ:
1.- фиксируют и запоминают  действия персонала
2.- определяют категорию и направление маршрута
3.- выбирают трассу маршрута
4.- подают команду на перевод стрелок по маршруту
5.- проверяют соответствие положения стрелок командам на их перевод( пункту 4).

В наборной группе используются следующие типовые релейные блоки:
НПМ - управляет входным, выходным или маршрутным светофорами, маневровым светофора с участка пути за поездным светофором или маневровым светофором с пути, а также конечной кнопкой в поездном маршруте приема.
Назначение реле в блоке:
- НКН - поездное кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала поездного маршрута;
- КН - начальное маневровое кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала маневрового маршрута;
- ПП - поездное противоповторное;
- ОП - общее противоповторное для поездных и маневровых сигнальных реле;
- ВК - вспомогательное конечное поездное;
- ВКМ - вспомогательное конечное маневровое, определяет светофор до которого или за который набирается маневровый маршрут.
НМI - управляет одиночным маневровым светофором в горловине станции, а также вариантной кнопкой.
Назначение реле в блоке:
- НКН - кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала маршрута;
- КН - кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора конца маршрута;
- ВКМ - вспомогательное конечное маневровое, определяет светофор до которого или за который набирается маневровый маршрут;
- ВП - вспомогательное поездное, определяет набор поездного варианта маршрута;
- МП - маневровое противоповторное;
- АКН - автоматическое кнопочное, определяющее основной вариант маршрута и позволяющее набирать сложные маршруты нажатием только двух кнопок - начала и конца маршрута
НМIД - дополнительный к блоку НМI. Применяется один блок на каждые шесть блоков типа НМ-1.
В блоке находятся шесть реле К - повторителей кнопок.
НМIIП - управляет маневровым светофором из тупика или одним из светофоров, установленных в горловине в створе, или с участка пути.
Назначение реле в блоке:
- КН - маневровое кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала маневрового маршрута;
- ВП - вспомогательное поездное, определяет набор поездного варианта маршрута;
- МП - маневровое противоповторное;
- ВКМ - вспомогательное конечное маневровое, определяет светофор до которого или за который набирается маневровый маршрут.
НМIIАП - управляет вторым маневровым светофором, установленным в горловине в створе или с участка пути
Назначение реле в блоке:
- КН - маневровое кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала маневрового маршрута;
- ВП - вспомогательное поездное, определяет набор поездного варианта маршрута;
- МП - маневровое противоповторное;
- ВКМ - вспомогательное конечное маневровое, определяет светофор, до которого или за который набирается маневровый маршрут;
- К - повторитель маршрутной кнопки;
- АКН - автоматическое кнопочное, определяющее основной вариант маршрута и позволяющее набирать сложные маршруты нажатием только двух кнопок - начала и конца маршрута, а также набирать маневровые маршруты по светофору нажатием только двух кнопок.
НСО*2 - управляет одиночными стрелками. Устанавливается один блок на две одиночные стрелки.
Назначение реле в блоке:
- 1ПУ, 1МУ, 2ПУ, 2МУ - плюсовые и минусовые управляющие для включения пусковых цепей перевода стрелок по набираемому маршруту.

НСС - управляет спаренными стрелками.
Назначение реле в блоке:
- ПУ1, МУ1, ПУ2, МУ2 - плюсовые и минусовые управляющие для включения пусковых цепей перевода стрелок по набираемому маршруту;
- УК - угловое кнопочное, определяет возможность задания маршрута по минусовому положению съезда и исключает возможность задания маршрута по плюсовому положению стрелки.
НН - содержит комплект реле направлений, которые фиксируют род и направление движения.
Назначение реле в блоке:
- П - поездное в маршруте нечетного направления;
- О - поездное в маршруте четном направления;
- ПМ -маневровое в маршруте нечетного направления;
- ОМ - маневровое в маршруте четного направления;
- ВПМ - вспомогательное маневровое в маршруте нечетного направления;
- ВОМ - вспомогательное маневровое в маршруте четного направления.
БДШ - диодов, в котором находятся 20 диодов для развязки схем включения угловых кнопочных реле УК.

Полную схему наборной группы составляют из четырех цепей межблочных соединений:
1 - включение кнопочных реле НКН и КН;
2 - включение автоматических кнопочных реле АКН;
3 - включение управляющих стрелочных реле ПУ и МУ;
4 - схема соответствия для включения поездных и маневровых начальных реле с проверкой соответствия друг другу фактического положения стрелок и команды на их перевод.
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