


Нормативное обеспечение процессов проверки
и ремонта устройств и приборов СЦБ
1. Понятие СЦБ и место нормативного обеспечения
СЦБ — сигнализация, централизация и блокировка — комплекс устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, обеспечивающий безопасность движения поездов, повышение пропускной способности участков и участковости, а также автоматизацию управления стрелочными переводами и светофорами. К устройствам СЦБ относятся:
электрическая централизация (ЭЦ) стрелок и сигналов;
автоблокировка (АБ) и автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС);
диспетчерская централизация (ДЦ);
системы интервального регулирования движения поездов;
рельсовые цепи, светофоры, реле, трансмиттеры, путевые коробки и др.
Техническое обслуживание (ТО) устройств СЦБ включает в себя плановые проверки, диагностику, регулировку и ремонт. Все эти процессы строго регламентированы: от того, насколько точно соблюдаются нормативы, напрямую зависит безопасность движения поездов и бесперебойность перевозочного процесса. Нормативное обобщение представляет собой иерархичную систему документов — от федеральных законов и правил до технологических карт на конкретную операцию.
2. Федеральные и отраслевые нормативные документы
2.1. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ
Утверждены приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250. Это базовый документ, устанавливающий общие требования к технической эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта. В нём закреплено, что техническое обслуживание и ремонт элементов инфраструктуры, включая устройства автоматики и телемеханики (СЦБ), выполняются в соответствии с порядком, который устанавливает владелец инфраструктуры (ОАО «РЖД»).
Ключевые положения ПТЭ в части СЦБ:
устройства СЦБ должны содержаться в исправном состоянии;
ответственность за техническое состояние несут работники соответствующих служб;
проверка и ремонт производятся по утверждённым планам и графикам;
любые изменения в схемах и устройстве допускаются только с разрешения уполномоченных лиц.
2.2. Свод правил «Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила строительства и монтажа»
Утверждён приказом Минтранса России № 204 от 06.07.2015. Документ регулирует требования к строительству и монтажу устройств СЦБ, но напрямую влияет и на процессы проверки и ремонта: качество монтажа определяет надёжность работы устройств в эксплуатации, а требования к оборудованию и материалам задают критерии оценки при последующих проверках.
2.3. Распорядительные документы ОАО «РЖД»
На корпоративном уровне выпускаются распоряжения и инструкции, детализирующие требования федеральных документов применительно к конкретным типам устройств и систем. Эти документы обязательны для всех работников хозяйства СЦБ.
3. Документы по безопасности труда и безопасности движения
3.1. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств СЦБ
Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 19.02.2021 № 346/р (с изменениями от 18.07.2025). Документ детально прописывает требования безопасности при выполнении работ:
организация безопасных рабочих мест при работах на светофорах, релейных шкафах, на путях;
применение средств индивидуальной и коллективной защиты;
порядок отключения и снятия напряжения перед началом работ;
требования к персоналу: возраст, медицинский осмотр, обучение, инструктажи;
меры безопасности при работах с аккумуляторными батареями, пайкой, на высоте.
3.2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ (ЦШ-530-11)
Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 20.09.2011 № 2055р (с последующими изменениями). Это один из ключевых документов для повседневной работы электромеханика СЦБ. Инструкция устанавливает порядок работ, гарантирующий безопасность движения при обслуживании и ремонте.
Основные положения ЦШ-530-11:
порядок оформления выключения устройств СЦБ из зависимости для ремонта;
порядок получения разрешения на производство работ и уведомления дежурного по станции (ДСП);
ведение Журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ (форма ДУ-46);
порядок действий при обнаружении неисправностей;
регламент взаимодействия работников СЦБ с ДСП, дежурным по дистанции, поездным диспетчером;
особенности работ на станциях с электрической централизацией и на участках с автоблокировкой.
4. Технологическая документация
4.1. Технологические карты
Технологические карты (ТК), операционные карты и карты технологических процессов разрабатываются на основе руководств по эксплуатации конкретных устройств и систем СЦБ. Это основной рабочий документ электромеханика при выполнении проверки или ремонта.
В технологической карте указывается:
наименование и тип устройства, на которое составлена карта;
перечень операций и последовательность их выполнения;
используемые инструменты, измерительные приборы и приспособления;
допустимые значения измеряемых параметров;
периодичность выполнения работ (согласно плану-графику);
состав бригады (для работ, требующих участия нескольких человек);
меры безопасности при выполнении каждой операции.
4.2. Планы-графики технического обслуживания
План-график технического обслуживания — это документ, определяющий периодичность и объём работ по каждому устройству СЦБ на обслуживаемом участке. При его составлении опираются на действующие в организации нормы времени на разные виды работ. Если типовых норм для какой-то операции нет, местные нормы разрабатывает и утверждает руководство службы автоматики и телемеханики.
4.3. Программы испытаний
Программы испытаний составляются для проверки зависимостей и правильности действия устройств СЦБ после изменений в схеме, замены компонентов или обновления программного обеспечения. Программу разрабатывают совместно начальник участка и старший электромеханик, утверждает начальник дистанции СЦБ. Программа включает:
цель и условия проведения испытаний;
перечень проверяемых зависимостей и параметров;
методику проверки и ожидаемые результаты;
требования к персоналу и мерам безопасности;
порядок оформления результатов (акт испытаний).
5. Техническая и стандартизирующая документация
5.1. Руководства по эксплуатации
Руководства по эксплуатации (РЭ) от производителей конкретных устройств или систем СЦБ являются первоисточником технической информации. В них заложены технические требования, допустимые отклонения параметров, методики диагностики и ремонта. Технологические карты разрабатываются на основе РЭ, и при расхождении приоритет отдаётся требованиям руководства по эксплуатации.
5.2. ГОСТы
Государственные стандарты задают единые требования к аппаратуре, методам испытаний, обозначениям и оформлению документации. Среди наиболее значимых для хозяйства СЦБ:


	ГОСТ
	Назначение

	ГОСТ 34012-2016
	«Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования» — задаёт общие технические требования к аппаратуре, что определяет критерии оценки при проверках.

	ГОСТ 2.749-84
	ЕСКД. Условные графические обозначения элементов на схемах СЦБ — важен для корректного чтения и оформления документации при ремонте.

	ГОСТ Р 52201-2004
	«Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие требования безопасности» — определяет требования безопасности к конструкции и эксплуатации устройств.



6. Практический порядок работы специалиста с нормативной базой
На практике специалист по обслуживанию устройств СЦБ не работает со всем массивом нормативных документов одновременно. Для каждой конкретной задачи используется определённый набор документов. Рассмотрим типичный порядок действий при выполнении проверки или ремонта устройства СЦБ.
Получение задания. Электромеханик получает наряд или распоряжение на производство работ, знакомится с содержанием предстоящей работы.
Изучение технологической документации. Берётся технологическая карта на конкретное устройство и операцию; в ней — последовательность действий, параметры, инструменты.
Сверка с руководством по эксплуатации. При необходимости уточняются допустимые значения параметров и методики измерений по РЭ производителя.
Оформление выключения. Если работа требует выключения устройства из зависимости, оформляется запись в Журнале осмотра (ДУ-46), получается разрешение ДСП и поездного диспетчера.
Соблюдение требований охраны труда. Перед началом работ проверяются меры безопасности согласно правилам по охране труда (распоряжение № 346/р): отключение напряжения, ограждение, СИЗ.
Выполнение работ. Работы производятся строго по технологической карте с соблюдением последовательности операций и контролем параметров.
Проверка и испытания. После завершения ремонта или замены проводятся проверки зависимостей — по программе испытаний, если она требуется.
Включение и оформление. Устройство включается в работу, проверяется правильность его действия, результаты работ и измеренные параметры фиксируются в установленной документации (журналы, акты, формы).
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