Практическое занятие 18
Действие оператора сортировочной горки в нестандартной ситуации при роспуске
Цель:Изучение порядка действие оператора сортировочной горки в нестандартной ситуации при роспуске.
Задания: 
1. Изучить требования к безопасному роспуску и сохранности вагонного парка.
2.Изучение порядок действий оператора сортировочной горки в нестандартной ситуации при роспуске.
Исходные данные:
1. ЦД- 248/р Методические рекомендации по составлению инструкции по работе сортировочной горки с установлением требований по обеспечению безопасности движения и переработке инструкций по работе сортировочной горки.
2. Макет сортировочной станции (Тренажер ДСПГ)
3.Мультимедийная презентация «Основные приемы безопасного роспуска вагонов».
Порядок выполнения
1. Изучить требования к безопасному роспуску и сохранности вагонного парка.
2.Изучение порядок действий оператора сортировочной горки в нестандартной ситуации при роспуске.
Содержание отчета
1. Опишите действия оператора сортировочной горки при нарушении нормального производства маневров.
2. Опишите действия оператора сортировочной горки в нестандартной ситуации при роспуске: 
а) в случае одновременного расцепа двух и более смежных отцепов;
б) в случае, если от состава отделилось меньшее число вагонов, чем предусмотрено программой роспуска;
в) в случае, если на какой-либо тормозной позиции один отцеп нагоняет другой;
г) в случае преждевременной остановки вагонов на спускной части горки или в начале подгорочных путей;
д) в случае остановке отцепа на спускной части горки из-за не отпущенных автотормозов вагонов;
е) в случае обнаружения во время роспуска состава вагонов с замазученными колесными парами при отсутствии в сортировочном листке (размеченном листе) специальной отметки о замазученности;
ж)в случае не расцепки вагонов, в т.ч. на высокозагруженных горках;
з) при возникновении неисправностей в работе горочных устройств или нарушении целости рельсового пути;
и) в случае неисправности (прекращения действия) систем автоматизации и/или технической неисправности АРМов.
Контрольные вопросы
1.Назовите основнойпринцип работы сортировочной горки.
2. Назовите наиболее сложный режим работы горочных операторов.
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