Форма ПУ -80а «Книга инструмента строгого учета»

       Студент должен:
       Уметь заполнять ПУ-80а.
       Знать какие данные заносятся в книгу инструмента строгого учета. Какой инструмент строго учитывается, как  маркируется.

Предназначена для учета в дистанциях пути и путевых машинных станциях путевого инструмента, которым может быть нарушена целостность железнодорожного пути. 
К инструменту строгого учета относятся: 
- ключи динамометрические; 
- ключи путевые для болтов М22 и М24 рельсов типа Р50 и легче; 
- ключи путевые для болтов М27 и М30 рельсов типа Р65.
- ключи путевые предельные для болтов М-27; 
- ключи путевые с удлиненной рукояткой для болтов М22, М24 и М2;  
- ключи путевые с ускорителем; 
- ключи торцевые для клеммных и закладных болтов М22; 
- ключи торцевые предельные для клеммных и закладных болтов М22; 
- ключи торцевые для шурупов; 
- ключи торцевые с удлиненной рукояткой для болтов МЗ0;  
- лапы-сжимы для ремонта шпал; 
- ломы лапчатые; 
- приспособления для вытаскивания костылей в узких местах; 
- наддергиватели путевых костылей. 

На инструмент строгого учета, поступающий в кладовую предприятия, ставятся следующие клейма: сокращенное (телеграфное) обозначение дороги, шифр и номер предприятия, линейного участка, линейного отделения и порядковый номер, под которым инструмент записан в журнале. Например: «Моск. 19-3-8-126» означает: Московская железная дорога, 19 дистанция пути, 3-й линейный участок, 8-е отделение, инструмент N 126. 
	На инструмент строгого учета в кладовой предприятия, а также на околотках линейных участках ведется прошнурованная книга формы ПУ -80а. 
Движение инструмента отмечается в книге по каждому виду и порядковому номеру, под которым он записан в книге предприятия. 
Передача инструмента из кладовой предприятия дорожному мастеру и из кладовой дорожного мастера бригадиру пути производится по соответствующей описи, на дубликате которой расписывается получивший инструмент. Один экземпляр описи находится в кладовой линейного отделения. 
Инструмент строгого учета хранится в кладовых в специальных шкафах под замком. Шкафы устраиваются вдоль стен. Такие же шкафы для хранения инструмента устанавливаются в помещениях для обходчиков пути и искусственных сооружений и в зданиях переездных постов. 
Выдача инструмента строгого учета монтерам пути, назначенным выполнять работы самостоятельно, а также обходчикам пути и сооружений и дежурным по переездам производится с записью в журнале произвольной формы под расписку. 
Проверка порядка хранения и учета инструмента строгого учета производится два раза в год руководителями предприятия с составлением актов. В актах указываются выявленные нарушения установленного порядка учета и хранения инструмента с указанием мер по их устранению. 
В случае утери инструмента строгого учета составляется акт с указанием фамилии и должности виновного, 	названия инструмента, его номера, обстоятельств и причин утери. 
Копия акта направляется в контору предприятия. В книгах ПУ -80а делаются соответствующие отметки. 
Порядок сдачи инструмента в ремонт и получение его из ремонта подотчетными лицами устанавливается руководителем предприятия. 
При смене подотчетного лица составляется акт на сдачу инструмента с указанием порядковых номеров. 




