ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Тема: Разработка норм затрат труда (аналитически-исследовательским и аналитически- расчетным методом).
Цель: Освоить методику расчета норм времени на выполняемую операцию и норм выработки на смену.
Исходные данные:
1.Норма оперативного времени, полученная в результате обработки материала хронометража (из практической работы №4).
2.Норма времени на обслуживание рабочего места при заданном виде работы (операции) принять равной 0.
3.Норматив времени на отдых и личные надобности ориентировочно в таких расчетах составляет 6% от нормы оперативного времени.
4.Норма времени на подготовительно-заключительные действия при данном виде работ допускается принимать в размере 4% от оперативного времени.
5.Неперекрываемая часть технологического перерыва принимается в размере 3% от оперативного времени.

Методические указания по выполнению работы
Норма времени – это рабочее время, необходимое для качественного выполнения единицы работы или выпуска единицы продукции исполнителем или группой исполнителей определенной профессии и квалификации на конкретном рабочем месте.
Норма затрат труда на рабочую операцию рассчитывается по формуле
                                           (1)
где   норма оперативного времени;
          а – нормативный коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места,  %;
          b – нормативный коэффициент, учитывающий время на регламентированные перерывы, %;
           с – нормативный коэффициент, учитывающий время на подготовительно-заключительные операции, %;
          d – нормативный коэффициент, учитывающий время на технологические перерывы, %.
	Нормой выработки называется количество продукции или объем работы (в штуках, тоннах, поездо-километрах и т.д.), который должен быть выполнен одним исполнителем или группой работников определенной профессии и квалификации в единицу времени (час, смену, месяц и т. д.).
Норма выработки выражает результат деятельности работников.
	Норма выработки, которая устанавливается на смену, определяется  по формуле:
                                                            (2)


где  - продолжительность смены, мин.

	Определение норм аналитически-расчетным способом для нормирования труда работников станции осуществляется на основе действующих нормативов на отдельные операции.

Последовательность выполнения работы:
1.Напишите тему и цель работы.
2.Приведите исходные данные по своему варианту.
3.Внимательно прочтите методические указания по выполнению практической работы.
4.Определите норму времени на погрузку контейнеров в контейнеровоз.
5.Рассчитайте норму выработки на смену.
6.Сделайте вывод.
7.Дайте ответ на вопросы

Таблица 5.1 - Контрольные вопросы
	Варианты 
	Вопросы 

	1,2
	Как классифицируются затраты времени?

	3,4
	Для каких производственных задач применяется метод хронометража?

	5,6
	Чем фотография рабочего дня отличается от хронометража?

	7,8
	Какие работы относятся к оперативному времени?

	9,10
	Что такое норма выработки?
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