3.11 Автоматизированная система управления грузовой работы, грузовой станции (АСУ ГС) и контейнерными перевозками (ДИСКОН).

3.11.1 АСУ грузовой станции. 

Цель создания системы АСУ ГС
Автоматизированная система управления грузовой станцией (АСУ ГС) представляет собой информационно-техническую систему, предусматривающую использование локальной сети автоматизированных рабочих мест работников станционного технического центра (СТЦ), товарных контор, дежурного по станции и маневрового диспетчера. Система внедрена на многих грузовых станциях сети железных дорог страны. 
Основной ее задачей является построение в памяти ЭВМ информационной динамической модели грузовой станции и её информационной базы, используемых для решения оперативных и технологических задач.
Основное назначение системы АСУ ГС

Автоматизированная система управления грузовой станцией (АСУ ГС) – представляет собой сложную систему, предназначенную для автоматизации управления всеми технологическими процессами на станции, а также для расчета провозных плат, организации подачи – уборки вагонов на подъездные пути и ведения учета и отчетности. АСУ ГС обеспечивает информацией общеотраслевые системы пономерного учета, контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка (ДИСПАРК), организации перевозок грузов на основе электронных перевозочных документов (АИС ЭДВ) и др. 

Ведется разработка АСУ грузовой и коммерческой работой в условиях ее концентрации на опорных станциях. Концепция новой системы заключается в том, что на одной опорной станции внедряется АСУ ГС, к которой прикрепляются промежуточные станции. Оформление отправок производится на опорных станциях, что позволяет сократить штат товарных кассиров на промежуточных станциях. Основной проблемой является техническое оснащение станций средствами вычислительной техники и каналами связи.
3.11.2. Функции АСУ ГС. 

Основными функциями АСУ ГС являются:

- сменно-суточное планирование работы станции, контроль над ходом выполнения технологического процесса;

- ведение информации по поездам и вагонам, реализация связи с дорожным уровнем, учет и отчетность по станционной работе;

- регистрация приема и отправления поездов;

- планирование маневровой работы, контроль погрузки-выгрузки вагонов;

- операции по приему-отправлению грузов, оформлению перевозочных документов, расчет и начисление провозных плат, начисление сборов и штрафов;

- учет выполнения плана перевозок, ведение отчетности по грузовой и коммерческой работе;

- учет приема и передача вагонов на пути необщего пользования с оформлением памятки и натурного листа, контроль состояния вагонов, выдача грузов при наличии коммерческого брака;

- учет приема и выдача грузов на местах общего пользования (МОП) составление вагонных листов, актов общей формы, ведения учета и отчетности;

- контроль за выполнением погрузоразгрузочных работ, учет механизаторов и грузчиков;

- контроль за организацией ввоза и вывоза грузов, планирование работы автомобильного транспорта;

- регистрация результатов контроля годности вагонов под погрузку, оформление изъятия вагонов из рабочего парка, оформление перевозок негабаритных грузов;

- регистрация коммерческих браков, их оформление, выдача заявок маневровому диспетчеру на отцепку вагонов для исправления браков;

- ведение учета по розыску грузов, регистрация несохранным перевозкам;

- информация о грузах, требующих охраны, составление заявок о передаче грузов под охрану;

-учет и контроль за формированием поездов по отправлению и подачей вагонов.

В АСУ ГС автоматически формируются отчеты ГО-1, ГО-2, ГО-3, ГО-4, ДО-15(2 раздел), ФО-4 (ГУ-3). Кроме того, разработаны комплексы задач, обеспечивающих формирование вагонных листов на маршрутные отправки, НЛ на поезда, образовавшиеся на грузовых станциях и другие.

В процессе развития АСУ ГС были созданы АСУ обслуживания наиболее крупных приграничных перегрузочных районов (Брест, Чоп-Батево), а так же АСУ пограничных  станций (АСУПС).

В них был автоматизирован учет перехода через границу как иностранных, так и принадлежащих российским железным дорогам вагонов и контейнеров, расчеты за их использование. Для этого были созданы повагонные модели, функционирование которых дополняются прогнозной информацией о подходе к границе вагонов и экспортных грузов. 

Это позволяет реализовать автоматизированное текущее и сменно-суточное планирование работы каждого подразделения перегрузочных районов. АСУ ГС, АСУ ПС работают во взаимодействиями с АСОУП своих дорог.
3.11.3. Взаимодействие АСУ ГС с другими системами.
АСУ ГС взаимодействует со следующими системами 
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Рисунок 92 Структурная схема АСУ ГС
В АРМ ПС все операции разделены на три группы: «ПРИБЫТИЕ», «РАБОТА ПО ПОДЪЕЗДНЫМ ПУТЯМ», «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ».

В группу «ПРИБЫТИЕ» включено осуществление исполняемых оператором СТЦ операций:

– запроса 212 о наличии поездов на станции, который позволяет приемосдатчику выбрать интересующий его поезд по запросу 213;

– ввода информации по прибытии груза на основании натурного листа и сопроводительных документов (накладной, дорожной ведомости, вагонного листа);
– ввода информации о годности вагонов к погрузке;

– формирования и вывода на печать отчета по разметке, книги учета передачи документов в товарную контору, отчета по годности вагонов под погрузку формы ВУ-14. 
В группу «РАБОТА ПО ПОДЪЕЗДНЫМ ПУТЯМ» входит подготовка следующих технологических операций и сопутствующих документов:

– подачи вагонов;

– памятки приемосдатчика на поданные вагоны;

– выгрузки вагонов;

– уборки вагонов;

– ведомости подачи-уборки вагонов;

– погрузки вагонов.

Приемосдатчики мест общего пользования вводят информацию в АСУ ГС со своих рабочих мест, а при производстве работ на подъездных путях необщего пользования – с АРМ подъездных путей.

Для операций по погрузке и выгрузке вагонов на контейнерной площадке не требуется выполнения ручного ввода информации. Данные, необходимые для фиксации в базе данных этих сведений попадают из АСУ КП после выполнения соответствующих операций, подтвержденных ответами по сообщениям 0421 – о погрузке вагонов с контейнерами, 0422 – о выгрузке вагонов с контейнерами.

В группе «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ» может быть получена клиентом информация по вагонам в грузовых районах.

К информационным задачам также относятся: 
- просмотр заявок от грузоотправителей;
- поиск номера вагона по шаблону; 
- формирование книг выгрузки и приема груза к отправлению; 
- распределение вагонов по клиентам; 
- итоги по выгрузке, простой вагонов; 
-фиксация прибытия и отправления по клиентам; 
- отчет по выгрузке и погрузке.

В АРМ приемосдатчика подъездных путей обрабатываются данные о подаче вагонов на подъездной путь клиента, хранится памятка на подачу вагонов, вводится время о выгрузке вагонов на подъездных путях и погрузке вагонов, регистрируется уборка вагонов с подъездных путей, составляется ведомость подачи и уборки вагонов.
Выходными формами этого АРМ являются памятки приемосдатчика на подачу и уборку вагонов, ведомость подачи-уборки, вагонный лист.

В АРМ оператора СТЦ реализуются следующие задачи: 
-получение данных о подходе поездов к станции, поступление телеграммы натурного листа поезда (ТГНЛ), ввод натурного листа по отправлению поезда.

АРМ руководителя (ДС, заместителя по оперативной работе, заместителя по грузовой и коммерческой работе) включает в себя группу информационных задач в полном объеме.

Все абоненты пользуются информацией по определению местонахождения вагонов, а руководство станции – о наличии долго простаивающих вагонов на станции (груженых и порожних). По долго простаивающим вагонам руководство должно принимать оперативные меры с целью ликвидации простоя.

В результате внедрения АСУ ГС достигнуты ускорение сроков обработки информации и обслуживания клиентов, улучшение процесса планирования и использования вагонного парка, увеличение степени достоверности получаемой информации.

Применение системы улучшило количественные и качественные показатели работы станции. Впоследствии система была внедрена на других грузовых станциях Московского узла.

3.11.4 Автоматизированная система управления контейнерными перевозками (ДИСКОН).
Задачи системы ДИСКОН

Отличительной особенностью ДИСКОН является использование в ней в качестве информационной основы оперативной базы данных, содержащей информацию о каждом контейнере по его номеру. Такой подход позволяет по новому подойти к решению вопросов управления контейнерными перевозками.

В настоящее время система позволяет решать следующие задачи:

- учет операций погрузки-выгрузки контейнеров;

- учет перехода контейнеров по междорожным стыкам;

- формирование и выдача справок о дислокации контейнера по его номеру (группы контейнеров, вагона с контейнерами) как на данной железной дороге, так и при необходимости, на других дорогах;

- учет наличия контейнеров на дороге;

- информирование станций о подходе контейнеров;

- выдача аналитических данных о работе с контейнерами для анализа:

- перехода контейнеров через стыки;

- операций погрузки- выгрузки контейнеров;

- операций завода-вывоза;

- перечисления в резерв;

- транзита неисправных контейнеров через Россию;

- отправления другими администрациями контейнеров российских железных дорог;

- по невозвращенным в течении двух, трех, шести месяцев российским контейнерам, сданным по межгосударственным стыкам, наличия на дорогах России контейнеров инвентарного парка принадлежности стран СНГ и Балтии ;

- использования контейнеров, приписанных к отдельным станциями узлам железных дорог.

В рамках автоматизированной системы ДИСКОН разработаны и внедрены:
- система контроля за продвижением ускоренных контейнерных поездов;

- информационная технология по исключению из обращения на сети дорог контейнеров с искаженной нумерацией и без трафаретов принадлежности;

- дорожный и сетевой архивы операций с контейнерами;

- система учета контейнеров парка ОАО «РЖД», передаваемых в пользование-аренду экспедиторским фирмам;

- система выверки информации о передаче контейнеров по межгосударственным стыкам на основе архивов передаточных ведомостей.

Программное обеспечение ДИСКОН включает в себя следующие программные средства:

- учета перехода контейнеров по междорожным стыкам;

- учета операций погрузки - выгрузки контейнеров;

- формирования и выдачи справок о дислокации каждого контейнера в отдельности, группы контейнеров или вагона с контейнерами по операциям погрузки, выгрузки, сортировки контейнеров и передачи по стыком;

- учета наличия контейнеров на дороге;

- прямой корректировки КМД;

- синхронной корректировки КМД и КМС;

- объединенного логического контроля АСОУП и ЭТРАН;

- ежесуточный выверки информации о переходе контейнеров по междорожным стыкам;

- контроля полноты и качества контейнерной модели дорог;

- АРМ диспетчера ДИСКОН.

Информационное обеспечение ДИСКОН формируются за счет ввода в систему АСОУП с АРМ линейных работников и работников отделов по  организации работы контейнеров управлений дорог сообщений обо всех операциях с контейнерами.

Комплекс программ по вводу в ДИСКОН операций приема к перевозке контейнерных отправок предназначен для приема и обработки в АСОУП ИВЦ железных дорог информационных сообщений с данными об этих операциях. 

Комплекс программ по реализации аналитических функций АРМ НКП обеспечивает: 

- анализ выполнения технических норм;

- анализ использования специального подвижного состава для перевозки контейнеров (фитинговых платформ и контейнеровозов);

- анализ передачи контейнеров по припортовым станциям;

- получение оперативной информации.

Комплекс задач по анализу показателей работы и использования контейнеров на дороге позволяет получить следующие справки:

- итоговая справка о работе контейнерных площадок с начала месяца;

- справка о работе дороги с контейнерами за отчетные сутки;

- справка о работе с контейнерами по станциям дороги за месяц.

Комплекс задач анализа использования специализированного подвижного состава для перевозки контейнеров позволяет выполнять анализ его наличия, состояния и использования.

Анализ передачи контейнеров по припортовым станциям основан на формировании на АРМ сведений о принятых из порта и сданных в порт контейнерах.

Комплекс программ по получению оперативной информации реализует доступ к оперативным данным о наличии и состоянии контейнеров на дороге путем формирования запросов к АСОУП. К каждой выходной форме подключается экран запроса, который предназначен для упрощения действий по формированию запроса к АСОУП. 
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