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Саратов 2025
Практическое занятие  7

Расчет показателей использования грузовых вагонов

Цель:
· приобретение навыков расчета и анализа показателей использование грузовых вагонов;
· уяснение взаимозависимости между отдельными показателями.

Задание:
· по заданным показателям, приведенным в таблице 1, определить количественные и качественные показатели грузового парка вагонов ДЦС дороги:
· определить показатель сокращения рабочего парка вагонов отделения и месячную экономию эксплуатационных средств за счет ускорения оборота вагонов, если стоимость одного вагоно-часа принять равной 45 руб. 31 коп.

Исходные данные: Таблица 1

	Показатели использования грузовых вагонов
	
Значения по варианту № _____


	Погрузка UП, ваг
	

	План погрузки ∑Р, тыс.т
	

	Выгрузка Uв, ваг
	

	Прием груженых Uгрпр, ваг
	

	Рабочий парк вагонов n
	

	Оборот вагона uваг, сут
	

	Груженый рейс вагона lгр, км
	

	Коэффициент порожнего пробега, kм
	

	Выполненный оборот вагона uваг, вып>сут
	

	Общий пробег вагонов∑ns, ваг-км
	

	Груженый пробег вагонов ∑nsгр, ваг-км
	

	Порожний пробег вагонов ∑nsпор, ваг-км
	

	Грузооборот , тыс. т-км
	



Порядок выполнения

1. Пробеги вагонов, ваг.-км

	∑ns=∑nsгр+∑nsпор
	(7.1)




где ∑nsгр, ∑nsпор - соответственно пробеги груженых и порожних вагонов, ваг.-км.
	∑ns=





2. Коэффициент порожнего пробега

	а =

	(7.2)

	
α=

	



Полный рейс вагона,км
	l=
	(7.3)



где U- работа ДЦС (дороги),ваг.
l=
3. Порожний рейс вагона, км
	lгр=
	(7.4)

	lгр=l-lпор
	(7.5)

	lпор=
	(7.6)

	lпор=l-lгр
	(7.7)

	l=lгр+lпор

	(7.8)

	lгр=

	

	lгр=

	

	lпор=

	

	lпор=

	

	l=

	


5. Коэффициент порожнего пробега
α=(7.9)
α=
6. Полный рейс вагона, км
l=lгр(1+α)  (7.10)
l=
7. Статическая нагрузка вагона, т/ваг.:
-для станций
Pст=(7.11)

Pст=
-для ДЦС, дорог, сети

Pст=,(7.12)

где - общее число тонн груза, погруженных заТ суток;
Т- планируемый период времени, сут.

Pст=

8. Динамическая нагрузка груженого вагона (т-км/ваг-км):

Pдин=  (7.13)

Pдин=

9. Оборот вагона, сут
	и = ; или

	(7.14)

	u= ;
	

	Lтех=
	(7.15)



где - средняя участковая скорость, км/ч;
- вагонное  плечо,  т.е.  среднее  расстояние  между двумя  переработками  на технических станциях, км; 
  -  средневзвешенное  время  нахождения  транзитного   вагона  на  технической станции, ч;
 - среднее время простоя вагонов под одной грузовой операцией, ч; х - общее число транзитных вагонов;
 - общее количество транзитных вагонов(принимаем 9603ваг.);
 – рабочий парк вагонов, ваг.-сут.;
U –работа ДЦС, ваг.

и=

Lтех=

10. Рабочий парк грузовых вагонов,ваг.-сут.
n= иU                             (7.16)

n=

11.Среднесуточный пробег вагона, км/сут.

Sв=                             (7.17)

Sв =                             (7.18)

Sв=

Sв=

12. Производительность вагона т-км нетто/ваг.-сут

W=                              (7.19)

W=

13. Экономия эксплуатационных средств за счет ускорения оборота вагонов, руб.
Э=ев-ч∑В,(7.20)

где ев-ч-стоимость одного вагоно-часа,руб.;
[bookmark: _GoBack]∑В-экономия вагоно-часов за счет ускорения оборота вагонов,ваг-ч

Э=

Вывод:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пример.
Задание № 1
Определить  недостающие  показатели  использования  вагонов  грузового  парк отделения дороги, если дано:
- погрузка Uп = 820 ваг.;
- грузопоток ∑Р= 238 000 т;
- выгрузка Uв = 420 ваг.;
- прием груженых Uгрпр= 5120 ваг;
- грузооборот ∑Р1 = 39 800 000 т-км;
- плановый оборот вагона Uпл = 1,4 сут.;
- выполненный оборот вагона Uвьш = 1,35 сут.;
- общие пробеги вагонов ∑ ns = 1 350 900 ваг.-км;
- пробеги груженых вагонов ∑nsгр = 1 120 100 ваг.-км.
Решение.
1. Работа вагонов грузового парка по формуле:
U = Uп + Uгрпр = 820+5120 = 5940 ваг.
2. Коэффициент местной работы:
Ki==
3. Коэффициент сдвоенных операций:
Kсдв==
4.Пробеги порожних вагонов
∑ns=∑nsгр+∑nsпор=1350900-1120100=230800 ваг.км
5. коэффициент порожнего пробега
 =,=
6. Полный рейс вагона:
l=,=
7. порожний рейс вагона
lпор=,=
8. груженный рейс вагона
lгр=l-lпор =227,4-38,8=188,6
9.рабочий парк вагонов
N=ua*U=1.4*5940=8316 ваг-сут
10.среднесуточный пробег вагона:
Sв==
11. статическая нагрузка вагона
Pст=,=
12. Динамическая нагрузка груженого вагона:
Pдин==
13.Динамическая нагрузка общего парка вагонов

Pдин==
14. Производительность вагона

W= =

Задание № 2

Определим показатель сокращения рабочего парка вагонов отделения и месячную экономию эксплуатационных средств за счет ускорения оборота вагонов, если:
- плановый оборот вагонов uпл= 1,4 сут.;
- выполненный оборот вагона uвьш = 1,35 сут.;
- плановая работа вагонов грузового парка nпл = 5940 ваг.;
- плановый рабочий парк nпл = 8316 ваг.-сут.;
- стоимость одного вагоно-часа принять равной 10 руб. 21 коп.
Решение.
1Фактический парк вагонов согласно формуле (16.14):
nфакт = uвып • U = 1,35 - 5940 = 8019ваг.-сут.
2Сокращение рабочего парка за счет ускорения оборота вагонов:
n = пт - пфакт= 8316 - 8019 = 297 ваг.-сут.
3Экономия вагоно-часов за месяц:
В = n • 24 • 30 = 297 • 24 • 30 = 213840 ваг.-ч.
4Экономия эксплуатационных расходов за счет ускорения оборота вагонов согласи формуле
Э=ев-ч*∑В= 10,21-213840 = 2183306,4 руб./мес.
