Практическая работа № 4

Разработка графиков обработки поездов различных категорий
Цель:  научиться строить графики обработки на станции транзитных поездов и поездов, поступающих в расформирование.
Задания: 
1. Построить график обработки на станции транзитного поезда со сменой локомотива.
2. Построить график обработки на станции поезда, поступающего в расформирование.
Исходные данные:
1. Данные для построения технологического графика обработки  на станции транзитного поезда (табл. 4.1).

2. Данные для построения технологического графика обработки  на станции поезда, поступающего в расформирование (табл. 4.2).

3. График обработки транзитного поезда со сменой локомотива (рис. 4.1).
4. График обработки в парке приема поезда, прибывшего в расформирование (рис. 4.2).

Таблица 4.1
Данные для построения технологического графика обработки  на станции транзитного поезда
	Закрепление состава, отцепка поездного локомотива, сдача-приём документов, мин
	Ограждение состава, технический осмотр и ремонт вагонов, мин
	Коммерческий осмотр состава, устранение неисправностей, мин
	Снятие ограждения, прицепка поездного локомотива, снятие закрепления состава, опробование тормозов, мин
	Вручение машинисту локомотива перевозочных документов, справки о тормозах и отправление

	2
	20
	20
	5
	5



Таблица 4.2
Данные для построения технологического графика обработки  на станции поезда, поступающего в расформирование
	Списывание прибывающего поезда и передача сообщения 201 в ИВЦ о прибытии, мин
	Приём перевозочных документов и сверка их с ТГНЛ и результатами списывания, мин
	Закрепление состава, отцепка поездного локомотива, ограждение и предъявление к осмотру, мин
	Техническое обслуживание состава, мин
	Передача результатов технического обслуживания оператору ПТО парка прибытия, мин
	Составление сообщения 291 о результатах осмотра, передача его в ИВЦ о приёме, мин
	Коммерческий осмотр вагонов, мин
	Сообщение дежурному по станции и старшему приёмщику поездов об окончании осмотра, мин
	Выдача сортировочного листка ДСПГ, составителю горки, ДСЦ, мин

	2
	10
	5
	20
	1
	2
	20
	1
	2


Порядок выполнения 

1. Построить график обработки на станции транзитного поезда со сменой локомотива, пользуясь исходными данными (табл. 4.1 и рис. 4.1).

2. Построить график обработки на станции поезда, поступающего в расформирование, пользуясь исходными данными (табл. 4.2 и рис. 4.2).

3. Ответить на контрольные вопросы и оформить отчет по работе.

Содержание отчета


1. График обработки на станции транзитного поезда со сменой локомотива.


2.  График обработки на станции поезда, поступающего в расформирование в парке приема


3. Ответы на контрольные вопросы.

	Наименование операций
	Время, мин
	Исполнители

	
	До

прибытия
	После прибытия                0        10         20       30
	

	Получение от поездного диспетчера сообщения о номере, времени прибытия и назначении поезда
	

	
	
	
	Дежурный по станции

	Извещение работников, участвующих в обработке 
	
    
	
	
	
	Дежурный по станции

	Выход к пути приёма работников, участвующих в обработке поезда
	
	
	
	
	Работники ПТО, приёмщики поездов ПКО, рабочие

	Списывание состава во входной горловине и следование поезда в парк с передачей номеров вагонов в СТЦ, технический осмотр на ходу поезда
	
	
	
	
	Локомотивная бригада, оператор поста списывания

	Закрепление состава, отцепка поездного локомотива, сдача-приём документов
	
	
	
	
	

	Ограждение состава, технический осмотр и ремонт вагонов 
	
	
	
	
	

	Коммерческий осмотр состава, устранение неисправностей
	
	
	
	
	

	Снятие ограждения, прицепка поездного локомотива, снятие закрепления состава, опробование тормозов
	
	
	
	
	

	Вручение машинисту локомотива перевозочных документов, справки о тормозах и отправление
	
	
	
	
	

	Общая продолжительность
	
	
	
	
	


Рис. 4.1. График обработки транзитного поезда со сменой локомотива

	Наименования операций
	Время, мин
	Исполнители

	
	до

прибытия
	после прибытия

0        10          20       30
	

	Получение сообщения с соседней станции о подходе поезда
	
	
	
	
	Дежурный по станции

	Извещение работников, участвующих в обработке поезда
	
	
	
	
	Дежурный по станции

	Списывание прибывающего поезда и передача сообщения 201 в ИВЦ о прибытии
	
	
	
	
	Оператор поста списывания СТЦ

	Приём перевозочных документов и сверка их с ТГНЛ и результатами списывания
	

 
	
	
	
	Старший оператор СТЦ

	Закрепление состава, отцепка поездного локомотива, ограждение и предъявление к осмотру
	
	
	
	
	

	Техническое обслуживание состава
	
	
	
	
	

	Передача результатов технического обслуживания оператору ПТО парка прибытия
	
	
	
	
	

	Составление сообщения 291 о результатах осмотра, передача его в ИВЦ о приёме
	
	
	
	
	Оператор ПТО, ИВЦ

	Коммерческий осмотр вагонов
	
	
	
	
	

	Сообщение дежурному по станции и старшему приёмщику поездов об окончании осмотра
	
	
	
	
	

	Выдача сортировочного листка ДСПГ, составителю горки, ДСЦ
	
	
	
	
	ИВЦ, ДСПГ, ДСП, составитель

	Общая продолжительность
	
	
	
	
	


Рис. 4.2. График обработки в парке приема поезда, прибывшего в расформирование

Контрольные вопросы и задания
1. Какие работники станции производят  технический осмотр состава на станции?
Ответ:_______________________________________________________________
2. Кто готовит маршрут для приема поезда на станцию?
Ответ:___________________________________________________________
3. Какие работники станции  производят закрепление состава на пути?

Ответ:______________________________________________________________
4. Кто участвует в обработке поезда, поступающего на станцию в расформирование?
Ответ:________________________________________________________________________________________________________________________________
5.  Какой работник станции руководит обработкой поездов в приемоотправочных парках станции?
Ответ:___________________________________________________________
6. Какой работник станции производит ограждение состава на пути?

Ответ:___________________________________________________________

7. Какой документ  является точной информацией о поезде, поступающем в расформирование?

Ответ:_______________________________________________________________
8. Каково основное назначение участковых станций?
Ответ:_________________________________________________________
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