Контрольные вопросы по пройденному материала.    

1. Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств сигнализации и связи:
 а) разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали;
 б) разрешение белого цвета с одной красной полосой;
 в) разрешение на бланке зеленого цвета.

2. На однопутном участке, при перерыве всех средств сигнализации и связи, поезд какого направления считается приоритетным:
а) четного;
б) нечетного;
в) возможны оба варианта.
3. Какие поезда составляют исключение для отправления на перегон при перерыве всех средств сигнализации и связи:
а) восстановительные, пожарные и вспомогательные локомотивы;
б) поезда четного направления;
в) поезда нечетного направления.
  3. На двухпутных перегонах, при перерыве действия сигнализации и связи,  поезда отправляются:
а) по неправильному пути  с разграничением их времени;
б) четких правил не существует;
в) по правильному пути с разграничением их времени.
 4. Чьим приказом возобновляется движение поездов по участку после восстановления действия средств сигнализации и связи:
а) ДСП;
б) ДНЦ;
в) ДСПГ.
5. Основные документы регламентируют работу станции:
  а) ТРА и тех. процесс, ИСИ, ПТЭ, ИДП, различные инструкции,
  б) ГДП;
   в) ПТЭ.
   
         6.  Кто руководит движением поездов на диспетчерском участке:
                   а) ДС;
                   б) ДСП;
                   в) ДНЦ.

         7.  Как называется журнал записи регистрируемых приказов машинистам  
     локомотивов, приказы поездных диспетчеров соседних участков.
                   а) журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ;
                   б) книга для записей предупреждений на поезда;
                   в) журнал диспетчерских распоряжений.

       8.  Как называется автоматизированная система ведения и анализа графика   
     исполненного движения:
                 а) « ГИД Урал ВНИИЖТ» 
                 б) « ГПД Урал ВНИИЖТ» 
                  в) « СЦБ Урал ВНИИЖТ» 
    
       9.Основные документы регламентирующие работу станции :
                 а) ТРА и тех. процесс;
           б) ГДП;
           в) ПТЭ.
10.  Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств         
      сигнализации и связи:
                  а) разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами
                   по     диагонали;
             б) разрешение белого цвета с одной красной полосой;
             в) разрешение на бланке зеленого цвета.

      11. Закрытие и открытие перегонов, а также переход с  одних   средств СЦБ на другие производится приказом:
               а) ДС;
               б) Н;
                в) ДНЦ;

12.ДСП при обнаружении неисправности путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети делает запись:
               а) в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств
              СЦБ и       связи и контактной сети;
              б) в журнале диспетчерских распоряжений;
                 в) в путевой записке;
13. Какой из нижеперечисленных пунктов не относится к неисправностям АБ:
                а) наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при занятом блок-участке;
                б) невозможности смены направления движения;
                в) отсутствие связи с локомотивной бригадой;

14.В какой части стрелочного перевода измеряется отставание остряка от рамного рельса:
               а)  возле усовиков;
               б) возле первой тяги;
               в) рядом с сердечником;

15. Какая скорость следования поезда при приеме на станцию по пригласительному сигналу:
               а) не более 20км/ч с особой бдительностью;
               б) не более 25км/ч с особой бдительностью;
               в) не более 50км/ч с особой бдительностью;

16. В каком документе указывается порядок закрепления подвижного состава тормозными башмаками:
                  а) в журнале диспетчерского распоряжения;
                  б) в ГДП, ИСИ;
                  в) в техническо-распорядительном акте станции;


17. Кто руководит и контролирует закрепление состава в отдельных маневровых районах:
                 а) ДСП;
                 б) маневровый диспетчер ДСЦ;
                 в) ДНЦ;

18. Кем разрабатывается Техническо-распорядительный акт (ТРА) станции?
            а) начальником станции;  
            б) заместителем начальника станции по оперативной работе;
            в) главным инженером станции.
19. В каком подвижном составе может перевозится груз насыпью или навалом?
                  а) в открытом подвижном составе;
                  б) в крытом подвижном составе;
                   в) в открытом, крытом, специализированном подвижном составе.
20. Выкрашивание остряков стрелочных переводов на главных станционных путях должно составлять не более:
                 а)  200 мм;
                 б) 300 мм;
                 в) 400 мм.
21.  Расстояние между осями путей для перегрузки грузов из вагона в вагон составляет:
               а) 3900 мм;
              б)  3800 мм;
              в)  3600 мм.
22. Сколько степеней нижней негабаритности:
         а) 4;
         б) 6; 
         в) 3.
23. В зависимости от осветительной системы светофоры бывают :
          а) прожекторные и линзовые;
          б) прожекторные и лучевые;
          в) линзовые и солнечные.
24. С какой скоростью  производят маневры локомотива, с включенными и опробованными тормозами, по свободным путям?
            а) 60км/ч;    
                 б) 12км/ч;           
                  в) 110км/ч.
25.Электрическая централизация должна обеспечивать: 
              а) взаимное замыкание стрелок и сигналов;
             б) перевод стрелки под подвижным составом;
             в) прием поезда на занятый путь;
26. По каким светофорам осуществляется прием поезда на станцию: 
               а) по входным; 
               б) по выходным; 
               в)  по горочным; 
27. Понижение остряков против рамных рельсов составляет не более: 
               а)  3 мм; 
               б) 4 мм; 
               в) 2 мм.
28. С какой скоростью разрешается следовать по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включенными и опробованными автотормозами: 
              а) 60 км/час; 
              б) 40 км/час;
              в) 45 км/час.

      29. Какова скорость при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к   другому отцепу в подгорочном парке:
              а) 15 км/час; 
             б) 5 км/час; 
             в) 3 км/час
   
30.Элемент продольного профиля железнодорожного пути, имеющий наклон к горизонтальной линии называется?
                                                              а) склон;        
                                                              в) поворот;
                                                              б) уклон;          
31.Наибольший по крутизне уклон на перегоне называется?
                                                              а) командующим уклоном;      
                                                              в) руководящим уклоном;
                                                              б) управляющим уклоном

 



