Охрана труда приемосдатчика груза и багажа при выполнении работ на железнодорожных путях

Приемосдатчик должен выполнять работу, которая определена его должностными обязанностями, была поручена руководителем смены, начальником железнодорожной станции или его заместителем. При выполнении работы приемосдатчик должен соблюдать требования техническо-распорядительного акта, технологического процесса (технологической карты) работы железнодорожной станции (ПКО или ПКБ) и Инструкции по охране труда приемосдатчика груза и багажа.
[bookmark: 100295]До начала технологического перерыва в работе приемосдатчик должен докладывать непосредственному руководителю (руководителю смены) о своем местонахождении и по его окончании - о готовности приступить к работе.
[bookmark: 100296]Спецодежду и спецобувь приемосдатчик не должен снимать в течение всего времени выполнения работы на железнодорожных путях. Головной убор при работе не должен ухудшать слышимость звуковых сигналов.
[bookmark: 100297]Перед выходом на железнодорожные пути приемосдатчик должен:
[bookmark: 100648][bookmark: 100298]- согласовать действия с дежурным по железнодорожной станции или с работником, определенным технологическим процессом работы железнодорожной станции (ПКО или ПКБ);
[bookmark: 100299]- надеть и застегнуть спецодежду на все пуговицы, заправить свободные концы одежды так, чтобы они не свисали и не стесняли движения, освободив карманы одежды от посторонних предметов с острыми концами, краями;
[bookmark: 100300]- надеть сигнальный жилет поверх одежды, полностью застегнуть;
[bookmark: 100301]- сконцентрировать свое внимание на личной безопасности при работе.
[bookmark: 100302]При нахождении на железнодорожных путях станции приемосдатчик обязан:
[bookmark: 100303]- следовать по установленным маршрутам служебного и технологического прохода;
[bookmark: 100304]- соблюдать установленные требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях;
[bookmark: 100305]- в момент производства маневровой работы или движения поездов на путях железнодорожной станции - внимательно следить за передвижениями локомотива, сигналами, подаваемыми машинистом локомотива и составителем поездов, пользоваться информацией, передаваемой по громкоговорящей связи и радиосвязи, своевременно уходить в безопасное место, не допускать отвлечения внимания от наблюдения за движущимся подвижным составом;
[bookmark: 100306]- соблюдать меры предосторожности при нахождении в зоне негабаритных (опасных) мест на станционных путях (обозначенных предупреждающими знаками "Осторожно! Негабаритное место" и типовой окраской в виде чередующихся желтых и черных полос);
[bookmark: 100307]- в темное время суток или в условиях плохой видимости использовать ручной фонарь;
[bookmark: 100308]- при наступлении сложных метеорологических условий производить работу с принятием дополнительных мер безопасности.
[bookmark: 100309][bookmark: 100310]Приемосдатчик должен надевать защитную каску:
[bookmark: 100311]- при нахождении в зоне выполнения погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений;
[bookmark: 100312]- при выполнении работ на высоте;
[bookmark: 100313]- оказывая помощь работникам, выполняющим работу при нахождении на лестнице;
[bookmark: 100314]- при удерживании приставной лестницы в устойчивом положении (в случае невозможности ее закрепления).
[bookmark: 100315]Не допускается выполнение работ на высоте:
[bookmark: 100316]- в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;
[bookmark: 100317]- при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах.
О времени выхода и об окончании работы на железнодорожных путях станции приемосдатчик должен доложить дежурному по железнодорожной станции (при установлении дополнительного порядка - руководителю смены или работнику, определенному технологическим процессом работы железнодорожной станции (ПКО или ПКБ)).
[bookmark: 100318][bookmark: 100649][bookmark: 100319]
