Практическая работа №19
Ведение учета и отчетности по грузовой работе станции
Цель работы: научиться вести учет по грузовой работе станции
Задание: 
1. Описать порядок ведения учета и отчетности по грузовой работе станции
2. Заполнить Ведомость номерного учета погруженных вагонов формы ГУ-3 согласно исходных данных
Исходные данные:
	Вариант №
	Станция 
отправления
	Станции 
назначения
	Наименование груза/
род подвижного состава/ 
масса,т

	1, 3, 5, 7, 9
	Гагарин Московская ж.д.
	1.Багаевка Приволжская ж.д.
2. Ирса Октябрьская ж.д.
3. Варя Горьковская ж.д.
4. Задание Свердловская ж.д.
5. Семигородняя Северная ж.д.
6. Цветоха Юго-Западная ж.д.
	1. Пшеница/хоппер-зерновоз/65
2. Лесоматериалы строительные/платформа/69
3. Мебель детская/крытый/55
4. Уголь каменный/полувагон/66
5. Бензин/цистерна/70
6. Рыба свежая/рефрижератор/36

	2, 4, 6, 8, 10
	Чад
Горьковская ж.д.
	1. Красный Холм Октябрьская ж.д.
2. Лужайка Октябрьская ж.д.
3. Ахтуба Приволжская ж.д.
4. Тайбола Октябрьская ж.д.
5. Ройка Горьковская ж.д.
6. Сейда Северная ж.д. 
	1. Пиломатериалы/платформа/68
2. Молоко/рефрижератор/50
3.Нефть сырая/цистерна/69
4. Лом черных металлов/полувагон/60
5. Рожь/хоппер-зерновоз/68
6. Мебель мягкая/крытый/59


Грузоподъемность подвижного состава: крытый – 68т, полувагон – 69т, платформа – 70т, цистерна – 71т, рефрижератор – 70т, хоппер-зерновоз – 71т.
Порядок выполнения работы:
	1. Одним из основных документов для составления оперативной и статистической отчетности по погрузке вагонов и грузов является Ведомость номерного учета погруженных вагонов формы ГУ-3. Ведомость составляется за каждые отчетные сутки. Учет ведется по московскому времени с 18 часов 01 минуты одних суток до 18-00 следующих суток.
	Ведомости составляются в автоматизированном режиме в двух экземплярах отдельно на собственную погрузку станции, на поступившие вагоны с грузами с автомобильного, речного и морского транспорта по документам смешанного сообщения, с линий другой колеи и с иностранных железных дорог (без стран СНГ и Балтии).
	Основанием для составления форм ГУ-3 служат корешки дорожных ведомостей на вагоны, погруженные на станции.
	Порядок ведения ведомости ГУ-3 изложен в Инструктивных указаниях о порядке составления оперативной отчетности о грузовой работе на железных дорогах Российской Федерации.
	К оперативной отчетности о грузовой работе относятся отчеты: 
	- о грузовой работе (форма ГО-1);
	-  о погрузке по наименованиям грузов (форма ГО-2);
	- о погрузке по дорогам назначения (форма ГО-3);
	-  о погрузке на станциях дорог СНГ и Балтии экспортных грузов назначением в третьи страны (форма ГО-4).
Первоисточником для составления всех четырех отчетов является Ведомость номерного учета погруженных вагонов формы ГУ-3, а для отчета формы ГО-1 дополнительно вагонные листы на выгруженные вагоны и Справки о занятых и освобожденных вагонах при грузовых операциях, не учитываемых в погрузке и выгрузке формы ГУ-92.
	Отчет о грузовой работе (форма ГО-1) характеризует объем выполненной грузовой работы станцией и дорогой в целом по количеству погруженных, выгруженных, занятых и освободившихся вагонов.
	Отчет о погрузке по наименованиям грузов (форма ГО-2) характеризует размеры погрузки грузов в вагонах, выполненной станцией и дорогой, а также в тоннах по грузам, заявка на погрузку которых установлена в тоннах.
Отчет по погрузке по дорогам назначения (форма ГО-3) характеризует количество погруженных вагонов по дорогам назначения, родам подвижного состава и используется для контроля за погрузкой по дорогам назначения, обеспечения дорог погрузочными ресурсами и регулирования вагонопотоков.
	Отчет формы ГО-4 служит для оперативного контроля за направлением экспортных грузов на пограничные и припортовые станции и составляется по родам грузов в вагонах за каждые сутки.
2. Заполнить Ведомость номерного учета погруженных вагонов формы ГУ-3.
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